건설엔지니어링 및 시공 평가
설계분야 세부평가 변경(안)

□ 건설엔지니어링 및 시공 평가 설계분야 세부평가 변경(안)

❍ ｢건설엔지니어링 및 시공 평가지침｣ 제10조제2항에 따라 발주청은 발주청 및 용역사업의 특성 등을 고려하여 중분류 평가항목에 대한 하위 세부평가항목을 중분류의 정의에 따라 별도로 정하여 평가 가능

❍ 국토교통부에서 운영하는 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI) 사이트의 초기 배점기준을 비교참고하여 배점 조정

- 단, 일부 세부평가항목 간 중복성이 있다고 판단하여 평가항목 삭제(2개 항목*) 하고 삭제항목 배점 재분배 실시

* A312. 참여기술인 업무처리 노력도, B116. 설계도서간 내용 불일치 발생 여부

❍ ESG* 및 철도안전 경영전략 목표 달성을 위하여 품질, 친환경, 안전 관련 평가 항목(3개 항목**) 배점 상향 조정

* ESG(Environment, Social, Governance): 환경, 사회, 지배구조

** B213. 신기술□신공법 적용에 따른 품질향상 노력, B214. 친환경 설계 적용 여부, B223. 설계 안전성 확보

하위 세부평가항목	기존 배점	상향 배점
B213. 신기술□신공법 적용에 따른 품질향상 노력	3	4
B214. 친환경 설계 적용 여부	2	4
B223. 설계 안전성 확보	0	5

❍ 철도건설사업의 특수성 및 전문성을 고려하여 배점 조정

- 토목 분야 및 건축 분야의 세부평가기준에 따라 분야별 배점 조정

- 또한, 설계분야 5개의 대분류 평가항목 배점 가중치를 다르게 설정

* 특히, 실시설계는 기본설계에 비해 과업이행 결과의 적정성 항목에 가중치를 높게 부여

[설계분야 평가항목 및 배점]

대분류	기본설계	실시설계	비 고
A1. 과정에 대한 이해도	20	30	B2 항목에 품질, 친환경, 안전 관련 배점 상향 조정 실시설계 A항목(40%), B항목(60%) 배점비중 설정
A2. 효율적인 업무 추진	30	50
A3. 참여기술인 적정성	10	20
B1. 과업이행 결과 적정성	20	63
B2. 과업이행 내용 충실성	20	37
합 계	100	200

[변경 전]

[기존 설계평가 평가표]

분류		세부 평가항목	배점		평가등급
			기본	실시	우수	양호		보통	미흡		불량
					1.0	0.9		0.8	0.7		0.6
1. 설계일반 (25)		∘과업 지시서 내용과 설계결과의 일치성	5	5
		∘사전조사의 충실성	10	10
		∘지반조사의 충실성	10	10
2. 설계 성과품 품질 (45)	성과품 (28)	∘구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	7	4
		∘설계도면의 적정성 및 충실성	7	4
		∘공사 시방서의 적정성 및 충실성(실시설계항목)	-	4
		∘설계 예산서의 적정성 및 충실성(실시설계항목)	-	4
		∘수량 산출서의 적정성 및 충실성(실시설계항목)	-	4
		∘보고서의 적정성 및 충실성	7	4
		∘성과품간의 내용 불일치 발생 건수	7	4	없음	5건 이하		6∼ 8건	9∼ 11건		12건 이상
	설계 내용 (17)	∘구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성	6	3
		∘주요 자재 및 장비의 사용성	6	3
		∘공정계획 작성의 적정성(실시설계항목)	-	3
		∘가시설 및 시공상태 점검의 적정성(실시설계항목)	-	3
		∘신기술/신공법 적용 및 공사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	3
		∘친환경 설계 여부	2	2
3. 대민·대관 업무 (20)		∘이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	5
		∘발주청 요청사항 응답의 충실성	10	10
		∘설계자문 결과 적용의 적정성	5	5
4. 설계 과정 충실도 (10)	상생/ 협력	∘하도급 계획 이행의 충실성	4	4
	기술자 관리	∘기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부(교체시 기술자 자격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) ∘참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성실한 참여 여부	3	3	없음(성실)		일부지장			지장많음
					1.0		0.8			0.6
	일정 관리	∘설계 관련 일정의 준수 여부 (방침, 자문, 심의, 설계의 경제성등 검토, 성과품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	3	준수		일부지연			자주지연
					1.0		0.8			0.6
총 점			100

[변경 후]

[기본설계 평가 최종 평가표]

분류		세부 평가항목	배점		평가등급
			토목	건축	우수	양호	보통	미흡	불량
					1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
A1. 과정에 대한 이해도 (20)	A11. 조사준비	A111. 사전조사 충실성	4	5
		A112. (토목)지반조사 충실성	5	0
		A113. 관련계획 현황조사	3	5
	A12. 과업과정에 대한 이해도	A121. (토목)과업지시내용과 설계내용의 부합성	5	0
		A122. (토목)관련법규, 설계기준에 대한 이해	3	0
		A123. (건축)설계공모 구현을 위한 노력	0	10
A2. 효율적인 업무 추진 (30)	A21. 발주자와의 의사소통	A211. 주요보고회, 토론회 등의 운영 및 대응 노력	3	3
		A212. 주요 업무협의 및 보고 일정준수	3	3
		A213. 협의결과에 대한 반영 적정성	3	3
	A22. 사업추진의 적정성	A221. 인허가 협의의 적정성	3	3
		A222. 주요민원에 대한 의견청취 및 협의	3	3
		A223. 대관업무에 대한 대처능력	3	3
	A23. 과업기간 준수 노력도	A231. 단계별 설계일정 준수 노력도	3	3
		A232. 과업기간 지체여부	3	3
	A24. 상생협력 및 동반성장	A241. 하도급 계획 이행의 충실성	3	3
		A242. 공종별 전문분야 협업 및 조정	3	3
A3. 참여 기술인 적정성 (10)	A31. 참여기술인 참여도 및 노력도	A311. 참여기술인 회의 및 심의 등 참여도	3	3
	A32. 참여기술인 투입	A321. 투입 참여기술인 전문성	4	4
		A322. 참여기술인 교체 적정성	3	3

[기본설계 평가 최종 평가표]

분류		세부 평가항목	배점		평가등급
			토목	건축	우수	양호	보통	미흡	불량
					1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
B1. 과업이행 결과 적정성 (20)	B11. 설계 성과품	B111. 구조 및 수리계산서의 적정성 및 충실성	5	5
		B112. 설계도면간 내용 불일치 발생여부	5	5
	B12. 성과품 오류 수정 적정성	B121. 기본설계성과품 오류로 인한 문제 확인	5	5
		B122. 오류에 대한 수정 적정성	5	5
B2. 과업이행 내용 충실성 (20)	B21. 성능향상 노력도	B211. 구조형식 및 공법의 적정성	3	3
		B212. 기본설계VE, 기술심의 등 결과반영 적정성	3	3
		B213. 신기술·신공법 적용에 따른 품질향상 노력	4	4
		B214. 친환경 설계 적용 여부	4	4
	B22. 공사관리 지원 효율성	B221. 공사비 준수	3	3
		B222. 주요 자재 및 장비 사용성	3	3
총 점			100

[실시설계 과정평가 최종 평가표]

분류		세부 평가항목	배점		평가등급
			토목	건축	우수	양호	보통	미흡	불량
					1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
A1. 과정에 대한 이해도 (30)	A11. 조사준비	A111. 사전조사 충실성	7	7
		A112. (토목)지반조사 충실성	8	0
		A113. 관련계획 현황조사	4	7
	A12. 과업과정에 대한 이해도	A121. 과업지시내용과 설계내용의 부합성	7	8
		A122. 관련법규, 설계기준에 대한 이해	4	8
A2. 효율적인 업무 추진 (50)	A21. 발주자와의 의사소통	A211. 주요보고회, 토론회 등의 운영 및 대응 노력	5	5
		A212. 주요 업무협의 및 보고 일정준수	5	5
		A213. 협의결과에 대한 반영 적정성	5	5
	A22. 사업추진의 적정성	A221. 인허가 협의의 적정성	5	5
		A222. 주요민원에 대한 의견청취 및 협의	5	5
		A223. 대관업무에 대한 대처능력	5	5
	A23. 과업기간 준수 노력도	A231. 단계별 설계일정 준수 노력도	5	5
		A232. 과업기간 지체여부	5	5
	A24. 상생협력 및 동반성장	A241. 하도급 계획 이행의 충실성	5	5
		A242. 공종별 전문분야 협업 및 조정	5	5
A3. 참여 기술인 적정성 (20)	A31. 참여기술인 참여도 및 노력도	A311. 참여기술인 회의 및 심의 등 참여도	6	6
	A32. 참여기술인 투입	A321. 투입 참여기술인 전문성	8	8
		A322. 참여기술인 교체 적정성	6	6
총 점			100

[실시설계 결과평가 최종 평가표]

분류		세부 평가항목	배점		평가등급
			토목	건축	우수	양호	보통	미흡	불량
					1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
B1. 과업이행 결과 적정성 (63)	B11. 설계 성과품	B111. 구조 및 수리계산서의 적정성 및 충실성	9	9
		B112. 설계도면간 내용 불일치 발생여부	9	9
		B113. 공사시방서의 적정성 및 충실성	9	9
		B114. 설계예산서의 적정성 및 충실성	9	9
		B115. 수량산출서의 적정성 및 충실성	9	9
		B116. 전문분야 성과품 적정성	9	9
	B12. 성과품 오류 수정 적정성	B121. 설계오류 AS 대응 적정성	9	9
B2. 과업이행 내용 충실성 (37)	B21. 성능향상 노력도	B211. 구조형식 및 공법의 적정성	4	4
		B212. 실시설계VE, 기술심의 등 결과반영 적정성	4	4
		B213. 신기술·신공법 적용에 따른 품질향상 노력	4	4
		B214. 친환경 설계 적용 여부	4	4
		B215. 에너지 절감 및 유지관리 대책 적정성	4	4
	B22. 공사관리 지원 효율성	B221. 공정 및 공사기간 산정의 적정성	4	4
		B222. 공사비 준수	4	4
		B223. 설계 안전성 확보	5	5
		B224. 주요 자재 및 장비 사용성	4	4
총 점			100

붙임  설계평가 세부평가기준 및 배점 설정.  끝.

[붙임] 설계평가 세부평가기준 및 배점 설정

[기본설계 세부평가기준 및 배점 설정]

평가항목			세부평가기준	CSI 배점	공단 토목 배점	공단 건축 배점
대분류	중분류	정의
A1. 과정에 대한 이해도 20	A11. 조사준비	∘용역수행에 요구되는 기초자료 및 관련계획 조사의 충실성을 평가하는 항목으로, 사전조사ㆍ지반조사 및 관련계획 현황조사 충실성 등으로 평가할 수 있다.	A111. 사전조사 충실성 : 기존조사 자료 및 주변현황(지형, 교통, 지장물 등) 등에 대한 충실한 검토여부	3	4	5
			A112. 지반조사 충실성 : 구조물과 조사의 부합여부 등 지반상태에 대한 충실한 검토여부	3	5	0
			A113. 관련계획 현황조사 : 관련계획의 주요내용 검토 적정성 및 상위계획과의 부합성 검토여부	4	3	5
	A12. 과업과정에 대한 이해도	∘과업과정 전반에 대한 업체의 이해도를 평가하는 항목으로, 과업지시내용과 설계내용 부합성, 관련법규 및 설계기준 준수로 평가할 수 있다. 단, 건축분야는 기본설계 단계에서 ‘설계공모 구현을 위한 노력’ 항목으로 평가할 수 있다.	A121. 과업지시내용과 설계내용의 부합성 : 과업지시서 내용과 설계내용의 부합성 및 과업수행계획의 충실이행 여부, 수요기관 자체 지침서 등 준수여부	4	5	0
			A122. 관련법규, 설계기준에 대한 이해 : 설계관련 법령 및 설계기준 등 제기준에 대한 준수 여부	3	3	0
			A123. (건축)설계공모 구현을 위한 노력 : 설계공모 대비 기본설계의 주요내용(디자인 개념, 주요자재 사양 등) 구현 노력, 수요기관 자체 지침서 등 준수여부	3	0	10
A2. 효율적인 업무 추진 30	A21. 발주자와의 의사소통	∘성공적인 용역완수를 위해 발주자와의 지속적인 업무협의 노력도 및 협의 결과 반영 적정성을 평가하는 항목으로, 주요보고회 등 운영 및 대응노력, 업무협의 및 보고일정 준수, 협의결과 반영 적정성 등으로 평가할 수 있다.	A211. 주요보고회, 토론회 등의 운영 및 대응 노력 : 공식적인 문서로 요청된 주요 보고회 및 토론회(착수보고회 등) 개최 및 결과(지적사항 등)에 대한 검토ㆍ반영노력	3	3	3
			A212. 주요 업무협의 및 보고 일정준수 : 발주기관과의 적정한 업무협의 및 조치계획 수립, 관련 보고일정 준수 등	3	3	3
			A213. 협의결과에 대한 반영 적정성 : 발주기관과 업무협의를 통해 도출된 결과(지적사항 등)의 설계반영 적정성	3	3	3
	A22. 사업추진의 적정성	∘효율적인 사업추진을 위해 관계기관, 주민 등 다양한 이해관계자와의 의견조율 적정성을 평가하는 항목으로, 인허가 및 민원, 관련 대관업무 대처 적정성 등으로 평가할 수 있다.	A221. 인허가 협의의 적정성 : 인허가를 위해 지자체 등 관계기관과의 적극적인 협의 노력	3	3	3
			A222. 주요민원에 대한 의견청취 및 협의 : 주민 등 이해당사자와의 문제발생시 민원에 대한 대응 적정성	3	3	3
			A223. 대관업무에 대한 대처능력 : 관계행정기관의 질의 및 요청사항 등에 대한 적극적인 대처	3	3	3
	A23. 과업기간 준수 노력도	∘과업기간 내 용역을 완료하기 위한 노력도를 평가하는 항목으로, 설계단계별 일정준수 노력도, 과업기간 지체 여부 등으로 평가할 수 있다. ∘단, 과업기간 지체여부의 평가시 발주기관이 승인한 지체일정은 제외한 후 평가한다.	A231. 단계별 설계일정 준수 노력도 : 설계단계별 일정(자문, 심의, 설계VE, 성과품 제출 등) 및 보고ㆍ지시사항 요구기한 준수 노력	3	3	3
			A232. 과업기간 지체여부 : 과업기간 대비 실제 업무기간의 지체여부	3	3	3
	A24. 상생협력 및 동반성장	∘용역추진과정에 포함된 하도급사 및 전문분야와의 충실한 계약이행 및 효율적인 협업노력을 평가하는 항목으로, 하도급계획 이행의 충실성, 공종별 전문분야와의 협업 및 조정 등으로 평가할 수 있다.	A241. 하도급 계획 이행의 충실성 : 하도급계획의 충실이행 여부 및 계약의 적정성	3	3	3
			A242. 공종별 전문분야 협업 및 조정 : 공종별 전문분야와의 효율적인 협업 노력 및 계약 현황 등	3	3	3
A3. 참여기술인 적정성 10	A31. 참여기술인 참여도 및 노력도	∘효율적인 용역수행을 위한 참여기술인의 공식적인 회의ㆍ심의 등 참여 적극성 및 업무처리 노력도를 평가하는 항목으로, 공식적인 업무 회의 및 심의 등 참여도 및 업무처리 적극성 등으로 평가할 수 있다.	A311. 참여기술인 회의 및 심의 등 참여도 : 참여기술인의 공식적인 업무 회의 및 심의(설계VE 등), 토론회 등 적극 참여 노력도	3	3	3
			A312. 참여기술인 업무처리 노력도 : 참여 기술인의 효율적인 업무 처리를 위한 적극성과 노력도	3	0	0
	A32. 참여기술인 투입	∘성공적인 용역수행에 요구되는 참여기술인의 전문성과 참여기술인 운영의 적정성을 평가하는 항목으로, 투입 참여기술인의 관련 지식 및 협업조정 전문성, 참여기술인 교체의 적정성 등으로 평가할 수 있다. ∘단, 질병ㆍ퇴사 등의 사유로 발주자의 사전승인을 득하지 못한 참여기술인의 교체에 대해서는 적정한 것으로 평가할 수 있다.	A321. 투입 참여기술인 전문성 : 과업내용, 수요기관 요청사항(인허가 포함), 관련법규 및 시공방법 등에 충분한 지식이 확보되고, 전문분야와의 협업ㆍ조정 전문성이 확보된 참여기술인 투입 여부	2	4	4
			A322. 참여기술인 교체 적정성 : 참여기술인 교체 빈도, 경력 및 자격 여부 등을 종합적으로 검토하여 적정한 참여 기술인 교체가 이루어졌는지 여부	2	3	3
B1. 과업이행 결과 적정성 20	B11. 설계 성과품	∘용역수행결과인 설계성과품의 적정성을 평가하는 항목으로, 구조 및 수리계산서의 적정성, 설계도면간 불일치 발생여부 등으로 평가할 수 있다.	B111. 구조 및 수리계산서의 적정성 및 충실성 : 구조 및 수리계산서의 적정성 및 충실성 : 구조 및 수리계산서의 오류여부, 설계조건의 명확성, 계산과정 등의 명확한 수록 여부	5	5	5
			B112. 설계도면간 내용 불일치 발생여부 : 위치도 및 종ㆍ평면도 등 도면의 적정성, 구조계산 결과의 정확한 반영 여부 등	5	5	5
	B12. 성과품 오류 수정 적정성	∘용역준공의 결과인 성과품 내 오류에 대한 대처 적극성을 평가하는 항목으로, 성과품 오류 문제 확인, 오류에 대한 수정 적정성 등으로 평가할 수 있다.	B121. 기본설계성과품 오류로 인한 문제 확인 : 기본설계 오류로 인해 발생한 문제 여부	5	5	5
			B122. 오류에 대한 수정 적정성 : 발생한 오류에 대한 적합한 수정여부	5	5	5
B2. 과업이행 내용 충실성 20	B21. 성능향상 노력도	∘성과품의 품질 향상 및 성능확보를 위한 용역수행업체의 노력도를 평가하는 항목으로, 구조형식 및 공법의 적정성, VEㆍ기술심의 결과 반영 적정성, 신기술ㆍ신공법 검토여부 등으로 평가할 수 있다.	B211. 구조형식 및 공법의 적정성 : 구조형식의 적정성(경제성, 시공성, 안전성, 경관 등) 및 비교안의 검토여부 등	3	3	3
			B212. 기본설계VE, 기술심의 등 결과반영 적정성 : 성과품 품질향상을 위한 활동(기본설계 VE, 기술심의 등)의 결과에 대한 조치 적극성 및 반영 여부	3	3	3
			B213. 신기술·신공법 적용에 따른 품질향상 노력 : 공사비 절감, 시공성 및 유지관리성 제고 등을 위한 신기술ㆍ신공법 검토	4	4	4
			B214. 친환경 설계 적용여부 : 건설폐자재 활용 등 친환경적 설계요소 검토	4	4	4
	B22. 공사관리 지원 효율성	∘용역추진내용이 효율적인 공사관리 지원이 가능한지 여부를 평가하는 항목으로, 공사비 준수 여부, 주요 자재 및 장비 사용성 검토 결과의 적정성 여부 등으로 평가할 수 있다. ∘단, 공사비 준수 여부 평가시 수요기관의 요청, 민ㆍ관원 등 기타요인에 따라 변경된 공사비를 반영하여 평가하여야 한다.	B221. 공사비 준수 : 목표공사비(건축) 또는 기획단계 공사비(토목) 대비 설계완료시점에서 산정된 공사비의 적정성 여부	3	3	3
			B222. 주요 자재 및 장비 사용성 : 특수재료 포함 주요자재의 조건 타당성 및 주요 투입장비의 가용성 등의 검토 결과 적정성	3	3	3

1. 발주청은 발주청 및 용역사업의 특성 등을 고려하여 중분류 평가항목에 대한 하위 세부평가항목을 중분류의 정의에 따라 별도로 정하여 평가할 수 있다.

2. 각 세부항목별 평가는 5단계(우수 1.0, 양호 0.9, 보통 0.8, 미흡 0.7, 불량 0.6)의 가중치로 평가한다.

[실시설계 과정평가 세부평가기준 및 배점 설정]

평가항목			세부평가기준	CSI 배점	공단 토목 배점	공단 건축 배점
대분류	중분류	정의
A1. 과정에 대한 이해도 30	A11. 조사준비	∘용역수행에 요구되는 기초자료 및 관련계획 조사의 충실성을 평가하는 항목으로, 사전조사ㆍ지반조사 및 관련계획 현황조사 충실성 등으로 평가할 수 있다.	A111. 사전조사 충실성 : 기존조사 자료 및 주변현황(지형, 교통, 지장물 등) 등에 대한 충실한 검토여부	6	7	7
			A112. 지반조사 충실성 : 구조물과 조사의 부합여부 등 지반상태에 대한 충실한 검토여부	6	8	0
			A113. 관련계획 현황조사 : 관련계획의 주요내용 검토 적정성 및 상위계획과의 부합성 검토여부	6	4	7
	A12. 과업과정에 대한 이해도	∘과업과정 전반에 대한 업체의 이해도를 평가하는 항목으로, 과업지시내용과 설계내용 부합성, 관련법규 및 설계기준 준수로 평가할 수 있다.	A121. 과업지시내용과 설계내용의 부합성 : 과업지시서 내용과 설계내용의 부합성 및 과업수행계획의 충실이행 여부, 수요기관 자체 지침서 등 준수여부	6	7	8
			A122. 관련법규, 설계기준에 대한 이해 : 설계관련 법령 및 설계기준 등 제기준에 대한 준수 여부	6	4	8
A2. 효율적인 업무 추진 50	A21. 발주자와의 의사소통	∘성공적인 용역 완수를 위해 발주자와의 지속적인 업무협의 노력도 및 협의 결과 반영 적정성을 평가하는 항목으로, 주요보고회 등 운영 및 대응노력, 업무협의 및 보고일정 준수, 협의결과 반영 적정성 등으로 평가할 수 있다.	A211. 주요보고회, 토론회 등의 운영 및 대응 노력 : 공식적인 문서로 요청된 주요 보고회 및 토론회(착수보고회 등) 개최 및 결과(지적사항 등)에 대한 검토ㆍ반영노력	5	5	5
			A212. 주요 업무협의 및 보고 일정준수 : 발주기관과의 적정한 업무협의 및 조치계획 수립, 관련 보고일정 준수 등	5	5	5
			A213. 협의결과에 대한 반영 적정성 : 발주기관과 업무협의를 통해 도출된 결과(지적사항 등)의 설계반영 적정성	5	5	5
	A22. 사업추진의 적정성	∘사업지연요인 사전예방을 위해 관계기관, 주민 등 다양한 이해관계자와의 의견조율 적정성을 평가하는 항목으로, 인허가 및 민원, 관련 대관업무 대처 적정성 등으로 평가할 수 있다.	A221. 인허가 협의의 적정성 : 인허가를 위해 지자체 등 관계기관과의 적극적인 협의 노력	5	5	5
			A222. 주요민원에 대한 의견청취 및 협의 : 주민 등 이해당사자와의 문제발생시 민원에 대한 대응 적정성	5	5	5
			A223. 대관업무에 대한 대처능력 : 관계행정기관의 질의 및 요청사항 등에 대한 적극적인 대처	5	5	5
	A23. 과업기간 준수 노력도	∘과업기간 내 용역을 완료하기 위한 노력도를 평가하는 항목으로, 설계단계별 일정준수 노력도, 과업기간 지체 여부 등으로 평가할 수 있다. ∘단, 과업기간 지체여부의 평가시 발주기관이 승인한 지체일정은 제외한 후 평가한다.	A231. 단계별 설계일정 준수 노력도 : 설계단계별 일정(자문, 심의, 설계VE, 성과품 제출 등) 및 보고ㆍ지시사항 요구기한 준수 노력	5	5	5
			A232. 과업기간 지체여부 : 과업기간 대비 실제 업무기간의 지체여부	5	5	5
	A24. 상생협력 및 동반성장	∘용역추진과정에 포함된 하도급사 및 전문분야와의 충실한 계약이행 및 효율적인 협업노력을 평가하는 항목으로, 하도급계획 이행의 충실성, 공종별 전문분야와의 협업 및 조정 등으로 평가할 수 있다.	A241. 하도급 계획 이행의 충실성 : 하도급계획의 충실이행 여부 및 계약의 적정성	5	5	5
			A242. 공종별 전문분야 협업 및 조정 : 공종별 전문분야와의 효율적인 협업 노력 및 계약 현황 등	5	5	5
A3. 참여기술인 적정성 20	A31. 참여기술인 참여도 및 노력도	∘효율적인 용역수행을 위한 참여기술인의 공식적인 회의ㆍ심의 등 참여 적극성 및 업무처리 노력도를 평가하는 항목으로, 공식적인 업무 회의 및 심의 등 참여도 및 업무처리 적극성 등으로 평가할 수 있다.	A311. 참여기술인 회의 및 심의 등 참여도 : 참여기술인의 공식적인 업무 회의 및 심의(설계VE 등), 토론회 등 적극 참여 노력도	5	6	6
			A312. 참여기술인 업무처리 노력도 : 참여 기술인의 효율적인 업무 처리를 위한 적극성과 노력도	5	0	0
	A32. 참여기술인 투입	∘성공적인 용역수행에 요구되는 참여기술인의 전문성과 참여기술인 운영의 적정성을 평가하는 항목으로, 투입 참여기술인의 관련 지식 및 협업조정 전문성, 참여기술인 교체의 적정성 등으로 평가할 수 있다. ∘단, 질병ㆍ퇴사 등의 사유로 발주자의 사전승인을 득하지 못한 참여기술인의 교체에 대해서는 적정한 것으로 평가할 수 있다.	A321. 투입 참여기술인 전문성 : 과업내용, 수요기관 요청사항(인허가 포함), 관련법규 및 시공방법 등에 충분한 지식이 확보되고, 전문분야와의 협업ㆍ조정 전문성이 확보된 참여기술인 투입 여부	5	8	8
			A322. 참여기술인 교체 적정성 : 참여기술인 교체 빈도, 경력 및 자격 여부 등을 종합적으로 검토하여 적정한 참여 기술인 교체가 이루어졌는지 여부	5	6	6

1. 발주청은 발주청 및 용역사업의 특성 등을 고려하여 중분류 평가항목에 대한 하위 세부평가항목을 중분류의 정의에 따라 별도로 정하여 평가할 수 있다.

2. 각 세부항목별 평가는 5단계(우수 1.0, 양호 0.9, 보통 0.8, 미흡 0.7, 불량 0.6)의 가중치로 평가한다.

[실시설계 결과평가 세부평가기준 및 배점 설정]

평가항목			세부평가기준	CSI 배점	공단 토목 배점	공단 건축 배점
대분류	중분류	정의
B1. 과업이행 결과 적정성 63	B11. 설계 성과품	∘용역수행결과인 설계성과품의 적정성을 평가하는 항목으로, 구조 및 수리계산서ㆍ공사시방서ㆍ설계예산서ㆍ수량산출서ㆍ전문분야 성과품의 적정성, 설계도면 및 설계도서간 내용 불일치 발생여부 등으로 평가할 수 있다.	B111. 구조 및 수리계산서의 적정성 및 충실성 : 구조 및 수리계산서의 오류여부, 설계조건의 명확성, 계산과정 등의 명확한 수록 여부	7	9	9
			B112. 설계도면간 내용 불일치 발생 여부 : 위치도 및 종ㆍ평면도 등과 구조계산서, 시공상세도면 등과의 내용 불일치 여부	7	9	9
			B113. 공사시방서의 적정성 및 충실성 : 설계도면, 구조계산서 등에 부합되는 설계 및 공사사항 반영 적정성, 시방서 내 공종별 규정사항 기술 여부 등	7	9	9
			B114. 설계예산서의 적정성 및 충실성 : 품셈기준, 단가(수량)산출서, 관급자재 등의 구성 적정성 및 일치성	7	9	9
			B115. 수량산출서의 적정성 및 충실성 : 수량산출내역의 적정성 및 오기여부 등	7	9	9
			B116. 설계도서간 내용 불일치 발생 여부 : 설계도면, 수량내역서, 시방서 등 설계도서간 내용 불일치 여부	8	0	0
			B117. 전문분야 성과품 적정성 : 전문분야(기계, 조경, 구조 설계, 견적 등) 성과품 품질의 적정성	7	9	9
	B12. 성과품 오류 수정 적정성	∘용역준공의 결과인 성과품 내 오류에 대한 적극적인 대응 여부를 평가하는 항목으로, 설계오류에 대한 AS 적극도 및 후속업무 지원 노력도 등으로 평가할 수 있다.	B121. 설계오류 AS 대응 적정성 : 시공단계에서 검토되는 실시설계 성과품 주요 오류사항에 대한 업체의 AS 대응 적정성	7	9	9
B2. 과업이행 내용 충실성 37	B21. 성능향상 노력도	∘성과품의 품질 향상 및 성능확보를 위한 용역수행업체의 노력도를 평가하는 항목으로, 구조형식 및 공법의 적정성, VEㆍ기술심의 결과 반영 적정성, 신기술ㆍ신공법 검토여부 등으로 평가할 수 있다.	B211. 구조형식 및 공법의 적정성 : 구조형식의 적정성(경제성, 시공성, 안전성, 경관 등) 및 비교안의 검토여부 등	4	4	4
			B212. 실시설계VE, 기술심의 등 결과 반영 적정성 : 성과품 품질향상을 위한 활동(실시설계 VE, 기술심의 등)의 결과에 대한 조치 적극성 및 반영 여부	4	4	4
			B213. 신기술ㆍ신공법 적용에 따른 품질향상 노력 : 공사비 절감, 시공성 및 유지관리성 제고 등을 위한 신기술ㆍ신공법 검토	4	4	4
			B214. 친환경 설계 적용 여부 : 건설폐자재 활용 등 친환경적 설계요소 검토	4	4	4
			B215. 에너지 절감 및 유지관리 대책 적정성 : 에너지 절감 및 유지관리 대책 수립의 적정성	4	4	4
	B22. 공사관리 지원 효율성	∘용역추진내용이 효율적인 공사관리 지원이 가능한지 여부를 평가하는 항목으로, 공사기간 및 공사비 준수 여부, 설계안전성(DFS) 검토결과의 적정성, 주요 자재 및 장비 사용성 검토 결과의 적정성 여부 등으로 평가할 수 있다. ∘단, 공사비 준수 여부 평가시 수요기관의 요청, 민ㆍ관원 등 기타요인에 따라 변경된 공사비를 반영하여 평가하여야 한다.	B221. 공정 및 공사기간 산정의 적정성 : 주요일정계획(마일스톤) 수립 및 공기산정 근거의 적정성, 공정계획에 따른 자재 및 장비 수급 계획의 적정성 등	4	4	4
			B222. 공사비 준수 : 목표공사비(건축) 또는 기본설계 단계 공사비(토목) 대비 설계완료시점에서 산정된 공사비의 적정성 여부	4	4	4
			B223. 설계 안전성 확보 : 실시설계 단계에서 현장 내 발생가능한 위험요인에 대한 사전검토 및 대책수립 노력도(DFS) 및 안전 확보를 위한 관련 회의 준비 충실성 및 결과(지적사항 등) 반영의 적정성 등	4	5	5
			B224. 주요 자재 및 장비 사용성 : 특수재료 포함 주요자재의 조건 타당성 및 주요 투입장비의 가용성 등의 검토 결과 적정성	4	4	4

1. 발주청은 발주청 및 용역사업의 특성 등을 고려하여 중분류 평가항목에 대한 하위 세부평가항목을 중분류의 정의에 따라 별도로 정하여 평가할 수 있다.

2. 각 세부항목별 평가는 5단계(우수 1.0, 양호 0.9, 보통 0.8, 미흡 0.7, 불량 0.6)의 가중치로 평가한다.