「KR 철도어린이집 신축설계」

설계공모 지침서

2020. 10.

수도권본부

목   차

제 1 장  설계공모	1

1.1.  공모전 명칭	2

1.2.  공모 배경 및 설계 목표	2

1.3.  공모 대상 및 사업예산	2

1.4.  주최	3

1.5.  공모 방식	3

1.6.  응모 자격	3

1.7.  사용 언어 및 단위	4

1.8.  도서 작성	5

1.9.  설계공모 일정	5

1.10.  참가 등록 및 현장설명회	5

1.11.  제공 자료	6

1.12.  질의응답	6

1.13.  작품 접수	7

1.14.  심사위원회	7

1.15.  심사	8

1.16.  심사 결과 및 공고	10

1.17.  공모비용의 보상	10

1.18.  계약	10

1.19.  작품 전시, 출판 및 반환	11

1.20.  공모규정 준수	12

1.21.  유의사항	12

제 2 장  제출물 및 작성기준	13

2.1.  제출물의 종류 및 작성 요령	14

2.2.  설계도판	14

2.3.  설계설명서	15

2.4.  설계도면	16

2.5.  디지털 파일	17

2.6.  주의사항	18

제 3 장  세부 설계지침	19

3.1.  설계공모 대상 개요	20

3.3.  세부 설계지침	23

제 4 장  부록	27

4.1.  설계공모 서식	28

4.2.  관련 기준	28

4.3.  제공 자료	28

제 1 장 설계공모

제 1 장 설계공모

1.1. 공모전 명칭

(가칭) KR 철도어린이집 신축 설계공모 (이하“본 설계공모”)

1.2. 공모 배경 및 설계 목표

1.2.1. 공모 배경

평내호평역 어린이집의 성공적 개원을 바탕으로 어린이집 개설이 일회성이 아닌 직장인의 양육부담 경감, 출산율 저하 해소에 기여하는 지속가능한 사업으로 추진 필요

1.2.2. 설계 목표

가. 경강선 여주역, 경의선 탄현역, 행신역(3개소) 구내 역 광장의 유휴부지를 활용하여 어린이집을 건립함으로써 철도이용여객 및 지역 주민들에게 질 높은 맞춤형 공보육 인프라를 제공하고자 함.

나. 에너지절감을 위한 다양하고 효율적인 방안과 편의성, 예술성, 독창성을 갖추고 주변 환경과의 조화를 고려한 어립이집을 건축하고자 함.

다. 기존역사 및 지역적 특징을 담은 조화된 통합연계 디자인으로 계획하되, 향후 지속적으로 확대될 추가 철도어린이집과 연계된 디자인이 될수 있도록 지엽적 디자인 지양

라. 여주·탄현·행신 모두의 디자인에 철도의 이미지에 부합되는 공통적인 주제(컨셉)가 적용될 수 있도록 한다.

1.3. 공모 대상 및 사업예산

1.3.1. 공모대상

가. 경강선 여주역 KR 철도어린이집

1) 위 치 : 경기도 여주시 교동 403-1(여주역 광장내)

2) 규 모 : 건축연면적 300㎡(기준면적)

나. 경의선 탄현역 KR 철도어린이집

1) 위 치 : 경기도 고양시 경의로 856(탄현역 광장내)

2) 규 모 : 건축연면적 300㎡(기준면적)

다. 경의선 행신역 KR 철도어린이집

1) 위 치 : 경기도 고양시 덕양구 소원로 114(행신역 광장내)

2) 규 모 : 건축연면적 300㎡(기준면적)

1.3.2. 사업 예산

가. 추정 사업예산

1) 추정 공사비 : 3,500백만원(부가세 포함, 용지비 제외)

2) 추정 설계비 : 224백만원(부가세 포함)

※ 추정 공사비와 설계비는 설계결과에 따라 변경될 수 있음.

1.4. 주최

가. 본 설계공모의 주최기관은 국가철도공단 수도권본부(이하 “공단”)이며, 본 설계공모에 관한 업무를 주관하고 설계공모의 결과에 대한 제반사항을 시행한다.

나. 본 설계공모의 진행과 관련된 사항은 공단 수도권본부 안전혁신처에서 관장하며, 주소 및 연락처는 다음과 같다.

1) 주    소 : 서울시 용산구 청파로 378 5층 수도권본부 안전혁신처

2) 연 락 처 : (전화) 02-788-5418 (담당자 : 송다영 사원)

3) E – Mail  : sdy60112@kr.or.kr

1.5. 공모 방식

본 설계공모는 일반설계(디자인제안) 공모로 시행한다.

1.6. 응모 자격

가. 응모자는 건축사법에 의한 건축사자격을 소지하고 같은 법 제9조의 결격사유가 없는 자로서 건축사사무소의 등록을 필한 자이어야 한다.

나. 설계공모 공고일 현재 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰참가제한 및 기타 이와 유사한 행정처분 중인 자는 본 설계공모에 응모할 수 없다.

다. 본 설계공모는 ‘가항’자격조건을 갖추고 ‘나항’의 결격이 없는 2개사까지 설계자 간 공동이행방식에 의한 공동 응모가 가능하며, 과반수 초과 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 한다. 대표자는 공동응모자를 대표하여 본 설계공모 관련 문서의 제출 및 수령, 권리의 취득 및 포기 등에 관한 권한을 갖는다.(참가 등록 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음. 공동응모자 제외는 가능)

라. 공동이행방식에 의한 공동응모를 하는 경우, 본 설계공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 의무사항은 대표자에게 귀속하며, 구성원 간 내부 업무조건, 업무협약 등은 주최기관을 구속하지 않는다.

마. 당선된 후(계약 시), 계약자 대표는 ‘가항’ 자격조건을 갖추고 ‘나항’의 결격이 없는 건축사사무소 개설자이어야 하며, 기계·소방 등의 설계분야 자격이 없는 경우 관련 법령 등에 의한 자격을 보유한 업체와 공동수급협정서를 제출하여야 한다.

바. 본 설계공모에서 당선된 자는 설계 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있어야 하며, 그렇지 못할 경우 당선자로서의 권리를 상실한다.

1.7. 사용 언어 및 단위

본 공모의 공식 언어는‘한국어(한글)’이다.

가. 도판(패널), 설계 설명서에 사용하는 모든 언어의 표기는‘한국어(한글)’로 사용한다. 단, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글 표현을 명기하여야 한다.

나. 모든 표기 및 설명은 해석상의 분쟁이 없도록 명쾌하게 작성한다.

다. 설계 및 도서 작성 시, 모든 계량 단위는 미터법(Metric System)을 사용한다.

1.8. 도서 작성

본 설계공모 응모자는 주최기관이 제공하는 자료(설계공모 지침서 등)에 따라 공모안 도서류를 작성하여 제출한다.

1.9. 설계공모 일정

가. 공    고   : 2020.  10. 21.(수)

나. 참가등록   : 2020.  10. 26.(월) ~ 27.(화), 09:00 ~ 17:00

다. 현장설명회 : 코로나-19에 따른 사회적 거리두기로 인해 생략

라. 질의접수   : 2020. 10. 29.(목) ~ 30.(금)

마. 질의회신   : 2020. 11.  4.(수)

바. 작품접수   : 2020. 11. 30.(월), 10:00 ~ 17:00

사. 심    사   : 2020. 12.  3.(목), 예정

아. 결과발표   : 2020. 12.  4.(금), 예정

자. 시상 및 전시 : 당선작 발표 이후 공지

* 일정은 주최자의 사정에 따라 일부 변경될 수 있고, 변경 시 공단 홈페이지(http://www.kr.or.kr) 또는 참가 대표자의 E-Mail 등을 통해 공지한다.

** 본 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경 되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

1.10. 참가 등록 및 현장설명회

가. 참가등록

본 설계공모에 응모하려는 설계자는 다음에 열거하는 서류를 구비하여 지정된 날짜에 참가 등록을 하여야 한다.

(팩스, E-Mail 등에 의한 등록은 불가능하며 반드시 방문 등록하여야 한다.)

1) 등록장소 : 서울시 용산구 청파로 378 국가철도공단 수도권본부 3층 고객실

2) 등록 시 제출서류

가) 설계공모 응모신청서(부록-서식1 참조) 1부.

나) 건축사면허증 사본(원본대조필) 각 1부.

다) 건축사사무소등록증 사본(원본대조필) 각 1부.

라) 사업자등록증 사본(원본대조필) 각 1부.

마) 공동응모협정서(부록-서식2 참조) 1부.

바) 공동응모자는 상기 서류 2), 3), 4) 서류 각 1부.

사) 대표선임계[법인건축사사무소 대표 2인 이상인 경우에 한함(공동이행방식인 경우 대표사에 한함), 부록-서식3 참조]

3) 유의사항

가) 참가등록 시 인감증명서, 사용인감계(사용인감 사용시) 제출

나) 참가등록은 대표자가 하며, 대리인이 참가등록을 할 경우 위임장 제출

나. 현장설명회

코로나-19에 따른 사회적 거리두기로 인해 생략

1.11. 제공 자료

참가 등록을 마친 자에 한하여 다음의 자료를 설계공모 응모 신청서에 기재된 E-Mail로 제공한다.

가. 대상 부지 자료(CAD 파일) 등

나. 각종 서식 및 관련 기준

다. 현장설명회 생략에 따른 현장 현황 및 철도이용 현황 관련 자료(사진 등 포함)

※ 필요시 자료의 변경 및 추가적인 자료가 제공될 수 있으며, 이 경우 응모 신청서에 기재된 E-Mail을 통해 공지되고, 참가자는 작품 제출 이전에 변경 및 추가 자료의 제공 여부를 반드시 확인하여야 한다.

1.12. 질의 응답

가. 일    정 : ‘1.9. 설계공모 일정’ 참조

나. 질의방법 : 본 설계공모와 관련하여 질의가 있을 경우에는 <부록 서식4>의 질의서를 사용하여 주관부서 E-Mail로만 질의 및 접수가 가능하다.

1) 질의는 워드프로세서를 사용하여 명확히 알아볼 수 있도록 작성하여야 하며, 응모 신청서상 대표자 명의로 대표자가 질의서에 인감 날인한 후 스캔하여 PDF형식으로 송부하여야 한다.

2) 질의는 질의접수 기간에 한하여 할 수 있으며, 질의서는 반드시 주관부서에 송부한 후 유선으로 수신확인을 하여야 한다.

다. 응답방법 : 회신 일시에 응모 신청서에 기재된 E-Mail을 통하여 일괄 회신한다.

1) 질의에 대한 응답은 공모지침의 추가 또는 수정으로 간주하며, 본 설계공모 지침서 상의 내용과 동일한 효력을 갖는다.

2) 질의서가 전송 오류 등의 사유로 내용을 판독할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 경우, 개인자격으로 질의한 경우에는 응답을 하지 않는다.

3) 공모에 직접적으로 관련되지 않은 질의에는 응답하지 않는다.

1.13. 작품 접수

가. 제출일시 : ‘1.9. 설계공모 일정’ 참조

나. 제출장소 : 서울시 용산구 청파로 378 국가철도공단 수도권본부 3층 고객실

* 변경사항 발생 시, 공단 홈페이지에 사전에 공지함

다. 제출도서 : ‘2. 제출물 및 작성기준’ 참조

라. 작품제출 시 유의사항

1) 작품제출은 택배 등에 의한 제출은 불가능하며, 지정된 날짜에 방문 제출한다.

2) 작품제출은 제출 마감일에 국가철도공단에 제출된 작품에 한하며, 제출도서 하나라도 누락되어 제출되는 작품은 접수받지 않는다.

3) 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여는 추가제출이나 수정, 보완을 할 수 없다.

4) 작품제출 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 응모자 책임으로 한다.

5) 제출도서 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 응모자 책임으로 한다.

6) 제출도서 목록 도서류 이외의 것을 제출하여도 심사의 대상이 되지 않는다.

1.14. 심사위원회

1.14.1. 심사위원회 구성

가. 심사위원회는 6인의 외부 심사위원으로 구성한다.

나. 심사위원 명단은 “설계공모 공고” 참조

1.14.2. 심사위원회 운영

가. 심사위원회는 심사 당일 심사위원 간 합의를 통해 심사위원장을 선임한다.

나. 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수 이상이 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

1.15. 심사

1.15.1. 심사 기준

가. 다음의 주요 심사기준을 바탕으로 평가내용 및 배점기준에 따라 평가한다.

1) KR 철도어린이집의 목적과 상징성 등 본 사업의 전반적인 의미와 지역적·공간적 맥락을 종합적으로 고려한 합리적인 설계계획

2) 자연채광 도입, 공간계획 등 통한 쾌적하고 풍요로운 공간의 우수성

3) 지역특성과 가치를 표현한 토탈 디자인* 및 이야기가 있는 스토리텔링 디자인** 등을 통해 커뮤니티 공간으로의 역할 확대

* 토탈 디자인 : 철도와의 연계성을 도출하며,  해당 어린이집만의 차별성을 획득할 수 있는 디자인

** 스토리텔링 디자인 : 지역의 특성을 상징적 은유적으로 표현하는 이야기가 있는 역사 디자인

4) 합리적 기능실 배치, 편리한 동선계획, 지역의 쉼터 및 만남의 장소 등 어린이, 학부모뿐만 아니라 철도이용 여객의 편의성과 활동성 증진을 고려한 계획

5) 친환경, 에너지절약계획 및 설비의 효율적인 운영과 유지관리 계획 등 기술계획 적정성

나. 평가내용 및 배점기준

평가항목	세부사항	배 점
배치계획	- 편리하고 합리적인 외부접근 동선 제시 - 외부출입구 위치의 합리성 및 규모의 적정성 외부시설 배치의 적정성	20
공간계획	- 기능요건에 맞는 각 실의 배치 적정성 - 공간계획 이동동선의 합리성과 창의성 장애인·약자 시설을 고려한 계획	20
디자인계획	설계 컨셉의 우수성 - 지역적 특성 및 가치를 반영한 디자인의 우수성 건물 내·외부 색상, 재료 등 의장계획의 적정성	40
기술계획	- 피난, 방재, 범죄예방 등 안전계획의 적정성 - 효율적인 구조 및 시공성, 경제성을 고려한 계획 - 친환경·에너지절약 계획	20
합 계		100

1.15.2. 심사 방법

가. 평가방식은 채점제, 투표제, 채점제와 투표제의 혼합방식 등 심사위원회의 의결을 통해 결정한다.

나. 기타 세부 심사지침 및 방법은 설계공모 심사위원회가 결정한다.

다. 작품심사는 심사위원회에서‘설계공모 지침서’의 심사기준에 따라 심사한다.

라. 작품심사 당일 응모자의 출품작 설명 발표를 시행한다.

1.15.3. 실격 및 감점

가. 실격처리 여부는 공단이 사전 검토한 사항을 심사위원회에 상정하여 결정하고, 심사위원회에서 실격처리 한 작품은 평가대상에서 제외하며, 사후 발견되었을 경우에도 주최 측 및 심사위원회 결정에 따라 수상을 취소할 수 있다.

나. 실격처리 대상

1) 실격처리 여부는 공단이 사전 검토한 사항을 심사위원회에 상정하여 결정하고, 심사위원회에서 실격처리 한 작품은 평가대상에서 제외하며, 사후 발견되었을 경우에도 주최 측 및 심사위원회 결정에 따라 수상을 취소할 수 있다.

2) 제출도서류에 응모자임을 알 수 있는 로고 또는 기호 등을 삽입한 경우

3) 본 설계공모 건에 대하여 응모자(공동응모인 경우 대표자)가 두 개 이상작품을 제출한 경우

4) 기타 공모전에 출품되었거나 이미 수상한 경력이 있는 작품을 제출한 경우

5) 심사위원 및 주최 측 사전 접촉 금지 등의 공모전 규정을 준수하지 않은 경우

6) 심사 결과 발표 전에 작품 내용의 전부 또는 일부를 대외에 공개한 경우

7) 본 지침서에 제시된 기준면적(전체)의 +10% 범위를 초과하여 계획한 경우

8) 법규 또는 주요지침의 위반으로 심사 또는 검토가 불가한 경우

9) 심사용 도판, 설계설명서, 도면에 색채를 사용한 경우

다. 감점

감점사항은 공단이 사전 검토한 사항을 작품심사 시 심사위원회에 상정하여 전체 5점 범위 내에서 감점 할 수 있다.

구분	항목	감점	심사규정
지침 위반	제출도서 누락	-2.0점/건	감점은 설계공모 심사위원회에 상정하여 결정(최대 5점)
	설계지침 위반	-0.2점/건
	제출물 작성기준 위반

※ 지침위반의 경중에 따라 세부적인 감점 적용여부 및 감정점수 변경가능

1.16. 심사 결과 및 공고

가. 심사결과는 공단 홈페이지에 공지하며, 입상자에 한하여 개별 통지한다.

나. 작품 수준이 현저히 떨어질 경우 입상작(당선작, 우수작 또는 가작) 일부를 선정하지 않을 수 있다.

다. 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

라. 결과발표는 발주기관 사정 및 심사일정에 따라 조정될 수 있으며, 조정 시 홈페이지를 통해 안내 예정

1.17. 공모비용의 보상

가. 수상작은 다음과 같이 구분하여 보상한다. 다만, 입상자 수의 변동이 생기는 경우「건축 설계공모 운영지침」의 규정에 따라 재산정하여 지급한다.

1) 당선작 : KR 철도어린이집(여주역, 탄현역, 행신역) 설계권 부여

2) 우수작 : 시상금 9백만원

3) 가  작 : 시상금 6백만원

나. 상금 및 보상은 당선작 선정 후 30일 이내 각 수상자 대표자에게 지급한다.

1.18. 계약

가. 공단은 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 등에 허위 사실이 발견되거나 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적요건을 갖추지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있다.

나. ‘가항’의 경우 또는 여타의 이유로 당선자가 설계 진행이 불가능하다고 판단될 경우 우수작 입상자가 설계권을 승계하되, 우수작에 지급된 시상금은 설계비에서 공제한다.(설계권 계승자가 당선작을 사용한다.)

다. 당선자는 계약체결 시 설비 및 소방분야 설계면허가 없는 경우 아래 각 호의 자격이 있는 자와 분담이행 방식의 공동도급을 하여야 한다.

1) 엔지니어링 산업진흥법 제21조 및 같은 법 시행령 제33조에 의거 지식경제부장관에게 엔지니어링 사업자로 신고한 자로서 설비부문의“설비”전문분야로 신고 된 업체 또는 기술사법 제6조 및 같은 법 시행령 제18조에 의거 기술사사무소 개설자로 건설분야의 “건축기계설비” 또는 기계분야의“공조냉동기계”기술범위로 등록을 필한 업체

2) 소방시설공사업 제4조 및 같은 법 시행령 제2조에 의거 시·도지사에게 전문소방시설설계업으로 등록한 업체

라. 당선자가 결정된 후, 계획변경 등 공단의 사정에 의하여 설계공모 공고 시 제시한 규모와 설계비를 일부 조정하거나 기본설계 및 실시설계를 발주하지 않을 수 있다. 기본설계 및 실시설계를 발주하지 않을 경우 지급된 시상금 한도에서 보상할 수 있으며, 당선자는 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.

마. 사업에 필요한 각종 심의와 인허가 과정에서 수반되는 설계관련업무와 설계에 필요한 각종 기술자문(경관심의 등)등이 필요시 이를 위한 모든 제반 비용은 설계용역 계약에 포함된다.

바. 공모대상에서 건축전기·건축통신설비 설계는 제외한다.

사. 당선자는 계약 후 설계의 진행에 있어서, 공단이 작품의 기본적인 개념을 존중하는 범위 내에서 소요실의 규모와 형태의 조정을 요청할 경우, 이에 응해야 한다.

1.19. 작품 전시, 출판 및 반환

가. 공단은 응모자와 추가 협의 없이 제출된 작품 전부 또는 일부를 일정기간 동안 전시할 수 있다.

나. 공단은 필요 시 작품의 전부 또는 일부를 출판할 수 있으며, 이 경우 출판물의 판권은 공단이 가진다.

다. 각 작품의 저작권은 제출한 응모자(창작자)에게 있고, 주최기관은 제출된 내용의 사용 시 저작자의 성명권을 보호한다. 다만, 발주기관은 제출 작품의 사진, 그림, 도면 및 기타사항의 전부 또는 일부를 상업적 목적이 아닌 본 설계공모 관련 출판, 전시, 홍보, 사업계획 수립 등을 위하여 복제, 전시, 배포, 대여, 공중, 송신, 2차 저작물 작성 등의 방법으로 이용할 수 있고, 이 경우 별도의 저작권 이용료를 지급하지 않는다. 참가자는 작품을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

라. 응모자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 하며 제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 서면으로 증명하여 제출 시 첨부하여야 한다. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 응모자에게 있다.

마. 제출된 작품 중 입상하지 못한 작품은 입상작 결정 후 반환기간에 응모자 본인 또는 대리인(본인이 대리인임을 증명할 수 있는 서류 또는 위임장 등 제시)이 공지된 장소로 직접 방문하여 작품을 회수하여야 한다. 반환기간 내 회수하지 않은 작품은 임의로 처분하며, 이에 대하여 응모자는 어떠한 이의제기도 할 수 없다. * 작품 반환기간 : 심사결과 공고일로부터 7일 이내

바. 당선작, 우수작, 가작의 작품은 반환하지 않는다.

1.20. 공모규정 준수

가. 본 설계공모 지침서에 정한 규정 이외의 사항에 대해서는「건축 설계공모 운영지침(국토부)」을 적용한다.

다. 본 설계공모를 위해 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 공단의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공될 수 없다.

1.21. 유의사항

가. 응모자는 본 설계공모와 관련한 현장조사 시 각종 안전사고 및 민원 등의 지장이 발생하지 않도록 주의해야 하며 부주의로 발생하는 사고에 대한 모든 책임은 응모자에게 있다.

나. 참가등록 시 제출된 서류는 반환하지 않으며 응모에 따른 일체의 비용은 보상하지 않는다.

다. 본 설계공모에 필요한 서식은 ‘4장 부록’에 제공된 서식을 사용해야 한다.

제 2 장 제출물 및 작성기준

제 2 장 제출물 및 작성기준

2.1. 제출물의 종류 및 작성 요령

가. 제출물의 종류

1) 설계공모 작품제출서 1부.(부록-서식5)

2) 청렴서약서 1부.(부록-서식6)

3) 설계도판 1부.

4) 설계설명서 10부.(부록-서식7)

5) 설계도면 10부.(부록-서식8)

6) 제출 내용의 디지털 파일을 담은 USB 1개(발표 시 사용할 PT 자료포함)

나. 제출물 작성 요령

1) 모든 제출도서의 표지는 아트지, 내용지 및 간지는 일반복사용지로 한다.

2) 설계설명서 및 설계도면에는 별도 인쇄한 사진 등의 부착물은 붙일 수 없다.

3) 설계도면 작성 시 방위는 좌측 상단에 정확히 표현한다.

4) 설계도면, 설계설명서의 표지는 본 설계공모지침서에서 제공하는    서식을 사용하며 작성순서에 따라 작성한다.

5) 도면 및 설계설명서의 제본은 접착제 제본만 사용하고 스프링, 클립 등은 사용하지 않는다.

6) 설계도판, 설계도면, 설계설명서 등 제출도서의 내용에 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우에는 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 본 공모 주관부서의 해석을 우선으로 한다.

7) 모든 제출 도서는 익명성을 유지하기 위해 고유번호(PIN)가 부여된다.

2.2. 설계도판 (경강선 여주역 KR어린이집만 해당)

가. 제작방법

1) A1(841mm X 594mm) 크기 패널 1매이며, 장변이 가로방향이 되도록 하여 작성하고, 각 패널은 두께 5mm의 압축스티로폴에 테두리 없이 견고히 접착한다.(액자 및 장식물 등은 일체 부착할 수 없다.)

2) 도판은 고정을 위해 도판 전면 안쪽 여백 10mm를 두어 텍스트 작성을 지양하도록 한다.

3) 도판의 고유번호(PIN)은 뒷면에 아래와 같이 별도로 제작하여 부착한다.

- 도판 PIN 번호표 제작도

도판번호 및 PIN 표기 예시(뒷면)	PIN 기재방법(뒷면)

나. 작성방법

1) 도판은 무채색으로 표현(컬러사용 금지) 하며, 투시도(또는 조감도)는 스케치업 프로그램을 활용하여 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현, 렌더링 금지

2) 도판의 축척은 응모자 임의로 정할 수 있으며, 응모자의 표현 의지를 담아 자유롭게 나타낼 수 있음.

2.3. 설계설명서 (경강선 여주역 KR어린이집만 해당)

가. 설계설명서 : 설계설명서에는 설계도판에서 표현하지 못한 설계 세부사항 및 기타도면, 기술적 내용 등을 자유롭게 표현한다.

나. 제작방법

1) 규격 : A4(210mm X 297mm) 크기로 장변이 세로가 되도록 하고 상단을 철하여 제출한다.

2) 매수 : 15매 이하로 제한(표지를 제외한 페이지 수는 모두 표기하고, 목차 및 간지는 매수에 포함)

다. 작성방법

설명서의 표현은 흑백 계통의 무채색으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다. (투시도 또는 조감도 포함)

라. 작성 내용과 순서

1) 표 지 : <서식 7> 참조(글씨체 및 크기 등 변경 금지)

2) 투시도(또는 조감도) (사진크기 177mm×127mm)

3) 목  차

4) 설 계 개 요

(가) 지역특성(역사,지리,사회적 특성 등)에 대한 요약 및 주변 환경과의 조화 등 반영사항

(나) 설계의 개념 및 특징을 요약

5) 기본계획방향

6) 대지현황분석

7) 건 축 계 획

(가) 배치계획, 평면계획, 입면계획, 단면계획 등

(나) 재료 마감표

8) 조경, 부대토목 계획

9) 설계면적 비교표(서식 9참조)

2.4. 설계도면(여주역, 탄현역, 행신역 어린이집 모두 작성)

가. 제작방법

1) 규격 : A3(420mm X 297mm) 크기로 장변이 가로가 되도록 좌측을 철하여 제출한다.

2) 매수 : 22매 이하로 제한(표지를 제외한 페이지 수는 모두 표기하고, 목차 및 간지는 매수에 포함)

나. 작성방법 : 도면(A3규격)은 흑백 CAD 도면으로 작성한다.(축척:자유)

1) 컴퓨터 그래픽 및 이미지 파일 등 첨부는 금지한다.

2) 기둥단면, 백체단면, 유리 등 명암, 점/면의 사용이 가능하다.

다. 작성 내용과 순서(축척자유)

1) 표지(부록-서식8 참조)

2) 목차

< 여주역 KR 철도어린이집 >

3) 배치도, 설계 개요 및 면적표

4) 각 층 평면도 : 각 층별 1매에 작성

5) 입면도 : 2매에 입면도 4면 작성

6) 종, 횡단면도 : 1매에 종, 횡단면도 작성

< 탄현역 KR 철도어린이집 >

7) 배치도, 설계 개요 및 면적표

8) 각 층 평면도 : 각 층별 1매에 작성

9) 입면도 : 2매에 입면도 4면 작성

10) 종, 횡단면도 : 1매에 종, 횡단면도 작성

< 행신역 KR 철도어린이집 >

11) 배치도, 설계 개요 및 면적표

12) 각 층 평면도 : 각 층별 1매에 작성

13) 입면도 : 2매에 입면도 4면 작성

14) 종, 횡단면도 : 1매에 종, 횡단면도 작성

2.5. 디지털 파일

가. 출판 및 전시를 위해 출품작의 내용과 작품심사 시 발표할 자료를 담은 디지털 파일 복사본을 USB에 담아 제출한다.

나. 발표자는 설계도판을 사용한다.

다. 모든 이미지는 JPG 확장자 형식으로 하며, 해상도는 300dpi 이상으로 한다.

라. 모든 문서파일은 HWP 확장자 형식으로 제출하며, 제출된 파일이‘한컴오피스 2010’에 호환되도록 한다.

마. 제출된 USB는 반환하지 않는다.

2.6. 주의사항

가. 모든 설계도서에는 응모자를 알아볼 수 있는 어떤 표시도 할 수 없다.

나. 축척과 방위는 정확하게 표현한다.

다. 공간의 영역과 명칭을 도면에 표기하여야 한다.

제 3 장 세부 설계 지침

제 3 장 설계목표 및 지침

3.1. 설계공모 대상 개요

3.1.1. 경강선 여주역 KR 철도어린이집 개요

가. 개요 및 대상지 현황

사업개요	○ 사업위치: 경기도 여주시 교동 403-1 ○ 대지면적: 1,425㎡ ○ 연 면 적: 300㎡(1동, 외부놀이공간 제외) ○ 내 용: 국·공립어린이집 설치 운영 ○ 사업기간: 2020.11.~2022. 2. ○ 개원예정일 : 2021. 9월
사업대상지 현황	○ 경강선 ①여주역 역광장 내 500㎡이상 어린이집 신축가능한 부지가 있으며, 역광장으로 접근성이 좋고 부지가 넓어 공간 활용성이 높음
사업의 필요성/목적	○ 여주시 재정자립도 : 28.73% ○ 여주시는 국공립어린이집 설치율이 2.8%(70개소 중 2개소)에 불과하여 보육서비스 질 향상 및 출산장려 분위기 조성을 위해 국공립 어린이집 확충이 필요 ○ 여주역세권 도시개발사업에 따른 주변여건이 급격하게 도시화 됨에 따라 보육 수요 증가가 예상되어 철도어린이집의 필요도와 가치상승

3.1.2. 경의선 탄현역 KR 철도어린이집 개요

가. 개요 및 대상지 현황

사업개요

○(사업위치) 탄현역 1번출구 광장

○(면적) 대지 735㎡, 건축연면적 300㎡(1동, 외부놀이공간 제외)

○(사업내용)

- 출퇴근 유동인구가 많은 탄현역사에 출퇴근 직장인 및 맞벌이

부부들이 믿고 맡길 수 있는 철도역사 어린이집을 설치 운영

- 서울 및 도심지로의 교통연계가 편리한 탄현역을 이용한 취업 및

자기계발 교육, 긴급한 사유 등으로 일시적인 보육이 필요한 부모     들을 대상으로 시간제보육실도 함께 운영

○개원예정일 ‘21.9월

사업대상지

현황

○(위치) 탄현역 1번출구 광장

○(주소) 경기도 고양시 경의로 856

○(유동인구) 비교적 많음

- 탄현역 이용 인구 : 승하차 각 8,900명(2020. 8. 31자 기준)

○(선정사유)

- 수도권 도심으로의 교통 연계가 용이하여 수도권으로 출퇴근하는 직장인들이 많고 역사주변 인근 버스정류장 등 대중교통에의 접근성이 뛰어남(경의중앙선 탄현역 -> 서울역 약 40~45분 소요)

- 역 광장 부지로 열차 운행 시 진동 적음

- 주자창이 인접하여 학부모들이 이용하기에 용이

- 관내의 시간제보육시설의 부족으로 시간제보육수요 다수 예상

-  탄현역 이용 편리로 전일제 보육과 시간제를 병행하기에 적합

3.1.3. 경의선 행신역 KR 철도어린이집 개요

가. 개요 및 대상지 현황

사업개요

○(사업위치) 행신역 우측 광장

○(면적) 대지 579㎡, 건축연면적 300㎡(1동, 외부놀이공간 제외)

○(사업내용) 출퇴근 유동인구가 많은 행신역사에 직장인 부모들이            믿고 맡길 수 있는 철도역사 어린이집 설치

○개원예정일 ‘21.9월

사업대상지

현황

○(위치) 행신역 우측 광장

○(주소) 경기도 고양시 덕양구 소원로 114(행신동)

○(유동인구) 비교적 많음

- 수도권전철 8,026명, 고속철도 1,044명

○(선정사유)

- 역 광장 부지로 열차 운행 시 진동 적음

- 주자창이 인접하여 학부모들이 이용하기에 용의

- 역 주변 상업시설이 다수 존재하여 직장인 부모 수요 다수 예상

3.1.4. 설계 기준면적(여주, 탄현, 행신 동일)

(단위 : ㎡)

번호	구 분	인원(명)		기준면적 (㎡)	비고
		정원	교사
계				300.00
1	보육실(1세반)	10	2	30.00
2	보육실(2세반)	10	2	30.00
3	보육실(3세반)	10	2	30.00
4	원장실			15.00
5	교사실			15.00
6	유희실			25.00
식당/조리실, 화장실(어린이, 성인, 장애인 구분) 및 기타 설계자 의도에 따른 필요실				155.00

3.2. 세부설계 지침

3.2.1. KR 철도어린이집 계획(안)

가. 어린이집의 계획에 따라 시설을 이용하는 아동들의 요구에 충족될 수 있도록 효율적인 공간배치 및 공원과의 연계성을 고려하고, 에너지절감을 위한 다양하고 효율적인 제안과 건축물의 편의성, 예술성, 독창성 등 효율적이며, 아름다운 디자인을 적극 반영한다.

나. 부지 진ㆍ출입 계획

어린이집 부지 내 보행 및 차량 진출입은 역 진출입로를 이용토록 계획하되, 내부에서는 어린이집 이용자 및 차량과 역 이용자 및 차량 간 동선의 간섭이 발생되지 않도록 계획을 하여야 함.

다. 인근시설과의 연계 계획하여 조화가 될 수 있는 방안.

3.2.2. 기본방향

가. 어린이집의 기능을 충족할 수 있어야 하며 상징성, 경제성, 에너지절약 등을 최대한 고려하고 관련법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 한다.

나. 사업수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행하여야 할 업무는 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 본다.

다. 제출된 설계는 「공유재산 및 물품관리법」, 「건축법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「지자체 건축조례」, 「지자체 도시계획조례」 등 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

라. 건축물은 아동 척도에 맞는 건물 및 공간규모로 조성하고 차갑고 딱딱한 소재의 사용을 지양한다.

마. 학교나 관공서 등 시설적인 느낌이 아닌 아동이 안식처로 느낄 수 있도록 편안하고 친밀한 분위기로 디자인 한다.

바. 아동의 인지발달의 기초인 움직임을 지원하고 활동을 혼자서 스스로 할 수 있는 환경을 제공한다.

사. 냉ㆍ난방설비는 중앙집중식으로 계획하고, 층별 및 실별 제어기능이 있어야 한다.

아. 지붕 및 지하층의 방수ㆍ방습에 대한 내구성능이 보완된 재료 및 공법을 채택한다.

자. 가급적 국내의 재료(KS제품)와 기술을 이용한다.

차. 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고 재해 및 재난시 안전하고 원활한  피난과 불의의 사고에 대처하도록 계획한다.

카. 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 및 내진시설을 감안하여 설계한다.

타. 아동 연령과 다양한 활동을 배려하여 공간과 설비를 갖추도록 한다.

파. 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로   시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계한다.

하. 주차장은 역 구내 주차장을 활용토록 계획하며, 별도의 추가 주차구획은 하지 않는다.

3.2.3. 설계 중점사항

가. 어린이집을 건립하는 사항으로 어린이들의 안전문제 고려 및 운영 편의성을 위하여 보행자 진입로와 자동차 동선이 구분될 수 있는 방안을 설계에 반영한다.

나. 아동의 활동이 주로 이루어지는 공간과 상호작용을 할 수 있는 공용공간으로 구성한다.

다. 실내와 실외를 쉽게 이동할 수 있도록 동선계획을 반영하여야 한다.

라. 주출입구로 이동하는 진입로는 기억에 남는 흥미로운 공간이 되도록 계획한다.

마. 차량의 진출입은 역 진출입로를 활용하여 진출입토록 계획하되 어린이의 차량 승·하차가 가능한 공간을 부지내에 확보하고 출입구까지 친숙한 전이공간을 계획한다. 이때 역구내 버스, 택시 Bay 및 Kiss & Ride와 간섭이 발생되지 않도록 계획한다.

바. 주차는 역구내 주차장을 활용하는 것으로 하고, 별도의 주차계획은 반영하지 않는다.

사. 옥외놀이터를 설계에 반영하되, 유희실의 용도에 따라 연계가 될수 있도록 설계 반영한다.

아. 옥외 놀이터는 지상(부지내) 또는 건물 옥상부 설치 가능하며, 어린이의 안전과 관련한 시설을 반영한다.

자. 어린이집 대상부지는 휀스 등으로 역 이용객 동선 및 광장내 타 시설과 명확히 구분이 될수 있어야 한다.

차. 옥외놀이터를 지상에 설치하는 경우 외부인과의 접촉방지 시설(시선차단 포함)을 반영한다.

카. 모든 시설은 CEPTED 설계기법을 적용하여야 한다.

타. 놀이공간은 『주택건설기준 등에 관한 규정 제9조의2 제1항』에 의한 위험물 시설로부터 50m이상 이격되도록 한다.

파. 어린이 놀이시설은『어린이제품 안전 특별법』에 따른 안전인증대상 어린이제품에 한하여 계획 및 반영한다.

하. 건물 배치는 향후 활용 및 증축을 고려하여 배치하여야 하며, 주변시설을 감안하여 연계동선 계획을 설계에 반영하여야 한다.

갸. 아동의 활동공간은 채광과 조망이 좋아야 한다.

냐. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성‧경제성‧안전성이 우수하며, 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

댜. 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지 관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기차단에 적합한 자재(창호, 도어) 등으로 계획하되 가급적 특허나 외국산제품 사용을 자제한다.

랴. 모든 설계체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 중앙 통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획 하여야 한다.

먀. 장애인 및 남녀노소 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성하여야 한다.

뱌. 관련법에 적합하고 필요한 행정적‧법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 한다.

샤. 인테리어 설계를 포함하고, 어린이들이 이용하는 내·외부에 설치되는 시설, 설비 및 가구 등은 어린이들이 이용함에 불편함이 없게끔 신체적 제한사항을 고려(Ergonomy Design)하여야 한다.

야. 보육실, 유희실, 식당, 화장실, 복도 등 및 어린이들이 직접 사용하는 공간은 인테리어 설계를 반영한다.

제 4 장 부록

제 4 장 부록

4.1. 설계 공모 서식

설계 공모 참가 및 제출에 관한 서식을 부록으로 제공한다.

4.2. 관련 기준

가. 건축법, 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 지자체 건축조례, 지자체 도시계획조례, 철도건설규칙, 철도의 건설 기준에 관한 규정, 국가철도공단 철도설계지침 및 편람을 참고하여 해당되는 규정을 준수한다.

나. 본 프로젝트와 관련된 모든 사항은 국내의 법규 및 기준을 적용하며, 특별히 규정되지 않은 이외의 모든 사항은 국내외 관례에 따라 적용한다.

4.3. 제공자료

가. KR 철도어린이집 신축설계 과업지시서

나. 해당부지 현황도면(여주, 탄현, 행신)

<서식 1>

설계공모 응모신청서

참가등록번호	(공단 기재사항)
대표자	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호
			(Fax번호)
			(E-mail)
기타 구성원	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호)
본인은 국가철도공단 수도권본부가 주최하는 KR 철도어린이집 신축설계 공모에 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨부 1. 건축사면허증사본, 건축사사무소 등록증사본 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 각 1부. 2. 사업자등록증 ‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 각 1부. 3. 공동응모협정서(공동으로 응모할 경우) ‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1부. 4. 대표자선임계 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1부. 2020. . . 신청인 : (인) 국가철도공단 수도권본부장 귀하

--------------------------------------------------절취선-------------------------------------------------

설계공모 응모신청 확인증
KR 철도어린이집 신축설계 설계공모
참가등록번호	(공단 기재사항)			접수인(印)
대표자 업체명		사업자등록번호		(공단 기재사항)
		전화번호
대표 건축사
		FAX번호
소 재 지
		E-mail

<서식2>

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 KR 철도어린이집 신축설계 설계공모를 (       )와 (       )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 공동응모자 구성원(대표자 및 기타 구성원)이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 대표자의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표건축사 :

제3조 기타 구성원은 다음과 같다

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표건축사 :

제4조 (대표자의 권한) 대표자는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모자 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 공동응모자 구성원 간의 서명과 동시 발효되며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 제출한 작품이 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모자 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (공동응모자 구성원 상호간의 책임) 공동응모자 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리ㆍ의무의 양도제한) 공동응모자 구성원은 이 협정서에 의한 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 공동응모자 구성원 중 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 작품을 제출할 수 없다.

② 공동응모자 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴 구성원을 다른 설계자로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 각 구성원이 기명 날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2020.     .      .

○ 대표자

업  체  명 :                        (전화번호)

소  재  지 :

대표건축사 :                        (인)

○ 기타 구성원

업  체  명 :                        (전화번호)

소  재  지 :

대표건축사 :                        (인)

국가철도공단 수도권본부장 귀하

<서식 3>

대 표 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 공동대표로서 국가철도공단에서 시행하는 KR 철도어린이집 신축설계 설계공모에 관한 모든 권한을 본 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2020.    .   .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

<서식 4>

설계공모 질의서

□ KR 철도어린이집 신축설계 설계공모

대표자 업체명		대표건축사	(인)
주 소 (우편번호 기재)		전화번호
E-mail		Fax번호
지침서 page	질 의 내 용

* 글자체 기준(나눔고딕 또는 신명조 12P~14P, 줄간격 160~180)

<서식 5>

설계공모 작품제출서

제출번호	(공단 기재사항)		참가등록번호
대표자	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호
			(Fax번호)
			(E-mail)
기타 구성원	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호)
본 응모자는 국가철도공단 수도권본부가 주최하는 KR 철도어린이집 신축설계 설계공모에 응모하여 설계공모지침서(이하 “본 설계공모지침서”)에 정한 제반규정을 준수하였으며, 작품제출일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 입찰참가제한 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 사실이 없음을 확인한다. 또한, 시상 또는 계약 후라도 본 설계공모지침서에 정한 규정 및 제반법규를 위반하여 입상된 사실이 확인될 경우 입상작에게 주어지는 모든 권리(시상금 포함)를 공단에 반환함은 물론, 그로 인하여 국가철도공단이 입은 손해에 대하여 배상을 요구할 경우 이의 없이 응할 것임을 서약하며 작품을 제출한다. ※ 첨부 1. 청렴서약서 ……………………………………………………………………1매. 2. 설계도판(A1) ………………………………………………………………1매. 3. 설계설명서(A4) ……………………………………………………………10매. 4. 설계도면(A3) ………………………………………………………………10매. 5. 작품내용을 담은 USB……………………………………………………1개. 2020. . . 대표자(대표 업체) : (인) 국가철도공단 수도권본부장 귀하

--------------------------------------------------절취선-------------------------------------------------

설계공모 작품 제출 확인증
KR 철도어린이집 신축설계 설계공모
제출번호	(공단 기재사항)	참가등록번호		접수인(印)
대표업체명		전화번호		(공단 기재사항)
대표자(건축사)		사업자등록번호
제출일자	2020년 월 일

<서식 6>

청  렴  서  약  서

□ 건명 : KR 철도어린이집 신축설계 설계공모

본 응모자는 국가철도공단이 주최하는 KR 철도어린이집 신축설계 설계공모에 응모하여 설계공모지침서에 정한 제반규정을 준수하고 작품심사에 임하도록 하겠으며, 심사위원에게 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 하지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘ 대표자

업  체  명 :

대표건축사 :                (인)

∘ 공동응모자 기타 구성원

업  체  명 :

대표건축사 :                (인)

※ 공동응모 시 대표자 및 공동응모자 기타 구성원 포함 작성

2020.   .    .

국가철도공단 수도권본부장 귀하

<서식 7>

KR 철도어린이집 신축설계 설계공모

설 계 설 명 서

2020.  .

국가철도공단 수도권본부

<서식 8>

KR 철도어린이집 신축설계 설계공모

설 계 도 면

2020. .

국가철도공단 수도권본부

<서식 9>

설계면적 비교표

(단위 : ㎡)

번호	구 분	인원(명)		기준면적 (A)	설계면적 (B)	증감 (B-A)	비고
		정원	교사수
계				300.00
1	보육실(1세반)	10	2	30.00
2	보육실(2세반)	10	2	30.00
3	보육실(3세반)	10	2	30.00
4	원장실			15.00
5	교사실			15.00
6	유희실			25.00
식당/조리실, 화장실(어린이, 성인, 장애인 구분) 및 기타 설계자 의도에 따른 필요실				155.00

* 제출시 설계면적은 실제 설계된 세부 구분하여 면적 기입