보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2024. 6. 20. (목)	총 매수 1매
	배포부서 고객홍보실 (042-607-3085)
담당부서 충청본부 시설관리처 / 처장 홍석진, 시설2부장 임광만 (042-607-5041)
(동정) 이성해 이사장, 수해 대비 철도시설 점검

□ 국가철도공단 이성해 이사장은 지난 19일(수) 작년 7월 집중호우로 인해 철도 사면이 유실되어 37일간 열차 운행이 중지되었던 충북선 소이∼주덕 구간과 중부내륙선 금가∼충주 구간의 현장을 방문하여 수해복구 현장점검에 나섰다고 밝혔다.

○ 이 이사장은 “올해는 많은 강수량이 예보되어 철도시설의 사전 점검을 강화하고 집중호우 시 피해가 우려되는 배수로와 옹벽을 점검·정비하는 등 선제적인 조치를 시행하여 열차운행 안전을 확보하고 고객 불편을 최소화하는데 만전을 기해 달라.”고 당부했다.

참 고		긴급수해복구 개소 현황

ㅇ 충청본부 관내 수해 개소 총 13개소 전체 복구 완료

수해개소(13개소)		피해현황
1	경부선 신탄진~매포 150.750km(상)	열차탈선, 토사유입 (2,000㎥, L=20.0m)
2	경부선 내판~부강 136.905km(하)	토사유입 (3.0㎥, L=10.0m)
3	경부선 내판~부강 138.180km(상우)	사면유실 (10㎥, L=7.0m)
4	충북선 내수~증평 33.800km(상)	토사유입 (10.0㎥, L=15.0m)
5	충북선 증평~도안 37.070km(하)	토사유입 (150.0㎥, L=30.0m)
6	충북선 주덕~달천 73.045km(하)	사면유실 (48㎥, L=15m)
7	충북선 도안~보천 44.350km(하)	사면유실 (100.0㎥, L=30.0m)
8	충북선 보천~음성 58.700km(하)	사면유실 (180㎥, L=50.0m)
9	충북선 소이~주덕 67.550km(하)	사면유실(20㎥, L=35m), 전철주 기움
10	충북선 동량~삼탄 93.400km(상하)	사면유실, 토사유입 (50㎥, L=50m)
11	중부내륙선 금가~충주 49.797km(단)	사면유실 (18.0㎥, L=15.0m)
12	중부내륙선 아미~가남 4.560~4.690km(좌) 4.640~4.730km(우)	노반유실 및 침하 (트러프전도, L=230m)
13	중부내륙선 금가~충주 48.700km(우)	노반유실(L=600m)