보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2026. 6. 5. (금)	총 매수 2매
	배포부서 고객홍보실 (042-607-3085)
담당부서 수도권본부 시설사업처 / 처장 김효두, 서부시설부장 서대성 (02-788-5061)
수도권본부, 용산선 터널형 방음벽 내화 성능 강화 추진 - 화재 확산 위험 낮춰 시민 안전 확보... 이동식 작업대 도입해 시공 품질 향상 -

□ 국가철도공단 수도권본부는 용산선 터널형 방음벽의 화재 안전성 강화를 위해 방음판 교체공사를 추진한다고 5일(금) 밝혔다.

○ 이번 공사는 용산선 터널형 방음벽 214m구간에 설치된 기존 방음판을 화재에 강한 내화성 방음판으로 교체하는 공사로, 화재 발생 시 화염 확산을 억제하고 시민과 철도 이용객의 안전을 확보하기 위해 추진된다.

□ 특히, 수도권본부는 터널형 방음벽 구조상 고소 작업이 필요한 현장 여건을 고려해 이동식 작업대를 도입하고, 보다 안정적인 환경에서 공사가 이루어질 수 있도록 했다.

○ 이동식 작업대는 작업 위치에 따라 신속한 이동이 가능하며, 기존 장비보다 작업자와 방음판 간 거리를 좁혀 작업효율을 높이고, 미끄럼 · 추락사고 예방에도 효과가 있어 시공 품질과 현장 안전 향상에 기여할 것으로 예상된다.

□ 이명석 국가철도공단 수도권본부장은 “도심 철도시설은 작은 위험요인도 시민 불편과 안전 문제로 이어질 수 있는 만큼 예방 중심의 관리가 중요하다”며, “앞으로도 현장 여건을 면밀히 살피며 시민과 철도 이용객, 현장 작업자 모두가 안심할 수 있는 철도환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.

참고		관련사진

방음판 교체 현장 사진