국가철도공단 철도용품 표준규격 KRSA 개정 대상 리스트

○ 총괄표

제정	개정	폐지	타당성확인	합계
1건	2건	-	-	3건

○ 제·개정 대상 목록

구분	규격번호	규격명	비고
1	(예정)KRSA-3026-R5	현수클램프	개정
2	(예정)KRSA-3084-R4	고속 전차선로용 일반 U 볼트	개정
3	(예정)KRSA-T-2024-3011-R0	친환경 가스절연개폐장치(170, 72.5kV)	제정

○ 개정사유

- (KRSA-3026) 급전선, 보호선(ACSR 240㎟, 93㎟) 현수지지 시 전선 소손 방지를 위한 아마테이프 시공이 가능하도록 치수 기준 변경

(ACSR 240㎟)

· 클램프 지지부분 반경[R10 → R11], 직경[23mm → 25mm]

· 클램프 U 볼트 홀 간격[36mm → 38mm], 덮개 전선부분 반경[R10 → R11]

(ACSR 93㎟)

· 클램프 지지부분 반경[R6.75 → R7.75], 덮개 전선부분 반경[R6.75 → R7.75]

- (KRSA-3084) 급전선(ACSR 240㎟) 현수클램프용 U볼트 치수 기준 사양 추가

· (추가) 1202H2

- (KRSA-T-2024-3011) “탄소중립 정책지원 및 참여기회 확대를 위한 친환경 개폐장치 실용화 로드맵(안)”에 따라 자재 구매를 위한 규격 제정 요청

* 관련근거 : 전철처-7157호(2024. 8. 23.)

철도용품 표준규격 타당성 확인 대상 규격 리스트

○ 2024년 하반기 철도용품 표준규격 효력 확인 대상목록

- 전철전력 KRSA 등 19건

* 관련근거 : “전철전력분야 국가철도공단 표준규격 타당성 확인 시기 조정(안)”(기준심사처-154(2024.01.10.))

번호	규격번호	규 격 명	비 고
1	KRSA-3068-R3	자동장력조정장치 도르래식
2	KRSA-3072-R4	강체전차선(R-Bar) 시스템
3	KRSA-3073-R6	Cako250 가동브래킷
4	KRSA-3074-R4	저가고형 가동브래킷
5	KRSA-3078-R3	장간애자(고분자T-ms)
6	KRSA-3096-R4	장력추
7	KRSA-3101-R2	고속형 절연구분장치(NSI-230)
8	KRSA-3102-R2	판스프링자동장력조정장치
9	KRSA-3111-R1	가동브래킷(직류용)
10	KRSA-T-2019-3001-R2	불평형 보상장치
11	KRSA-T-2021-3002-R2	반도체형 제어릴레이 Kit
12	KRSA-T-2022-3003-R2	250km/h급 강체전차선(R-bar) 시스템
13	KRSA-T-2022-3004-R1	제3레일 하면접촉방식 전차선로
14	KRSA-T-2022-3005-R1	다이오드 정류기(DC 750V)
15	KRSA-T-2022-3006-R1	정류기용 변압기(DC 750V)
16	KRSA-T-2022-3007-R1	고속도 차단기반(DC 750V)
17	KRSA-T-2023-3008-R0	직류용 에너지저장장치
18	KRSA-T-2023-3009-R0	고장점 표정장치 자동절체시스템
19	KRSA-T-2023-3010-R0	7.2kV 고체절연 개폐장치