보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2014.03.06(목)	총매수 1 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 강원본부 건설처 / 처장 석종근, 부장 김명규(033-810-5121)
‘14. 3. 6일 연합뉴스 “터널공사 발파소음으로 인한 건물균열․가축폐사”보도에 대해 아래와 같이 밝힙니다.

□ 원주～제천 복선전철 건설사업 중 원주시에 위치한 내남송마을은 공사현장에서 약200～300m 떨어져 있어 지속적으로 모니터링을 시행하고 있으며, 터널공사 시 환경피해 저감시설 설치 및 저진동․저소음 발파공법 적용으로 환경기준치 이내로 관리되고 있음

* 기준치(소음 75dB, 진동 0.2kine), 측정치(소음 59.3dB, 진동 0.127kine)

□ 주택균열은 터널발파가 아닌 건물 노후로 인한 균열로 조사되었고, 물고기 및 염소 폐사 피해에 대하여는 적정한 피해액 산정을 위한 용역을 전문기관에 의뢰하여 진행 중으로 용역 결과에 따라 보상할 계획임.

* 용역시행 : ‘13. 8월 ～ ’14. 3월 (환경진단연구원)

□ 터널공사 전 주민피해 최소화를 위하여 지역주민을 대상으로 주민설명회 개최(2회), 분진 발생 억제를 위한 세륜기 설치, 살수차 운행 및 도로소통 원활화와 사고방지를 위한 공사장 출입구에 신호수 배치하고 있는 등 지역주민의 피해가 최소화 되도록 지속적으로 관리할 계획임