2023년 궤도 지급자재 구매·관리방안 사전공지

2023. 2.

Ⅰ		목 적

ㅇ 2023년 궤도공사용 지급자재에 대한 구매·관리방안을 사전공지하여, 입찰정보의 접근기회를 동일하게 보장하고, 신규업체 진입장벽을 완화하고자 함.

Ⅱ		발주계획

□ 수원발 KTX직결사업 등 6개 사업, 28건(826억원) 발주

분 류	사 업 명	단위	수량	규격 (규격별수량)	설계금액 (백만원)	비고
계					82,598
레일	대전차량기술단 인입철도	개	264	50N(56), KR60(208)	782	6월
	인천발 KTX직결사업	개	708	50N(9), KR60(197), 60E1(502)	2,334	7월
	수원발 KTX직결사업	개	1,012	50N(12), KR60(185), 60E1(815)	3,153	7월
	장항선 복선전철 주포~대야	개	3,836	50N(40), KR60(80), 60E1(3,716)	12,074	10월
	충청권 광역철도	개	559	50N(71), KR60(488)	1,602	12월
	고속철도 연결선 선로개량사업	개	4,617	60E1(4,617) * 설계 전, 미정	14,000	12월
50N 탄성분기기/ KR60 탄성분기기	대전차량기술단 인입철도	틀	17	50N #8 고정(3), KR60 #8 고정(4), KR60 #10 고정(2), KR60 #12 고정(7), KR60 #12 SCO고정(1)	2,590	6월
	인천발 KTX직결사업	틀	9	KR60 #10 고정(3), KR60 #12 고정(6)	1,312	7월
	수원발 KTX직결사업	틀	9	KR60 #10 고정(5), KR60 #12 고정(4)	1,525	7월
	충청권 광역철도	틀	35	50N #8 고정(1), KR60 #8 고정(6), KR60 #10 고정(7), KR60 #10 SCO고정(1), KR60 #12 고정(17), KR60 #15 고정(3)	5,285	12월
60kg 노스가동 분기기	인천발 KTX직결사업	틀	4	60E1 #26 노스가동(4) * 신호전장품 등 포함	4,588	7월
	수원발 KTX직결사업	틀	10	60E1 #12 노스가동(8), 60E1 #18.5 노스가동(2)	3,558	7월
	장항선 복선전철 주포~대야	틀	58	60E1 #12 노스가동(10), 60E1 #15 노스가동(48)	18,838	10월
	충청권 광역철도	틀	4	KR60 #12 노스가동(4)	1,033	12월
	고속철도 연결선 개량사업	틀	미정	60E1 분기기 * 설계 전, 미정	미정	12월

물품명	사 업 명	단위	수량	규격 (규격별수량)	설계금액 (백만원)	비고
Bi-Block침목	수원발 KTX직결사업	개	2,236	60E1, KR체결장치용 (2,236)	242	3월
	대전차량기술단 인입철도	개	1,682	KR60, KR체결장치용 (1,682)	182	6월
	장항선 복선전철 주포~대야	개	8,101	60E1, KR체결장치용 (8,101)	761	10월
KR형 레일체결장치	대전차량기술단 인입철도	조	3,364	KR60레일용(3,364)	181	6월
	수원발 KTX직결사업	조	4,472	60E1레일용(4,472)	241	7월
	장항선 복선전철 주포~대야	조	30,569	60E1레일용(30,569)	1,643	10월
e-클립형 레일체결장치	대전차량기술단 인입철도	조	9,234	50N레일용(3,200), KR60레일용(6,034)	86	6월
	인천발 KTX직결사업	조	28,888	50N레일용(344) KR60레일용(7,648) 60E1레일용(20,896)	303	7월
	수원발 KTX직결사업	조	34,594	50N레일용(1,704) KR60레일용(7,764) 60E1레일용(25,126)	375	7월
	장항선 복선전철 주포~대야	조	127,027	50N레일용(1,539) KR60레일용(3,334) LVT구조용(1,724) 60E1레일용(120,430)	1,405	10월
	충청권 광역철도	조	22,321	50N레일용(2,844) KR60레일용(19,477)	206	12월
	고속철도 연결선 선로개량사업	조	192,357	60E1레일용(192,357) * 설계 전, 미정	2,150	12월
PST-C형 패널	장항선 복선전철 주포~대야	개	884	60E1, KR체결장치용, 터널용(884)	2,149	10월

*  수량 및 설계금액은 배선변경 등에 따라 일부 변경될 수 있음.

Ⅲ		계약방법

□ 입찰방법

1) 국제입찰 및 국내입찰 구분(법 개정사항 반영)

	< 기 준 >
-「공기업·준정부기관 계약사무규칙」제4조(국제입찰에 의할 공기업·준정부기관 조달계약의 범위) 및「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부장관이 정하는 고시금액」에 따라 6억 7천만원 이상의 물품의 경우 국제입찰 시행

- 설계금액이 6억 7천만원 이상인 구매계약은 국제입찰 적용, 미만인 구매계약은 국내입찰 적용

* 개정사항 : (직전) 6억 5천만원 → (개정) 6억 7천만원

2) 일반경쟁 및 제한경쟁 구분(법 개정사항 반영)

	< 기 준 >
-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제7조와 같은 법 시행령 제21조에 따라 일반경쟁 원칙이며, 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 경우 설비 및 기술 보유상황 또는 제조실적 제한 가능 -「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제2조의2에 따라 추정가격이 2억2천만원 미만의 물품인 경우 중소기업자 간 제한경쟁입찰 원칙

- 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 분기기, KR형 레일체결장치, 사전제작형 콘크리트궤도(PST)패널은 기술 보유상황 또는 실적을 제한하는 제한경쟁입찰 적용, 이 외 품목은 일반경쟁입찰 적용

- 추정가격 2억2천만원 미만의 물품은 중소기업의 시장 진입장벽 완화를 위해 중소기업자간 제한경쟁입찰 적용

* 개정사항 : (직전) 2억 1천만원 → (개정) 2억 2천만원

-「국가계약법 시행규칙」제25조에 따라 위 두 사항을 중복 제한 가능

3) 제한경쟁 입찰 품목의 입찰참가자격(전년도 대비 변경없음)

	< 기 준 >
-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조 제1항 제3호에에 따라 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 경우 설비 및 기술의 보유상황 또는 제조실적 제한 가능 -기획재정부 계약예규「정부입찰·계약 집행기준」 제5조 제2항에 따라“기술보유상황”이란 물품제조에 필요한 기술·공법을 개발 또는 보유한 경우, 기술도입 또는 외국업체와의 기술제휴의 방법으로 물품제조에 필요한 기술을 보유한 경우를 말함.

- (분기기) 납품실적이 있는 업체 또는「철도시설성능검증지침」에 따라 철도시설성능검증서를 교부받은 업체

- (KR형 레일체결장치) 납품실적이 있는 업체 또는 표준규격에 따른 공인시험기관 품질시험(구성품 관리시험, 조합체 성능시험)에 합격한 업체

- (사전제작형 콘크리트궤도 패널) 특허기술권리 보유자 또는 특허기술권리 보유자와 기술실시권 계약을 체결한 업체

4) 공동계약에 관한 사항(전년도 대비 변경없음)

	< 기 준 >
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제25조 및 같은 법 시행령 제72조에 따라 공동계약 원칙이나, 경쟁이 성립되지 않을 경우 불허(감사원 지적) - 「공동계약 운용요령(기획재정부 계약예규)」제9조(공동수급체의 구성)에 따라 공동이행방식에 의한 경우 구성원 수는 5인 이하, 10%이상으로 제한됨.

- 입찰담합 방지를 위하여 참가자격을 갖춘 업체가 5개社 미만인 품목은 감사지적에 따라 공동계약 불허

· (공동계약 불허) 레일, 분기기, KR형 레일체결장치, e클립형 레일체결장치

· (공동계약 허용) KR형 Bi-Block침목, PST패널

□ 낙찰적격심사 시행방법

ㅇ (기본원칙)「공기업·준정부기관 계약사무규칙」및 공단⌜물품구매 낙찰적격심사기준⌟에 따름

1) 납품실적 배점만점 적용(대상자재 변경)

	< 기 준 >
- 공단「물품구매 낙찰적격심사기준」을 따르며, 추정가격이“10억원 이상”일 경우 <별표1>에 따라 납품실적 평가를 시행함(배점한도 5점) - 같은 기준 제12조에 따라 물품의 특성에 따라 이 지침을 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 입찰설명서 등에 반영하여 집행할 수 있음.

- 분기기, e-클립형 레일체결장치는 신규업체 참여 기회 제공, 공급시장 확대, 일자리 창출, 독과점 해소를 위하여 모든 업체 납품실적 배점만점(5점) 적용, 이외 자재는 기준에 따라 납품실적 평가 시행

2) 납품실적 평가 시 “동등이상 물품”과 “유사물품” 기준(대상자재 변경)

	< 기 준 >
- 공단「물품구매 낙찰적격심사기준」제6조에 따라 계약담당은 적격심사 시 적용할 납품실적 평가기준(계약목적물과 동등이상 또는 유사물품, 금액 또는 수량)을 입찰공고에 명시하여야 함. - 같은 기준 <별표1>에 따라 계약목적물과「동등이상 물품」이란 성능, 품질 등이 해당 입찰대상 물품 이상인 것이고「유사물품」이란 해당 입찰 대상물품과 동일 종류로 성능, 품질 등이 동등미만인 것임.

- 납품실적 평가를 시행하는 4개 자재(레일, KR형 레일체결장치, Bi-Block 침목, PST패널)에 대하여 중소기업 및 신규업체의 시장 진입장벽을 완화하고자 “동등이상 물품” 기준을 폭넓게 지정

- 품목별 적용 기준

품 목	동등이상 물품	유사물품	납품실적 평가요소	비고
레 일	50kg레일, 60kg 레일	없음	금액
KR형 레일체결장치	철도용 레일체결장치	없음	금액
Bi-Block침목	철도 콘크리트침목 제품	PC(프리캐스트) 콘크리트 제품	금액
PST패널	PST패널	PC(프리캐스트) 콘크리트 제품	금액

□ 공정관리 사항

ㅇ 분할납품 일정(전년도 대비 변경없음)

- (발주 시) 최초 납품은 준비기간(생산시스템 및 설비구축 등)을 고려하여 발주 후 약 4~5개월 후부터 시행, n차 납품은 반기 또는 분기별로 관리기준공정표(IPS) 일정에 맞춰 수립(공사 일정이 시급한 경우 조정될 수 있음)

* 원활한 생산을 위해 KR형 체결장치는 침목, PST패널 납품일정보다 한 달 전 납품

- (계약관리 시) 품질조정회의 등에서 공사 추진 여건, 사업비 집행, 예산배정 등을 고려하여 공정에 지장을 주지 않는 범위에서 상호협의 조정

Ⅳ		품목별 입찰정보

1. 레 일

	< 레일 분리발주 방식 >
입찰참여 가능업체가 2개社 이상으로 확인될 경우 경쟁 체제 구축을 위해 60E1 레일 규격 분리 발주 시행, 그 이전까지는 현행 유지

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)  * 6억7천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래의 자격을 모두 갖춘 자

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용 레일(세부품명번호 10자리 2524011501)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 자

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 제조 또는 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

※ (입찰공고문 및 추가특수조건 반영) 계약상대자는 「철도안전법」제27조(철도용품 형식승인) 및 제27조의2(철도용품 제작자승인)에 따라 국토교통부장관으로부터 철도용품(레일)의 형식승인 및 제작자승인을 받아야 함.

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

․동등이상 물품 : 50kg레일, 60kg레일

․유사물품 : 없음

2. 분기기

	< 2022년 궤도분야 지급자재 분기기 발주방법 변경 공지(전자조달) >
① 50N 탄성분기기 및 KR60 탄성분기기 ② 60E1 탄성분기기 및 60kg(60E1, KR60) 노스가동분기기 * 제조사별 납품실적과 철도시설성능검증서 교부범위를 고려하여 분리발주 방식 결정

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 제한경쟁(국제입찰)   * 6억7천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래의 자격을 모두 갖춘 자

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용분기기(세부품명번호 10자리 2524020801)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 자

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 제조 또는 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ 금번 계약물품과 같은 종류의 분기기를 제조하여 납품한 실적이 있는 자 또는 공단의「철도시설성능검증지침」에 따라 금번 계약물품과 같은 종류의 분기기에 대한 철도시설성능검증서를 교부받은 자

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

ㆍ납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점) 적용

3. KR형 Bi-Block 침목

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)  * 6억7천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래의 자격을 모두 갖춘 자

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철로용 콘크리트침목(세부품명번호 10자리 2524050102)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 자

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 제조 또는 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

- 공동계약에 관한 사항 : 허용

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

․동등이상 물품 : 철도 콘크리트침목 제품

․유사물품 : PC(프리캐스트) 콘크리트 제품

4. KR형 레일체결장치

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 제한경쟁(국제입찰)  * 6억7천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래의 자격을 모두 갖춘 자

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용 콘크리트침목체결구(세부품명번호 10자리 2524043401) 또는 철도용 코일스프링클립(세부품명번호 10자리 2524043801)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 자

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 제조 또는 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ KR형 레일체결장치를 제조하여 납품한 실적이 있는 자 또는 한국철도표준규격(KRS TR 0014) 및 국가철도공단 잠정표준규격(KRSA-T-2015-1005)에 따라 공인시험기관 품질시험(구성품 관리시험, 조합체 성능시험)에 합격한 자

* 공인시험기관(국가표준기본법 제23조에 의한 한국인정기구로부터 인정을 획득한 시험기관) 시험성적서는 입찰공고일 기준 5년 이내에 발행한 시험성적서만 인정됩니다.

※ (입찰공고문 및 추가특수조건 반영) 본 물품은 우리 공단과 한국철도기술연구원이 공동으로 국산 개발하여, 실시권을 개방한 물품으로 낙찰자는 특허권리 보유자와 KR형 레일체결장치 기술 실시권 계약을 체결하여야 함.

① 특허권 : 전단하중 유도용 외함을 구비한 레일체결장치(제 10-1530965호)

② 보유자 : 국가철도공단, 한국철도기술연구원

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

ㆍ동등이상 물품 : 모든 종류의 레일체결장치

ㆍ유사물품 : 없음

5. e-클립형 레일체결장치

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)  * 6억7천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래의 자격을 모두 갖춘 자

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용코일스프링클립(세부품명번호 10자리 2524043801)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 자

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 제조 또는 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

- 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

ㆍ납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점) 적용

6. 사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형) 패널

ㅇ 계약형태 : 총액계약

ㅇ 업체선정 방식

- 입찰방법 : 제한경쟁(국제입찰)  * 6억7천만원 미만인 경우 국내입찰

- 입찰참가자격 : 아래의 자격을 모두 갖춘 자

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 철로용 콘크리트침목(세부품명번호 10자리 2524050102)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 자

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 제조 또는 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ 특허권리 보유자(공단, 철도연, 삼표)와 사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형) 기술실시에 관한 협약을 체결한 자

※ 특허권 (아래 ①과 ② 모두에 대한 기술실시에 관한 협약을 체결하여야 함)

① 특허권 : 프리캐스트 콘크리트 슬래브 궤도 및 그 시공방법 (제 10-1294013호)

② 특허권 : 전단포켓과 충전층에 의한 하중 전달구조를 가지는 프래캐스트

콘크리트 슬래브 궤도 및 그 시공방법 (제 10-1416160호)

③ 보유자 : 국가철도공단, 한국철도기술연구원, 삼표레일웨이주식회사

※ (입찰공고문 및 추가특수조건 반영) 특허기술료 정산

· 특허기술권리 보유자가 계약상대자가 되어 자신의 기술권리를 이용하여 물품을 제조·납품하는 경우 협의비율(0.68%)에 해당하는 금액을 감액 정산하여야 함.

- 공동계약에 관한 사항 : 허용

- 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

ㆍ동등이상 물품 : PST패널

ㆍ유사물품 : PC(프리캐스트) 콘크리트 제품

Ⅴ		생산 품질관리 이행사항

1. ITP(검사 및 시험계획서), ITC(검사 및 시험점검표) 운용

ㅇ 지급자재 품목별 ITP, ITC 운용으로 제작관리 및 검사업무 체계화

<참고> ITP, ITC 운용절차

지급자재 계약	▶	제조사 ITP/ ITC 작성	▶	건설사업관리기술인의 승인 (품질관리계획서에 포함)	▶	제작 착수, ITP/ITC 운용

*「궤도분야 지급자재 구매관리 프로세스(P-구매관리-07)」에 표준안 참조(KR홈페이지 정보마당-공개자료실)

ㅇ ITP, ITC 작성 및 운용

1) 총 괄

- 공단 업무 프로세스 「궤도분야 지급자재 구매관리(P-구매관리-07)」별첨에서 해당 지급자재의 ITP, ITC 표준안 참고

- 제조사의 작업환경, 공정 특성, 품질중요도 등을 반영하여 ITP, ITC 표준안을 수정 운영

* 실제 가능한 부분을 표준규격 범위 내에서 자유롭게 변경 작성 가능

- 건설사업관리기술인이 ITP, ITC 직접 운용, 제조사는 외관 및 치수 검사표 등 ITC의 별첨 자료를 관리대장에 기록관리

* 건설사업관리기술인이 검사 시, 제조사에서 ITC의 적부판정기준을 판단할 수 있는 서류를 제시할 수 있어야 함.

2) 제조사

<작성 시>

- 해당물품의 표준규격 및 현 실정(작업환경, 공정특성, 품질중요도 등)을 반영하여 표준안을 수정 사용

- ITC의 “적용문서(적부판정기준)”는 체크리스트를 확인할 수 있고 제시가능한 서류로 작성

- ITC의 별첨으로 외관 및 치수검사표의 측정위치, 측정기구를 반영

* 측정이 곤란한 치수는 한계게이지(GONO게이지)를 승인받아 활용하는 방향으로 검토

* 치수의 측정위치는 실제 측정이 가능한 곳으로 선정(자체검사표에 측정위치 표기)

- 협력사 제품을 사용할 경우 반입시 확인문서 및 검사방법(서류 및 샘플링) 반영

<운용 시>

- ITC의 별첨으로 삽입되는 외관 및 치수검사표를 대장으로 관리

* 건설사업관리기술인이 검사 시 ITC의 “적용문서(적부판정기준)”를 제시할 수 있어야 함.

3) 건설사업관리기술인

<작성 시>

- ITP 작성 시 품질중요도, 입회가능 여부 등을 고려하여 직접 검사점 선정

* 실질적인 Hold Point(필수확인점)와 Witness Point(입회점)가 될 수 있도록 반영

- ITC 상 “적용문서(적부판정기준)”에 검사자가 실제 확인 가능한 서류, 검사방법의 포함여부 확인

- ITC의 별첨으로 외관 및 치수검사표의 측정위치, 측정기구를 반영여부 확인

<운용 시>

- 제조사에서 제시한 ITC의 적부판정기준 서류를 직접 확인하여 검사결과에 체크, 검사 결과 보관

2. 레일체결장치(KR형, e-클립형) 양산제품 품질시험

ㅇ KR형 레일체결장치

- 납품 실적이 있는 업체 : 입찰 시 물품납품실적확인서 제출

※ 직전 조합체 성능시험 발급일이 5년을 초과한 경우 성능확인을 위한 조합체 성능시험을 실시 예정으로 업체 협조 필요

- 납품 실적이 없는 신규 업체

· 입찰 시 시제품에 대한 공인기관 품질시험 성적서(조합체 성능시험, 구성품 관리시험) 제출   * 입찰공고일 기준 5년 이내에 발행한 시험성적서만 인정

· 계약체결 후 양산제품에 대한 조합체 성능시험성적서 제출 후 납품개시

* 시험에 소요되는 제반비용은 업체에서 부담

ㅇ e-클립형 레일체결장치

- 납품 실적이 없는 신규업체는 계약체결 후 양산제품에 대한 조합체 성능시험성적서 제출 후 납품개시

* 시험에 소요되는 제반비용은 업체에서 부담

3. KR형 레일체결장치 생산공장 점검

ㅇ 국내 실용화제품인 KR형 레일체결장치의 Risk관리를 위하여 신규참여 업체에 대한 생산단계 전반을 점검

ㅇ 점검시기 : 양산제품 생산단계에서 시행

ㅇ 점검내용

- 사내 품질시스템 절차 등 품질관리 이행 실태

- 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 운용 상태

- 생산 및 시험 설비 구축 및 운용 상태, 제품 생산능력 및 공급 계획 등

4. PC제품(침목, PST패널) 생산설비 점검

ㅇ PC제품(침목, PST패널) 품질확보 및 원활한 수급을 위하여 신규참여업체에 대한 생산설비 및 시험장비 구축상태 점검

(공단 표준규격서) 제품 제조설비 중 품질에 영향을 끼치는 공정은 자동화하여 소정의 정밀도로 제작하여야 한다.

ㅇ 점검시기 : 계약체결 후 양산제품 생산착수 전

ㅇ 점검내용

- 콘크리트 침목 생산에 필요한 기본적인 생산공장 시설(제작시설, 시험실, 재료저장소, 보일러실 등)

- 제작설비 자동화 구축여부(콘크리트 타설장비, 진동장비, 양생시설, 탈형시설 등)

- 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 운용 상태

- 품질 인증서 보유 현황, 품질보증계획서 등 사내 품질시스템

- 제품 생산능력 및 공급계획

5. 제작도면 작성 책임

ㅇ 계약상대자는 생산 전에 표준규격 및 자재구매시방서의 불분명 사항, 오류, 누락, 상호 모순 등을 면밀히 검토하여 제작도면을 작성하고, 제작도면 상의 내용으로 인하여 품질에 문제가 발생치 않도록 조치

* 품질조정회의 등에서 건설사업관리단과 협의하여 추진

Ⅵ		기타 공지사항

ㅇ 입찰참가자격의 별도 제출서류는 입찰참가자격서류 제출기한까지 제출하여야 하며, 제출기한 이후에 제출된 서류는 어떠한 사유로도 인정하지 않습니다.

ㅇ 입찰참가 자격을 받기 위한 설비투자, 시제품 제작, 품질시험 등의 판단은 입찰참가 희망업체의 자유의사에 의해 결정한 것이므로, 이에 따른 소요비용 등에 대하여 공단은 어떠한 법적, 행정적 책임과 의무를 지지 않습니다.

ㅇ 공단 사업계획에 따라 구매시기, 구매수량, 업체선정 방식 등이 변경될 수 있으며, 입찰참가 희망업체는 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

ㅇ 계약상대자는 적기에 납품 하여야 하며, 만일 품질미달, 생산지연 등으로 수급에 차질이 발생할 경우 계약서 및 관련법에 따라 공단은 계약변경 또는 계약해지를 할 수 있으며, 이에 대한 모든 책임과 의무는 낙찰업체에게 있습니다.

ㅇ 계약상대자는 계약물품에 대하여 생산 및 납품과정에서 규격서, 도면, 시공성, 유지관리성, 성능 등 개선이 필요하다고 판단될 경우 감독자에게 통보하여 필요한 조치를 하여야 합니다. 특히 KR형 레일체결장치는 실용화 단계이기 때문에 「기술 실시권 계약서 13조(실시제품 사후 관리)」에 의거 정보교환, 피드백 등 실용화 사후관리에 적극 협조하여 하여야 합니다.

ㅇ 계약상대자는 생산 전에 표준규격 및 자재구매시방서의 불분명 사항, 오류, 누락, 상호 모순 등을 면밀히 검토하여 제작도면을 작성하고, 제작도면 상의 내용으로 인하여 품질에 문제가 발생치 않도록 조치하여야 합니다.

위 내용과 관련하여 추가 질의 및 건의사항이 있으시면 담당자(신아영 차장)에게 전화(042-607-3344) 또는 전자우편(say@kr.or.kr)으로 연락하시기 바랍니다.