보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 3. 21.(화)	총 매수 1매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 KR연구원 기술연구처 / 처장 최원일, 시설연구부장 최유복 (042-607-4312)
철도공단, 논산역에 상하개폐식 승강장안전문(스크린도어) 시범설치 - 국내 최초로 일반철도 역사에 도입... 시범운영 거쳐 확대설치 검토 -

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)이 한국교통연구원과 공동으로 상하개폐식 승강장안전문(스크린도어)을 개발하고, 효과를 검증하기 위하여 이를 호남선 논산역에 시범 설치하고 있다고 밝혔다.

○ 상하개폐식 안전문은 출입문의 위치가 동일한 지하철 역사에만 적용할 수 있는 좌우개폐식 안전문과 달리 KTX․새마을호․무궁화호 등 출입문의 위치가 서로 다른 열차가 함께 정차하는 일반철도 역사에도 적용할 수 있는 안전장비로, 1개 길이가 20m인 안전문이 위아래로 여닫히는 구조로 되어있다.

□ 공단이 논산역에 시범 설치하고 있는 승강장안전문은 장애물을 다각도로 감지할 수 있는 3D 센서 기능이 대폭 강화되었고, 열림․닫힘 동작 중에 경고 메시지를 제공하는 등 안전 기능이 다수 탑재되어 끼임 사고 예방에 크게 기여할 것으로 기대된다.

□ 철도공단 최유복 수석연구원은 “4월 중 시범설치를 완료하고 약 1년 정도의 시범운영기간을 거쳐 효과가 검증되면 확대 설치를 적극 검토할 계획”이라고 말했다.