참 고		인천공항 T2 연결철도 개통 관련 추가 설명자료

□ 종합시험운행 추가설명

○ 시설물검증시험 :  당해 철도노선에서 허용되는 최고속도까지 단계적으로 차량의 속도를 증가시키면서 철도시설의 안전상태, 철도차량의 운행적합성, 철도시설물의 정상작동 여부 등을 확인․점검하는 시험

○ 영업시운전 : 실제 운영상황과 유사한 조건으로 열차운행 및 부대시설, 정보시스템, 운영인력 등의 전체 운영요소 간 유기적인 결합상태에 대한 최종 확인․점검을 위한 일련의 과정

□ 인천공항 T2 연결철도 건설 특수공법 추가 설명

○ TRcM공법(Tubular Roof Construction Method) : 주변 시설물에 영향을 주지 않기 위해 벽체 구조물을 설치하여 지반 침하와 지하수 유실을 막은 상태에서  터널을 굴착하는 방법

□ 쉴드-TBM공법(Shield Tunnel Boring Machine Method)  : Shield라는 원통형 굴삭기로 막장을 굴착함과 동시에 프리캐스트아치콘크리트 부재를 후방에서 조립하여 터널을 완성하는 공법으로 진동·소음이 적어 도심구간에 효율적인 터널공법임.