보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2016. 4. 26.(화)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 건설본부 건축설비처 / 처장 조순형, 충청강원권부장 길청섭 (042-607-3322)
4월 25일(월) 연합뉴스, 4월 26일(화) 강원일보·강원도민일보 등에 보도된 「올림픽 관문 ‘강릉역사’ 재난안전 우려 주장 제기」 기사에 대하여 다음과 같이 해명합니다.

□ 원주∼강릉 철도 강릉역사가 재난안전을 고려하지 못한 설계라는 보도는 사실과 다름을 알려드립니다.

○ 강릉역사는 대합실 내 원활한 환기와 쾌적한 공기 질 관리를 위하여 지열을 활용한 냉․난방 공조시스템으로 되어있으며,  외부출입구(3개소)와 외벽창호를 통해 자연환기도 가능한 구조임.

○ 화재 및 피난을 고려하여 여객 유도를 위한 피난유도등․불연내장재․스프링클러 설비․자동 화재탐지 설비 등은 건축법 및 소방법에 따라 설계에 적법하게 반영하였음.

○ 또한 폭설이 많은 강릉 지역의 특성을 고려하여 구조계획 하였으며, 지붕단부․선홈통에 열선을 설치하여 건물의 안정성을 강화하였음.

○ 여객시설의 규모는 2026년 수송수요에 맞도록 계획하였고, 강릉역사와 버스․택시 등의 연계교통시설은 역사에 근접 배치하여 이용객의 편의를 도모하였음.

□ 강릉역사는 강릉시의 요구에 따라 지역발전을 위해 반지하화로 건설하고 있으며,

○ 역사 설계는 지역주민․지역 전문가(강릉시 추천)․공단 외부 전문자문위원이 참여하는 이용자 참여 설계를 시행하였음.

○ 향후 시공과정에서 전문가 의견을 충분히 수렴하여 안전에 문제가 없도록 건설할 계획임.