보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 8. 13.(일)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 KR연구원 기술연구처 / 처장 최원일, 성능시험부장 김겸연 (042-607-4042)
철도공단, 350km/h 주행 핵심기술 분기기 현장검증 - 지속적 안정성 검증 통해 ‘18년 6월까지 개발완료...외국산 분기기 대체 기대 -

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)은 한국철도기술연구원, ㈜삼표레일웨이와 공동으로 개발한 ‘350km/h급 콘크리트궤도용 국산고속분기기’의 전환력 시험과 혹서기의 온도변화가 분기기에 미치는 영향 등 공인시험기관의 현장설치시험을 호남고속철도 정읍역 인근에서 8월 11일(금) 이상 없이 마쳤다고 밝혔다.

※ 궤도 : 열차가 일정한 주행로를 따라 안전한 운행을 할 수 있게 하는 철도의 핵심시설로써 레일·도상·침목과 그 부속품을 말함

※ 분기기 : 기차를 한 궤도에서 다른 궤도로 옮기기 위하여 선로에 설치한 설비

※ 전환력 : 열차의 진행 진로를 변경하기 위하여 분기기의 가동부분을 반대쪽으로 전환하는 힘

○ 공단은 5월 21일(일)부터 현장설치시험을 시작하였으며, 지난 5월 28(일)에는 차세대 고속열차(HEMU-430X)를 운행하여 ‘350km/h급 콘크리트궤도용 국산고속분기기’의 열차 호환성을 검증한 바 있다.

○ 공단은 혹한기의 온도변화가 분기기에 미치는 영향 등을 검증하기 위해 연구개발이 종료되는 ’18년 6월 말까지 지속적으로 안정성 검증을 진행할 예정이다.

□ 철도시설 성능검증은 신규개발 또는 개량된 철도시설물을 현장 설치 전에 시행하는 검증절차이다.

○ 이 검증은 열차의 안전운행과 직결되는 사항임을 감안하여 상세한 규격정립과 엄격한 품질관리체계를 규정하기 위해 기술요건 적합성평가, 조립시험, 현장설치시험 총 3단계로 진행된다.

□ 한편, ‘350km/h급 콘크리트궤도용 국산고속분기기’는 국가R&D사업으로, ’13년 5월 개발을 시작하여 ’18년 6월 개발 완료될 예정이며, 현재 부설된 외국산 분기기의 대체는 물론 향후 국가철도망 구축 시 국산 분기기가 사용될 것으로 기대된다.

□ 철도공단 최원일 기술연구처장은 “미래 선진철도 기술을 선도하기 위해 철도분야 기술개발과 원천기술 확보에 더욱 매진할 것”이라며, “신기술과 신규 개발품에 대한 현장 적용 검증을 철저히 시행하여 철도교통 안정성 확보와 대국민 신뢰도 향상을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.