보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2011. 9. 20(화)	총매수 4 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 차량계획처/ 처장 김우식 / 부장 정상훈(042-607-4272)
□ 보도요지 2011.9.20일자 경향신문 등에서 선로전환기 장애문제와 KTX 도입 시의 기술이전 등에 대해 보도한 기사내용에 대해 아래와 같이 해명합니다.

□ 경부 2단계 선로전환기 장애에 대해 ‘11.9.30일까지 일제정비를 완료할 예정이며, 현재 독일 궤도전문가(BWG 부사장 Dr.Lay) 주도하에 정비작업을 진행 중입니다.

참고로, 선로전환기의 장애가 발생되면 KTX는 전방 7.5km부터 자동 감속되어 1.5km 외방에 정지하므로 열차안전에는 전혀 문제가 없고,

선로전환기 정비기간 중에도 선로전환기를 고정하여 사용하고 있으므로 운영상의 지장은 없습니다.

□ 개통후, 열차운행에 지장을 준 선로전환기 장애는 28건, 이 중 20분 이상 지장 사례는 4건이며, 나머지 498회는 ‘점검 中 장애’ 331회 등 열차운행에 지장을 주지 않은 장애입니다.

□ 공단은 조속히 선로전환기 장애를 해소하여 원활한 KTX 운영에 최선을 다하겠습니다.

□ 광명역 KTX열차 탈선사고는 철도공사 유지보수자가 유지보수메뉴얼의 지시사항을 준수하지 않고 임의로 전기회로를 변경하여 발생한 것으로 조사된 바 있습니다.

□ KTX 제작 및 운영․유지보수 기술이전은 설계기술이전, 제작기술이전, 국내제작 시 국산화지원 등 3단계로 나누어 체계적으로 이루어져 현재까지 성공적으로 운영되고 있으며,

- 최근 KTX 장애발생은 부품공급 부족과 유지보수 주기의 연장 등에 기인하는 것으로 철도안전위원회에서 밝힌 바 있고,

- 또한, 프랑스 TGV 기술을 국산화한 동기전동기형의 KTX와

TGV기술의 종속화를 피하고, 독자적인 해외진출을 위하여 개발한 유도전동기 형의 KTX-산천은 전혀 다른 기술로서

‘고속철도를 들여오면서 핵심 기술력을 제대로 넘겨받지 못해 KTX 광명역 사고, KTX-산천의 고장이 많다.’라는 주장은 사실과 다릅니다.

□ KTX 운영․유지보수 기술도 3단계로 체계적으로 이전되었습니다.

- 철도공사(구 철도청) 직원 225명에 대한 프랑스 현지(121명) 및 국내(104명) 교육훈련(1996.4월～2002.10월) 시행

- 철도공사와 ‘운영․유지보수 협약(2001.12)’ 체결 후, 철도공사 직원을 오송 시운전현장 투입 OJT(On The Job Training) 훈련

◦ 2003. 1월말 기준 229명, 이후 353명까지 확대

- 2003년부터 설계도면 약35만 매 등 각종 기술자료 이전, 철도시설공단 기술인력 77명의 기술지원(‘03.9월～‘04.6월)

- ‘04년～‘06.3월까지 프랑스 기술진의 철도공사 기술지원

※ 참고

□ KTX열차 국산개발 과정

[1단계] 프랑스에서 시제열차 2편성을 개발하는 과정에 국내 기술진을 프랑스 설계현장에 파견하여 설계기술을 이전받음.

[2단계] 프랑스에서 양산열차 10편성을 제작하는 과정에 국내 기술진을 프랑스 제작현장에 파견하여 제작기술을 이전받음.

[3단계] 국내기업에서 양산열차 34편성을 제작하는 과정에  프랑스 기술진을 국내제작현장에 상주시켜 기술 지원토록 하여 자연스럽게 기술이전 및 국산화가 이루어지도록 추진.

□ KTX와 KTX-산천 동력계통의 주요 차이점

구분	KTX	KTX-산천
사용된 전력소자	사이리스터(thyristor)	IGBT
제어방식	위상제어방식 (Phase Control)	펄스폭(PWM) 제어방식 (PMW : Pulse Width Modulation)
사용된 전동기	동기전동기 (synchronous motor)	유도전동기 (induction motor)

※ KTX-산천은 독일 ICE에 가까운 모델임.

□ 철도공사 직원의 운영유지보수 분야별 훈련인원

교육내용	철도공사 직원 교육이수 인원
	프랑스	한국
계	121명	104명
KTX 기술관리자	4명	4명
기관사 교관 및 실무요원	6명	6명
열차승무원	8명	8명
열차제어시스템	25명	8명
견인 및 제동장치 등 7개 분야 KTX 유지보수 교관요원	14명	14명
정기검사 등 7개 분야 KTX 유지보수 실무요원	20명	20명
전차선 등 기타분야	44명	44명

□ 인계된 기술자료 및 예비품, 특수장비 목록

분 야	구 분	인계된 자료 목록
KTX 제작관련 기술자료	설계도면	35만 3,370매
	제작시방서 등	1,240권
운영 및 유지보수 관련 기술자료	소계	187권, 1만 2,219매
	매뉴얼	165권, 6,955매
	차상컴퓨터 해설	5권, 1,372매
	그림도해 설명서	17권, 3,892매
특수공구 및 시험장비		총214종, 804점
특수공구 및 시험장비 매뉴얼		179권, 3,594매
예비품		3,564종, 133만 921점