보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2014. 5. 27.(화)	총 매수 3 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 건설본부 건축설비처 / 처장 조순형, 부장 조동환 (042-607-3952)
수인선 송도~인천간 4개 지하역사 신축 공사 발주 - “용현역, 남부역, 국제여객터미널역, 인천역” 내년 12월 개통 예정 -

□ 한국철도시설공단은 수원∼인천 복선전철 건설사업 구간 중 2015년 12월 개통예정인 송도∼인천구간의 4개 지하역사(용현, 남부, 국제여객터미널, 인천)의 건축공사를, 금년 5월 발주 후 7월부터 착공한다고 밝혔다.

□ 이번에 신축하는 4개 역사는 총 595억원의 사업비가 투입되어, 내년 12월에 개통할 계획으로, 이용객의 편의 및 안전을 위해 ▲ 화재 등 비상사태를 대비한 “이용객 피난안전성 분석”결과를 설계에 반영하였으며, ▲ 이용객의 안전과 공기질 향상과 냉난방 효율을 위해 모든 승강장에 스크린도어를 설치할 예정이다.

□ 철도공단이 건설 중인 수원∼인천 복선전철 건설사업은, 2012년 6월 오이도∼송도구간이 우선 개통되었고, 송도∼인천구간은 2015년말, 수원∼한대 구간은 2017년말까지 순차적으로 개통할 예정이다.

□ 철도공단 조순형 건축설비처장은 2015년 12월 수인선 송도∼인천구간이 개통되면, 안산선과의 환승뿐 아니라 경인선의 지상 인천역과 수인선의 지하 인천역간 지하환승통로로 바로 환승이 가능해, 수도권 서남부 지역주민의 교통편익 개선과 지역개발 촉진에 크게 기여할 것이라고 밝혔다.

참 고		수원~인천복선전철(송도~인천간) 역사 신축 공사개요

□ 사업약도

[금회발주구간]

□ 주요 내용

구 분	조감도	개 요
용현 역사		위치 : 인천시 남구 숭의동 일대 규모 : 지하2층 연면적 : 9,720㎡
남부 역사		위치 : 인천시 중구 신흥동3가 일대 규모 : 지하2층 연면적 : 8,057㎡
국제여객 터미널 역사		위치 : 인천시 중구 사동 일대 규모 : 지하2층 연면적 : 7,687㎡
인천 역사		위치 : 인천시 중구 북성동 일대 규모 : 지하3층 연면적 : 6,900㎡