보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2024. 4. 22.(월)	총 매수 1매
	배포부서 홍보실 (042-607-3085)
담당부서 호남본부 보성임성리사업단TF / 단장 황경미, 시스템부장 유순봉 (062-602-5351)
호남본부, 보성~임성리 철도건설 구간 전기설비 전기 공급 - 오는 12월 열차 시험운행을 위한 전기설비에 특고압 전기 공급 -

□ 국가철도공단 호남본부는 보성∼임성리 철도건설(82.5km) 전기설비 등 주요공사를 완료하고 오는 23일(화)부터 열차 시험운행을 위한 특고압 전기(25,000V)를 공급한다고 밝혔다.

○ 호남본부는 전기설비에 25,000V 특고압 전기를 공급함에 따라 발생할 수 있는 감전 등 안전사고를 예방하고자 지자체와 인근 학교·아파트 단지에 전기 공급 관련 현수막을 설치하고 전단지를 배포하였다.

○ 해당 구간의 철도보호지구 내 작업이 필요한 경우에는 호남본부로 사전에 신고하면 된다.

□ 국가철도공단 호남본부장(이창현)은 “보성∼임성리 철도건설 구간의 특고압 전기를 공급함에 따라 열차 시험운행 전 전기설비의 최종 성능 확인과 각종 시험 등을 통해 향후 열차 안전운행에 철저히 대비하겠다.”며, “아울러, 보성∼임성리 선로변 인근 주민들은 감전사고가 발생하지 않도록 각별한 주의를 부탁드린다.”고 말했다.

해당 소재지 : 보성군, 장동면, 장흥군, 강진군, 해남군, 영암군, 임성리

참고		사업구간 약도 등

□ 보성~임성리 철도건설사업

ㅇ 사업내용 : 보성~임성리간 전기철도 신설 (L=82.50km)

ㅇ 사업기간 : 2015년～2025년

ㅇ 사업효과 : 호남선과 경전선을 연결하여 남해안 철도망 구축으로 남해안 관광벨트 기반 조성과 지역개발 및 철도 이용수요 창출을 위한 보성~임성리 철도건설 시행

□ 전차선로설비 사진

<참고> 주요용어 해설

- 급전선(feeder Wire) : 전차선에 전기를 공급하는 전선

- 전차선(trolly wire, catenary) : 전기차량의 팬터그래프(집전장치)에 직접 접촉되어 전기차량에 전기(동력)를 공급하는 전선.

- 드로퍼선(dropper Wire) : 전차선을 공중에 설치하기 위하여 조가선에서 전차선으로 매어 내리는 선

- 비절연보호선(Fault Protection Wire) : 사고방지를 위하여 철재ㆍ지지물에 연접하여 레일(귀선)에 접속하는 가공전선

- 가동브래킷(Cantilever) : 전철주에 전차선로를 지지하는 지지물로 전차선의 고압전류를 애자로 구분하여 감전사고를 방지하는 시설물

- 장력조정장치 : 합성전차선에 장력을 일정하게 유지하기 위한 장치