보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2025. 10. 31. (금)	총 매수 2매
	배포부서 고객홍보실 (042-607-3086)
담당부서 GTX본부 시설사업처 / 처장 정종진, 시설시스템부장 이춘경 (02-3156-4381)
GTX본부, 경인선 변전설비 개량공사 본격 추진 - 급전용량 증설 및 노후설비 개량을 통한 안정적 전원공급 확보 -

□ 국가철도공단 GTX본부는 인천발 KTX 개통에 대비해 급전용량을 확보하고, 노후화된 변전설비 개량을 위한 “경인선 전철전원설비 개량공사”를 본격적으로 추진한다고 31일(금) 밝혔다.

○ 전철변전소는 한전으로부터 공급받은 특고압 전력을 전철 운행에 적합한 전압(AC 25kV)으로 변압하는 핵심 시설로, 최근 수도권 전철노선의 지속적인 확장과 고속열차 투입 증가에 따라 변전소 용량 확보와 노후 설비 개량의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다.

○ 이에 GTX본부는 안정적인 전원공급을 위해 2025년 6월부터 2029년 11월까지 약 4년 6개월간 총 680억 원을 투입해 주안전철변전소, 부개급전구분소 등 5개소의 개량을 완료할 계획이다.

○ 이번 사업 대상지는 약 27년간 운영된 노후 설비로, 변압기와 개폐장치 등 주요 변전설비들을 교체해 인천발 KTX 전원공급 용량을 확보하고 장애요인을 사전 제거함으로써 설비 사고를 예방할 계획이다.

□ 송혜춘 국가철도공단 GTX본부장은 “노후 변전설비를 지속적으로 개량하여 수도권 전철 전원공급의 안정성을 높이고 열차운행의 안전을 확보하겠다”며, “공사기간 동안 현장 안전관리를 최우선 과제로 삼아 차질없이 사업을 추진하겠다.”고 밝혔다.

참고		경인선 노후 변전설비 개량 사업현황

□ 사업 개요

ㅇ 사업내용 : 경인선 주안전철변전소 외 4개소 전철전원설비 개량공사

ㅇ 사업기간 : 2025년 6월 ∼ 2029년 11월

ㅇ 공사금액 : 680억원(감리, 공사, 지급자재)

ㅇ 사업목적 : 경인선 주안전철변전소, 부개급전구분소 등 변전시설 5개소의 노후화 설비를 개량하여 안정적인 열차 전원공급에 기여하기 위함

□ 추진경위

ㅇ ‘21.01 : “주안S/S 외 5개소 개량 기본 및 실시설계 용역” 착수

ㅇ ’22.05 : 인천S/S 신설계획에 따른 한전 전력수급방안 확정

ㅇ ’25.03 : “경인선 구로~인천간 전철전력설비 개량사업” 실시계획 승인

ㅇ ’25.04 : “주안S/S 외 5개소 개량 기본 및 실시설계(제4차)” 준공

ㅇ ’25.06 : 경인선 주안전철변전소 외 4개소 전철전원설비 개량공사 착수

□ 변전시설 개량(신설) (4개소)

인천전철변전소	부개급전구분소
역곡 보조급전구분소	도화 보조급전구분소

□ 변전시설 개량(교체) (1개소)

시흥급전구분소 옥외 스코트변압기	시흥급전구분소 옥외 가스절연개폐장치