보도요청일 2013. 2. 6(수) 조간, 석간부터	자료배포일 2013. 2. 5(화)	총매수 2 매
	배포부서 홍보실
담당부서 충청본부 건설처 / 처장 하복수, 궤도PM부장 배상환(042-607-5161)
콘크리트도상 궤도 사전 성능확인 시험 시행 - 금년 3월부터 호남고속철도 궤도에 적용 -

□ 한국철도시설공단은 2013년 2월 5일(화) TM-Track System(유) 천안공장에서 호남고속철도에 적용할 콘크리트도상 궤도를 본격적으로 양산하기에 앞서 시행한 사전 성능확인 시험을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

□ 금번 시험은 국내에서 호남고속철도에 처음 적용되는 콘크리트 궤도구조(Rheda-2000)의 주요 구성품인 침목(Bi-block)과 레일체결장치(Vossloh System300-1)의 상호 연계성과 최적의 조합상태 등을 확인하기 위하여 침목 생산공장에서 궤도조립(침목+체결장치+레일)을 시행하고 성능을 확인하는 점검과정을 거쳤다.

□ 이번 성능시험을 성공적으로 마침으로써 금년 3월부터 본격적으로 추진되는 호남고속철도의 콘크리트 궤도재료의 신뢰성 및 시공품질이 향상되어 향후 호남고속철도가 최고속도 350㎞/h 운행시 안정성 확보에 크게 기여할 것으로 기대된다.

□ 한편, 이번 성능확인 시험에는 사업시행부서인 철도공단 충청․호남본부를 비롯하여 호남고속철도 궤도감리단, 시공사 및 침목 제조사 등 관계자 약 40여명이 참석 하였다.