보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2017. 6. 30(금)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 시설본부 시설개량처 / 처장 장형식, 시설개량부장 사덕환 (042-607-3782) KR연구원 기술연구처 / 처장 최원일, 시설연구부장 최유복 (042-607-4312)
6월 29일(목) MBN뉴스에서 보도한 <스크린도어 없는 기차역들...자살사고 무방비>에 대하여 아래와 같이 알려드립니다.

□ 한국철도시설공단은 한국교통연구원과 공동으로 KTX, 새마을, 무궁화 등 출입문의 위치가 서로 다른 여러 종류의 열차가 정차하는 일반철도 역의 승강장에도 승객이 투신 등 안전사고를 예방하고자 상·하개폐식 스크린도어 상용화 기술을 개발하고 호남선 논산역에 시범설치(’17.7～’18.4) 하고 있음.

○ 이번 상·하 개폐식 스크린도어는 현재 개발된 스크린도어로는 일반철도 역의 승강장에는 설치가 불가능하여 국가R&D를 통해 공동으로 기술개발함.

※ 해외 철도선진국에도 일반철도역에는 스크린도어는 설치되지 않았음

○ 우리공단은 일반철도 논산역에 상·하 개폐식 스크린도어 시범설치 사업을 완료하고, ‘18년 4월까지 시운전을 실시하여 신뢰성과 안전성 검증이 완료될 경우 정부와 시행방안 등을 협의하여 일반철도 역사에 설치 추진을 검토 할 계획임.

참 고		호남선 논산역 상하개폐식 스크린도어(RPSD)

□ 조감도 및 설치전경

조감도

설치 전경