호남고속철도 2단계　무안공항변전소 외 4동 신축

설계공모 지침서(안)

2020. 11.

목   차

제 1 장  설계공모	1

1. 설계공모 목적	2

2. 설계공모 대상 및 일반사항	2

3. 설계공모 주최 및 관리	4

4. 설계공모 일정	4

5. 참가등록, 현장설명회 및 제공자료	5

6. 질의응답	6

7. 작품제출	7

8. 제출물 및 작성기준	7

9. 작품심사 및 당선작 선정	11

10. 계약	13

11. 작품의 전시, 출판 및 반환	14

12. 공모규정의 준수	15

13. 유의사항	15

제 2 장 설계지침	17

1. 설계개요	18

2. 설계지침	18

제 3 장 설계공모 서식	21

[서식 1] 설계공모 응모신청서	22

[서식 2] 공동응모 협정서	23

[서식 3] 대표자 선임계	25

[서식 4] 설계공모 질의서	26

[서식 5] 설계공모 작품제출서	27

[서식 6] 청렴서약서	28

[서식 7] 설계설명서 표지	29

[서식 8] 설계도면 표지	30

[시식 9] 관련 법규 검토서	31

[서식10] 설계면적 비교표	32

[서식11] 추정 공사비 내역서	35

[서식12] CD 표지	36

제 1 장  설계공모

1. 설계공모 목적

호남고속철도 2단계(고막원~목포) 운전보안시설(무안공항변전소 외 4동) 신축과 관련하여 철도건축물의 디자인과 상징성·예술성·기능성 등 참신한 아이디어가 담긴 최적의 설계안을 선정하기 위함

2. 설계공모 대상 및  일반사항

가. 공모대상 : 호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계

연번	구 분	위 치	규 모	연면적(㎡)
①	무안공항변전소(SS)	전남 함평군 엄다면 신계리 464	지상4층	2,127
②	고막원급전구분소(SP1)	전남 함평군 학교면 고막리 658-1	지상3층	524
③	삼향급전구분소(SP2)	전남 무안군 삼향읍 용포리 738-2	지상3층	524
④	현경보조급전구분소(SSP1)	전남 무안군 현경면 외반리 489-3	지상3층	390
⑤	복룡보조급전구분소(SSP2)	전남 무안군 청계면 강정리 510-3	지상3층	390
추정공사비 : 9,575,400,000원(VAT포함, 전기/통신제외)
추정설계비 : 614,000,000원(VAT포함, 전기/통신제외)

※ 굵은글씨-설계공모 주 대상(①) / 설계공모 부 대상(②∼⑤)

※ 주 대상(변전소SS)은 설계도판과, 설계도면 및 설계설명서 제출

※ 부 대상(②∼⑤)은 설계도면(배치도, 평면도, 입면도)제출

※ 추정공사비와 추정설계비는 설계결과에 따라 변경될 수 있음

나. 공모방식 : 제한공개공모(신진건축사 참여사업)

※ 신진건축사: 국가철도공단에서 발주한 철도건축물 설계용역 실적이 없어야 하며, 국토부장관에게 등록을 필하고 건축사사무소를 개설한 만45세이하 건축사(공고일 기준)

다. 응모자격

1) 응모자는 건축사법에 의한 건축사자격을 소지하고 같은 법 제9조의 결격사유가 없는 자로서 건축사사무소의 등록을 필한자여야 함

2) 설계공모 공고일 현재 해당 관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰 참가제한 및 기타 이와 유사한 행정처분 중인 자는 본 설계공모에 참여할 수 없음

3) 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모는 “1)항” 및 “2)항”의 자격조건을 모두 갖춘 경우 2개사까지 허용하며, 과반수 초과 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함(참가등록이후에는 공동응모 변경 불가)

4) 공동이행방식에 의한 공동 응모를 하는 경우, 본 설계공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 의무사항은 설계응모 대표자에게 귀속하며, 공동 응모하는 당사자간의 내부 업무조건은 우리공단을 구속하지 아니함

5) 설계공모 대표자로 지정된 자는 당선 후의 건축설계 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있어야 하며, 그렇지 못할 경우 응모자 및 당선자로서의 권리를 상실함

6) 당선자 대표는 자격조건을 갖추고 결격사유가 없는 건축사사무소 개설자이어야 하며, 기계·소방 등의 설계분야 자격이 없는 경우 관련 법령 등에 의한 자격을 보유한 업체와 공동수급협정서를 제출하여야 함

7) 신진건축사의 단독 또는 공동이행방식에 의한 공동응모가 가능. 단, 공동응모 시 대표자는 신진건축사로서 참여지분율은 50%를 초과하여야 함

라. 사용언어 및 단위

1) 도판(패널), 설계 설명서에 사용하는 모든 언어의 표기는 ‘한국어(한글)’로 사용한다. 단, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글 표현을 명기

2) 모든 표기 및 설명은 해석상의 분쟁이 없도록 명쾌하게 작성

3) 설계 및 도서 작성 시, 모든 계량 단위는 미터법(Metric System)을 사용

바. 도서작성

본 설계공모 응모자는 주최기관이 제공하는 자료(설계공모지침서 등)에 따라 공모안 도서류(이하 “작품”이라 한다)를 작성하여 제출

3. 설계공모 주최 및 관리

가. 주최

본 설계공모의 주최기관은 국가철도공단(이하 “공단”이라 한다)으로 본 설계공모에 관한 업무를 주관하고 설계공모의 결과에 따른 제반사항을 시행

나. 관리

본 설계공모의 진행과 관련된 사항은 공단 건설본부 건축설계처에서 관장

1) 주    소 : 대전광역시 동구 중앙로 242 국가철도공단 16층 건축설계처

2) 연 락 처 : 전화 (042) 607-3953, 팩스 (042) 607-3919

3) e-Mail : yo.lim@kr.or.kr

4. 설계공모 일정

가. 공   고    : 2020. 11. 10.(화)

※ 공단 홈페이지(http://www.kr.or.kr) 공지사항란을 통해 공고

나. 참가등록   : 2020. 11. 18.(수) ~ 19.(목), 10:00 ~ 17:00

다. 현장설명회 : 2020. 11. 24.(화), (장소/시간은 참가등록자와 협의 후 시행)

※ 코로나-19 상항 악화 시 감염예방을 위해 취소 가능

라. 질의접수   : 2020. 11. 26.(목) ~ 27.(금)

마. 질의회신   : 2020. 12.  2.(수)

바. 작품제출   : 2021.  1. 19.(화), 10:00 ~ 17:00

사. 작품심사   : 2021.  1. 27.(수, 예정)

아. 결과발표   : 2021.  1. 28.(목, 예정)

※ 공단 홈페이지(http://www.kr.or.kr) 공지사항란에 게재 및 입상작에 한하여 개별통지

자. 작품전시 및 반환	: 당선작 발표 이후 공지

※ 일정은 공단의 사정에 따라 일부 변경될 수 있고, 변경 시 공단 홈페이지(http://www.kr.or.kr) 또는 참가 대표자의 E-Mail 등을 통해 공지

5. 참가등록, 현장설명회 및 제공자료

가. 참가등록

본 설계공모에 참가하려는 자는 다음에 열거하는 서류를 구비하여 지정된 날짜에 참가등록을 하여야 함(팩스/이메일 등에 의한 등록이 불가능하며 방문 등록 필)

1) 등록장소 : 대전광역시 동구 중앙로 242, 공단 2층 206호

2) 등록기간 : 본 지침서 “4. 설계공모 일정” 참조

3) 제출서류

가) 설계공모 응모신청서(부록-서식1 참조) 1부.

나) 건축사면허증 사본(원본대조필) 각 1부.

다) 건축사사무소등록증 사본(원본대조필) 각 1부.

라) 사업자등록증 사본(원본대조필) 각 1부.

마) 공동응모협정서(부록-서식2 참조) 1부.

바) 공동응모자는 상기 서류 나), 다), 라) 서류 각 1부.

사) 대표선임계[법인건축사사무소 대표 2인 이상인 경우에 한함(공동이행방식인 경우 대표사에 한함), 부록-서식3 참조]

나. 현장설명회

1) 일    시 :‘1.9. 설계공모 일정’참조
2) 장    소 : 대전광역시 동구 중앙로 242, 공단 6층 603호

3) 현장설명회의 내용은 설계공모 규정에 대한 추가 또는 수정으로 간주

다. 제공자료

1) 본 설계공모 제공도서는 참가등록자에 한하여 제공하며, 설계공모 응모신청서에 기재된 E-mail로 일괄 통지

※ 상기 제공 자료는 세부사항이 확정되지 않은 설계공모를 위한 자료이므로 추후 일부내용이 변경될 수 있음. 변경내용이 있을 경우 설계공모 응모신청서에 기재된 E-mail을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지예정.

2) 제공도서

본 설계공모 참가등록자는 다음의 도서를 제공받거나 열람 할 수 있음

가) 도서제공 : 대상부지 위치 및 현황, 기타참고자료

나) 도서열람 : 공단 홈페이지 참조

(1) 철도건설규칙 및 철도의 건설기준에 관한규정(국토교통부)

(2) 철도설계기준(건축편, 국토교통부)

(3) 철도설계지침 및 편람(건축편, 한국철도시설공단) 등

6. 질의응답

가. 질의

본 설계공모와 관련하여 질의가 있을 경우에는 <서식4>의 질의서를 사용하여 주관부서 E-Mail로만 질의 및 접수 가능

1) 질의는 한글워드프로세서를 사용하여 명확히 알아볼 수 있도록 작성하여야 하며, 응모 신청서상 대표자 명의로 대표자가 질의서에 인감 날인한 후 스캔하여 PDF형식으로 송부하여야 함

2) 질의는 질의접수 기간에 한하여 할 수 있으며, 질의서 송부 후 주관부서에 수신확인을 하여야 함

나. 응답

회신 일시에 응모 신청서에 기재된 E-Mail을 통하여 일괄 회신

1) 질의에 대한 응답은 공모지침의 추가 또는 수정으로 간주하며, 본 설계공모 지침서 상의 내용과 동일한 효력을 가짐

2) 질의서가 전송 오류 등의 사유로 내용을 판독할 수 없는 경우, 개인자격으로 질의한 경우에는 응답을 하지 않음

3) 공모에 직접적으로 관련되지 않은 질의에는 응답하지 않음

7. 작품제출

가. 작품제출

1) 제출일자 : 본 지침서 “4. 설계공모 일정” 참조

2) 제출장소 : 대전광역시 동구 중앙로 242, 공단 16층 건축설계처 회의실

3) 제출도서 : 본 지침서 “8. 제출물 및 작성기준” 참조

나. 제출 방법

1) 작품 접수는 제출 마감일에 공단에 접수된 작품에 한하며, 제출도서 중 하나라도 누락되어 제출되는 작품은 접수받지 않음

2) 작품의 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여는 추가 제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없음(택배 등에 의한 제출 불가)

3) 작품접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임으로 함

4) 제출도서 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 응모자 책임으로 함

5) 상기 제출도서 목록에 열거한 도서류 이외의 것을 제출하여도 심사의  대상이 되지 않음

8. 제출물 및 작성 기준

가. 제출물 종류 및 작성 요령

1) 제출물 종류

가) 설계공모 작품제출서(서식 5참조) 1부

나) 청렴서약서(서식 6참조) 1부

다) 설계설명서(A4, 서식 7참조) 10부

라) 설계도면(A3, 서식 8참조) 10부

마) 설계도판(A1) 2매

바) 작품내용을 담은 CD 1부

2) 작성 요령(공통사항)

가) 모든 제출도서의 표지는 아트지, 내용지 및 간지는 일반복사용지 사용

나) 투시도는 변전건물을 포함하여 부지 및 주변 환경과의 관계가 잘 나타날 수 있도록 이용자 시점의 외부 투시도(eye-level)여야 함

다) 설계설명서 및 설계도면에는 별도 인쇄한 사진 등의 부착물은 붙일 수 없음

라) 설계도면 작성 시 방위는 좌측 상단에 정확히 표현

마) 설계도면, 설계설명서의 표지는 본 설계공모지침서에서 제공하는 서식을 사용하며 작성순서에 따라 작성

바) 도면 및 설계설명서의 제본은 접착제 제본만 사용하고 스프링, 클립 등은 사용하지 않음

사) 설계도판, 설계도면, 설계설명서 등 제출도서의 내용에 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우에는 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 본 공모 주관부서의 해석을 우선으로 함

나. 설계도판(주 대상인 변전소 1동만 해당)

1) 규격 : A1(가로841mm×세로594mm)크기로 장변이 가로방향이 되도록 함

2) 매수 : 2매

가) 도판 1 : 투시도, 설계개요, 디자인 컨셉

나) 도판 2 : 배치도, 각 층 평면도, 입면도, 단면도 등을 자유롭게 표현

3) 도판의 표현은 컴퓨터그래픽 및 색상을 자유롭게 사용

4) 도판은 게시가 가능하도록 두께 5mm 압축스티로폼에 테두리 없이 견고히 접착하여 제출(액자 및 장식물 등 일체 부착 할 수 없음)

다. 설계도면(변전소를 포함한 부대상 건물 전체 5동)

1) 규 격 : A3(420㎜×297㎜) 크기로 장변이 가로가 되도록 좌측 철하여 제출

2) 매 수 : 65매 이내(표지를 제외한 페이지 수 모두 표기)

* 운전보안시설별 구분(주‧부대상)을 위해 간지를 사용하며, 목차 및 간지 등은 매수에 포함

3) 지 질 : 표지는 아트지(백색계열), 내용지 및 간지는 일반복사용지 사용

4) 작성방법 : 도면(A3규격)은 흑백 CAD 도면으로 작성(축척:자유)

가) 컴퓨터그래픽 및 이미지 파일 등 첨부는 금지

나) 기둥단면, 벽체단면, 유리 등 명암, 점/면의 사용이 가능

5) 작성 내용과 순서

* 작성순서 : ①무안공항변전소 ②고막원급전구분소 ③삼향급전구분소 ④현경보조급전구분소 ⑤복룡보조급전구분소 순서로 작성

가) 표 지 : <서식 8> 참조(글씨체 및 크기 등 변경 금지)

나) 목차

다) 설계개요

라) 배 치 도 : 1매에 운전보안건물, 부지경계, 부대토목(포장,조경)이 표현될 수 있도록 작성(축척 : 1/2,000)

마) 확대배치도 : 축척 : 1/400

바) 입 면 도 :  2매에 입면도 4면 작성 (축척 : 자유)

사) 각 층 평면도 : 운전보안건물 각층별 1매 작성 (축척 : 자유)

아) 종, 횡단면도 : 1매에 종, 횡단면도 작성 (축척 : 자유)

자) 기타 작품의 특성을 나타낼 수 있는 도면

라. 설계설명서(주 대상인 변전소 1동만 해당)

1) 규 격 : A4(가로 210㎜×세로 297㎜)크기로 장변이 세로가 되도록 상단 철하여 제출

2) 매 수 : 30매 이하로 제한(표지를 제외한 페이지 수는 모두 표기하고, 목차 및 간지는 매수에 포함)

3) 지 질 : 표지는 아트지(백색계열), 내용지 및 간지는 일반복사용지(백색계열) 사용

4) 글 씨 : 한글워드프로세스로 작성(글꼴 및 크기는 자유)

5) 컴퓨터그래픽 및 색상 등 자유롭게 표현

6) 작성 내용과 순서

가) 표 지 : <서식 8> 참조(글씨체 및 크기 등 변경 금지)

나) 목  차

다) 투시도 (사진크기 177mm×127mm)

라) 설계개요

(1) 지역특성(역사,지리,사회적 특성 등)에 대한 요약 및 주변 환경과의 조화 등 반영사항

(2) 설계의 개념 및 특징을 요약

마) 기본 계획 방향

바) 대지현황분석

사) 건축 계획

(1) 배치계획, 평면계획, 입면계획, 단면계획 등

(2) 재료 마감표

아) 조경, 부대토목 계획

자) 집중호우에 따른 침수방지 대책계획

차) 구조계획 및 시공계획

(1) 구조재료의 성질 및 특성

(2) 제반 하중조건에 대한 분석 및 적용

(3) 구조형식 선정계획

(4) 효율적이고 경제적인 시공계획

카) 기계설비 및 소방(기계)설비계획

(1) 기계설비 계통도 등을 이용하여 시각적으로 표현

(2) 기계소방 설비계획

타) 관련법규 검토서(서식 9참조)

파) 설계면적 비교표(서식 10참조)

하) 추정 공사비 내역서(서식 11참조)

마. 작품내용을 담은 CD

제공양식(서식 12참조)을 작성하여 CD 윗면 및 케이스에 부착하고 아래의 자표를 담아 제출하며, 제출된 CD는 반환하지 않음

1) 설계도판(PDF 및 JPG 파일(해상도 300dpi이상))- 발표자료로 사용함

2) 설계도면(PDF, 서식 8참조)

3) 설계설명서(HWP(2010버전이하) 및 PDF)

9. 작품심사 및 당선작 선정

가. 심사위원회의 구성 및 운영

1) 심사위원회 구성

가) 심사위원회는 5인의 외부 심사위원 및 1인의 예비 심사위원으로 구성

나) 심사위원 명단(가나다 순)

① 심사위원 1 : 김경호

② 심사위원 2 : 김원섭

③ 심사위원 3 : 노종찬

④ 심사위원 4 : 오세규

⑤ 심사위원 5 : 한정완

⑥ 예비위원 1 : 손태홍

2) 심사위원회 운영

가) 심사위원회는 심사 당일 심사위원 간 합의를 통해 심사위원장을 선임

나) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수이상 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최

나. 심사방법

1) 평가방식은 채점제, 투표제, 채점체와 투표제의 혼합방식 등 심사위원회의 의결을 통해 결정

2) 기타 세부 심사지침 및 방법은 설계공모 심사위원회가 결정

3) 작품심사는 심사위원회에서 본 지침서의 심사기준에 따라 심사

4) 작품심사 당일 응모자의 출품작 발표를 시행

다. 평가내용 및 배점기준

평가항목	세부사항	배 점
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 계획의 적절성 ○ 부지 및 진입로 조성계획의 적절성	20
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	20
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	30
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ○ 설비 및 소방계획의 적절성	20
기타	○ 공공성 제고 방안 등 계획시 준수사항에 대한 계획의 우수성 ○ 집중호우에 따른 침수방지 대책방안	10
계		100

라. 실격 및 감점

1) 실격처리 여부는 공단이 사전 검토한 사항을 심사위원회에 상정하여 결정하고, 심사위원회에서 실격처리 한 작품은 평가대상에서 제외하며, 사후 발견되었을 경우에도 주최 측 및 심사위원회 결정에 따라 수상을 취소할 수 있음

2) 실격처리 대상

가) 제출도서류에 응모자임을 알 수 있는 로고 또는 기호 등을 삽입한 경우

나) 기타 공모전에 출품되었거나 이미 수상한 경력이 있는 작품을 제출한 경우

다) 심사위원 및 주최 측 사전 접촉 금지 등의 공모전 규정을 준수하지 않은 경우

라) 심사 결과 발표 전에 작품 내용의 전부 또는 일부를 대외에 공개한 경우

마) 본 지침서에 제시된 전체 연면적의 ±10% 범위를 초과하여 계획한 경우

3) 감점사항은 공단이 사전 검토한 사항을 작품심사 시 심사위원회에 상정하여 전체 5점 범위 내에서 감점 할 수 있음

항목	감점	심사규정
추정공사비 초과	-2.0점	감점은 설계공모 심사위원회에 상정하여 결정(최대 5점)
제출도서 누락	-2.0점/건
제 2장 설계지침 위반	-0.5점/건
제2장 제출물 작성기준 위반

마. 심사결과 발표 및 시상

1) 심사결과 발표

가) 심사결과는 공단 홈페이지(www.kr.or.kr)에 게재하며, 입상업체에 한하여 개별 통지

나) 작품 수준이 현저히 떨어질 경우 입상작(당선작, 우수작 또는 가작) 일부를 선정하지 않을 수 있음

다) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기 할 수 없음

2) 시 상

가) 당선작(각1점) : 기본 및 실시 설계권 부여

나) 우수작(각1점) : 상금 2400만원

다) 가  작(각1점) : 상금 1800만원

10. 계약

가. 공단은 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 등에 허위 사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적요건을 갖추고 있지 못할 경우 당선자의 설계권을 취소하며, 당선작에 대한 사용권한은 공단이 가짐

나. 당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민·형사상의 책임을 진다. 수상자의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민·형사상의 책임을 짐

다. 당선자는 업무를 수행함에 있어 관계 법령에 따른 자격 및 면허 등을 갖추지 못한 경우 또는 여타의 이유로 설계 진행이 불가능하다고 판단될 경우 우수작 입상자가 설계권을 승계하되, 우수작에 지급된 시상금은 설계비에서 공제(설계권 계승자가 당선작을 사용)

라. 당선자는 계약체결시 설비 및 소방분야 설계면허가 없는 경우 아래 각 호의 자격이 있는 자와 분담이행 방식의 공동도급을 하여야 함

1) (기계분야) 엔지니어링 산업진흥법 제21조 및 같은 법 시행령 제33조에 의거 산업통상자원부장관에게 엔지니어링 사업자로 신고한 자로서 설비부문의“설비”전문분야로 신고 된 업체 또는 기술사법 제6조 및 같은 법 시행령 제18조에 의거 기술사사무소 개설자로 건설분야의“건축기계설비”또는 기계분야의“공조냉동기계”기술범위로 등록을 필한 업체

2) (소방분야) 소방시설공사업 제4조 및 같은 법 시행령 제2조에 의거 시·도지사에게 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업으로 등록한 업체(단, 일반소방시설 설계 업체는 기계분야, 전기분야에 각각 등록한 업체에 한함)

마. 당선자가 결정된 후, 계획변경 등 공단의 사정에 의하여 설계공모 공고 시 제시한 규모와 설계비를 일부 조정하거나 기본설계 및 실시설계를 발주하지 않을 수 있음. 기본설계 및 실시설계를 발주하지 않을 경우 지급된 시상금 한도에서 보상할 수 있으며, 당선자는 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음

바. 사업에 필요한 각종 심의와 인허가 과정에서 수반되는 설계관련업무와 설계에 필요한 각종 기술자문(경관심의 등)등이 필요시 이를 위한 모든 제반 비용은 추정 설계비에 포함

사. 당선자는 계약 후 설계의 진행에 있어서, 공단이 작품의 기본적인 개념을 존중하는 범위 내에서 소요실의 규모와 형태의 조정을 요청할 경우, 이에 응해야 함

아. 공모대상에서 건축전기, 건축통신설계는 제외(내외부 조명계획은 포함)

11. 작품의 전시, 출판 및 반환

가. 공단은 응모자와 추가 협의 없이 제출된 작품 전부 또는 일부를 일정기간 동안 전시할 수 있음

나. 공단은 필요 시 작품의 전부 또는 일부를 출판할 수 있으며, 이 경우 출판물의 판권은 공단이 가짐

다. 각 작품의 저작권은 제출한 응모자(창작자)에게 있고, 주최기관은 제출된 내용의 사용 시 저작자의 성명권을 보호. 다만, 발주기관은 제출 작품의 사진, 그림, 도면 및 기타사항의 전부 또는 일부를 상업적 목적이 아닌 본 설계공모 관련 출판, 전시, 홍보, 사업계획 수립 등을 위하여 복제, 전시, 배포, 대여, 공중, 송신, 2차 저작물 작성 등의 방법으로 이용할 수 있고, 이 경우 별도의 저작권 이용료를 지급하지 않음(참가자는 작품을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주)

라. 응모자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 하며 제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 서면으로 증명하여 제출 시 첨부하여야 함. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 응모자에게 있음

마. 제출된 작품 중 입상하지 못한 작품은 입상작 결정 후 7일 이내에 응모자 본인 또는 대리인(본인이 대리인임을 증명할 수 있는 서류 또는 위임장 등 제시)이 공지된 장소로 직접 방문하여 작품을 회수(작품 반환기간 : 심사결과 공고일로부터 7일 이내)하여야 함. 반환기간 내 회수하지 않은 작품은 임의로 처분하며, 이에 대하여 응모자는 어떠한 이의제기도 할 수 없음

바. 당선작, 우수작, 가작의 작품은 반환하지 않음

12. 공모규정의 준수

가. 본 설계공모 지침서에 정한 규정 이외의 사항에 대해서는「건축 설계공모 운영지침」을 적용

나. 본 설계공모를 위해 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 공단의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공될 수 없음

13. 유의사항

가. 응모자는 본 설계공모와 관련한 현장조사 시 각종 안전사고 및 민원 등의 지장이 발생하지 않도록 주의해야 하며 부주의로 발생하는 사고에 대한 모든 책임은 응모자에게 있음

나. 참가등록 시 제출된 서류는 반환하지 않으며, 참가 등록에 따른 일체의 비용은 보상하지 않음

다. 본 설계공모에 필요한 서식은 설계공모 지침서 “제3장 설계공모 서식”에 제공된 서식을 사용해야함

라. 응모자가 제출한 작품의 공사비는 추정공사비 범위 내에서 계획해야 함

마. 제 2장 설계지침에 제시된 설계기준 이외의 제안 사항(시설)은 허용하지 않음

제 2 장  설계지침

1. 설계 개요

가. 노선 및 설계대상 위치도

나. 설계대상 개요

연번	구 분	위 치	규 모	연면적(㎡)
①	무안공항변전소(SS)	전남 함평군 엄다면 신계리 464	지상4층	2,127
②	고막원급전구분소(SP1)	전남 함평군 학교면 고막리 658-1	지상3층	524
③	삼향급전구분소(SP2)	전남 무안군 삼향읍 용포리 738-2	지상3층	524
④	현경보조급전구분소(SSP1)	전남 무안군 현경면 외반리 489-3	지상3층	390
⑤	복룡보조급전구분소(SSP2)	전남 무안군 청계면 강정리 510-3	지상3층	390

※ 무안공항변전소만 유인(상주)건물임

2. 설계지침

가. 계획 시 준수사항

1) 건축법, 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률, 철도건설규칙, 철도의 건설기준에 관한 규정, 철도설계기준, 공단 철도설계지침 및 편람 등 제반 법률과 규정을 준수하여야 함

2) 변전건물은 공공시설물이나 시설물 내부 이용자는 한정되어 있으므로 건물 본체는 본래의 기능은 충족시키되, 대중이 이용하는 건축물은 아니므로 과다설계가 되지 않도록 하여야 함

3) 변전건물은 혐오시설로 인식되어 지역 내 설치를 꺼려하는 민원이 많이 발생하는 바, 인근 주민의 일상 눈높이를 고려하여 보행자 시야각에 1차적으로 들어오는 담장 등의 가장 외부 시설물 등에 대한 디자인 개선 방향을 설계에 반영하여야 하며, 본 디자인 개선안을 평가할 수 있도록 보행자 눈높이의 투시도 또는 스케치 등을 제시하여야 함

나. 일반사항

1) 건축계획

운전보안건물 건축계획을 위해서는 시스템(해당)분야로 부터 건물 위치, 용량, 기기의 배치 등에 대한 협조 및 협의 사항이 많으므로 특별히 설계인터페이스 관리에 유의하여야 함

2) 배치계획

① 관련시설의 집중화 및 유지관리자 동선의 최적 체계 수립

② 주변환경 개선을 통한 시설물 배치계획

③ 장래증축과 확장을 위한 건물배치계획

④ 장비반입을 차량동선을 고려한 계획

3) 동선계획

① 유지관리자들의 근무성격에 따른 동선 구분

② 관련시설의 집중화로 유지관리자의 동선 최적화 및 최소화 될 수 있는 공간

4) 평면계획

① 작업환경 개선 및 사용자의 요구사항을 반영한 합리적인 평면구성

② 각 실의 기능 및 특성에 따른 위치, 층별 계획

③ 변전기능을 충족하도록 기능적이고 유지관리자가 용이 하도록 평면구성

④ 각 실의 기능에 따른 시공성, 경제성 확보를 위한 구조계획

5) 입면계획

① 주변 환경과의 조화를 위한 안정적 의장계획

② 변전기능에 적정한 환기장치 등을 반영

6) 단면계획은 기능 및 설비시설의 장비높이를 고려한 층고계획

7) 조경계획은 운전보안건물 주변에 공간을 확보하여 계획

8) 자재 및 재료기준 일반사항

각 재료들이 구비하여야 할 성능과 각 시설별 요구사항을 기준 으로 하여 분석 및 적용시키도록 하며, 공법 및 SYSTEM 결정  등은 공정계획 및 시방서에 반영하고 시공자재는 건축적 특성 및 요구조건과 재료의 구비성능을 비교하여 선정하고, 또한 경제성과 향후 유지관리측면을 우선적으로 고려

9) 재료선정기준

① 각 운전보안건물간의 시설 및 자재를 표준화하여 설비,시설부품 교체 및 하자보완 등의 유지관리 업무에 불편함이 없도록 해야함

② 내부마감 재료 선정기준은 공단 철도설계지침 및 편람 (건축편)을 따름

10) 설비 및 소방계획

① 소요실의 주어진 기능의 수행에 적합한 실내환경 계획을 하여야 함

② 배관, 덕트관로 등 각종 기계설비는 유지보수를 위해 충분한 공간을 확보하여야 함

③ 냉ㆍ난방, 급ㆍ배수 등 각종 설비는 운전상태 및 실내환경을 집중관리 할 수 있도록 하고 경제적인 관리와 운영이 되도록 계획해야함

④ 친환경적인 설계기법을 적용하여 이산화탄소 배출량을 저감하고 에너지 절감 설비를 계획하여야 함

11) 추정공사비 범위내에서 계획

12) 부지조성 계획

① 변전부지 및 진입로 조성 반영

② 설계 시 해당 부지의 홍수위 등을 검토하여 집중호우에 따른 침수 방지 대책을 마련

제 3 장  설계공모 서식

<서식 1>

설계공모 응모신청서

참가등록번호	(공단 기재사항)
대표업체	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호
			(Fax번호)
			(E-mail)
공동응모 업체	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호)
본인은 국가철도공단이 주최하는 호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모에 공모요령 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨부 1. 건축사면허증사본, 건축사사무소 등록증사본 ……………… 각 1부. 2. 사업자등록증 …………………………………………………… 각 1부. 3. 공동응모협정서(공동으로 응모할 경우)…………………………… 1부. 4. 대표자선임계……………………………………………………………1부. 2020. . . 신청인 : (인) 국가철도공단이사장 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계공모 응모신청 접수증
호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모
참가등록번호	(공단 기재사항)			접수인(印)
대표업체명		사업자등록번호		(공단 기재사항)
		전화번호
대표자(건축사)
		FAX번호
소 재 지
		E-mail

<서식2>

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모를 (         )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시  권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의  이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리ㆍ의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명 날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2020.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                        (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                        (인)

○ 공동응모 업체 구성원

업 체 명 :                        (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                        (인)

국가철도공단 이사장 귀하

<서식 3>

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 공동대표로서 국가철도공단에서 시행하는 호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모에 관한 모든 권한을 본 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2020.    .   .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

<서식 4>

설계공모 질의서

□ 호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모

대표업체명		대표자	(인)
주 소 (우편번호 기재)		전화번호
E-mail		Fax번호
지침서 page	질 의 내 용

* 글자체 기준(휴면명조 또는 신명조 12P~14P, 줄간격 160~180)

<서식 5>

설계공모 작품제출서

참가등록번호			접수번호	(공단 기재사항)
대표업체	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호
			(Fax번호)
			(E-mail)
공동응모 업체	업체명 (건축사)		사업자등록번호
	소 재 지		전화번호 (Fax번호)
본 응모자는 국가철도공단이 주최하는 호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모에 응모하여 작품을 제출하기까지 설계공모지침서에 정한 제반규정을 준수하였음과, 설계공모 기간 중 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 사실이 없음을 확인하며, 시상 또는 계약 후라도 설계공모지침서에 정한 규정 및 제반법규를 위반하여 당선 또는 입상된 사실이 확인될 경우 당선 및 입상작에게 주어지는 모든 권리(시상금 포함)를 공단에 반환함은 물론, 그로 인하여 국가철도공단이 입은 손해에 대하여 배상을 요구할 경우 이의 없이 응할 것임을 서약하며 작품을 제출합니다. ※ 첨부 1. 설계도판(A1) …………………………………………………… 2 매. 2. 설계설명서(A4) ………………………………………………… 10부. 3. 설계도면(A3) …………………………………………………… 10부. 4. 작품내용을 담은 CD …………………………………………… 1매. 5. 청렴서약서 ………………………………………………………1매. 2020. . . 대표업체(대표건축사) : (인) 국가철도공단이사장 귀하

--------------------------------------------  절취선  -------------------------------------------

설계공모 작품 접수증
호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모
참가등록번호		접수번호	(공단 기재사항)	접수인(印)
대표업체명		전화번호		(공단 기재사항)
대표자(건축사)		사업자등록번호
접수일자	2020년 월 일

국가철도공단

<서식 6>

청  렴  서  약  서

□ 건명: 호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모

본 사무소(법인)는 국가철도공단이 주최하는 호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모 응모하여 설계공모 지침서에 정한 제반규정을 준수하고 심사에 임하도록 하겠으며, 심사위원에게 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 하지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘대표업체

건축사사무소명 :

대   표   자 :            (인)

∘공동응모 업체

건축사사무소명 :

대   표   자 :            (인)

※ 공동응모시 대표업체 및 공동응모업체, 분담이행업체 포함 작성

2020.   .    .

국가철도공단 이사장 귀하

<서식 7>

호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모

설 계 설 명 서

2020.  .

* 제출도서 10부 중 1부는 설계사명 기입

국가철도공단

<서식 8>

호남고속철도 2단계 무안공항변전소 외 4동 신축 설계공모

설 계 도 면

2020.  .

* 제출도서 10부 중 1부는 설계사명 기입

국가철도공단

<서식 9>

관련 법규 검토서

○ 호남고속철도 2단계 무안공항변전소외 4동 신축 설계공모

법규 명 및 조항	대상	법적기준	설계기준	비고

<서식 10>

설계면적 비교표

가. 무안공항변전소(SS)

(단위 : ㎡)

구 분	실 명	규 모		증 감
		기준면적	작품면적
지하층	물탱크실	114.42		바닥면적 제외
	계단실	30.28
	PIT	166.83		바닥면적 제외
	풍도-1~7	609.95		바닥면적 제외
	소 계	30.28
1층	M.Tr-1~2실	341.69
	AT-1~4실, 예비	259.83
	케이블 PIT	8.37		바닥면적 제외
	화장실(남, 여)	10.57
	홀	21.04
	계단실	37.25
	탕비실	8.45
	데크	42.00		바닥면적 제외
	공구실	32.55
	통신기기실	35.81
	전원실	16.27
	전철제어반실	82.19
	감시제어반실	62.21
	소 계	907.86
2층	전력배전반실	77.58
	복도	22.92
	계단실	30.83
	창고	98.46
	소화설비실	68.36
	케이블PIT	8.43		바닥면적 제외
	휴게실(남)	21.48
	휴게실(여)	20.39
	소 계	340.02
3층	72.5kV GIS실	426.65
	계단실	30.59
	케이블PIT	8.43		바닥면적 제외
	소 계	457.24
4층	170kV GIS실	360.74
	계단실	30.59
	케이블PIT실	8.43		바닥면적 제외
	풍도-1~2	36.24		바닥면적 제외
	소 계	391.33
지붕/옥탑-2층	계단실	30.59		바닥면적 제외
	풍도-1~2	36.24		바닥면적 제외
	소 계	-
합 계(①+②+③+④+⑤)		2,126.73

※전철S/S의 경우, 상주 근무 인원이 있음.

나. 급전구분소1, 2(SP)

(단위 : ㎡)

구 분	실 명	규 모		증 감
		기준면적	작품면적
지하층	풍도-1~3	154.56		바닥면적 제외
	소 계	-
1층	AT-1~3실	154.56
	전력배전반실	71.40
	계단실	23.52
	소 계	249.48
2층	통신기기실	29.16
	전원실	16.74
	소화설비실	18.60
	전 실	6.90
	계단실	23.52
	케이블PIT	84.42		바닥면적 제외
	소 계	94.92
3층	29kV GIS실	97.86
	제어반실	57.96
	계단실	23.52
	소 계	179.34
합 계(①+②+③)		523.74

※SP의 경우, 무인으로 운영됨.

다. 보조급전구분소1,2(SSP)

(단위 : ㎡)

구 분	실 명	규 모		증 감
		기준면적	작품면적
지하층	풍도-1~2	91.76		바닥면적 제외
	소 계	-
1층	AT-1~2실	91.76
	전력배전반실	62.90
	계단실	20.72
	소 계	175.38
2층	통신기기실	26.46
	전원실	15.19
	소화설비실	15.50
	전 실	5.75
	계단실	20.72
	케이블PIT	47.36		바닥면적 제외
	소 계	83.62
3층	29kV GIS실	63.64
	제어반실	46.62
	계단실	20.72
	소 계	130.98
합 계(①+②+③)		389.98

※SSP의 경우, 무인으로 운영됨.

<서식11>

추정 공사비 내역서

○ 건  명 : 호남고속철도 2단계 무안공항변전소 신축 공사

품 명	재료비	노무비	경비	단위당(㎡) 공사비	계	구성비
건축공사
기계설비공사
소방공사
제경비(40%적용)
계

※ 공종은 필요에 따라 변경할 수 있음

※ 무안공항변전소(SS) 등 각각 건물별 작성

<서식12>

호남고속철도 2단계

무안공항변전소 외 4동 신축설계

2021. XX.

설계사: OOOOOO

호남고속철도 2단계

무안공항변전소 외 4동 신축설계

2021. XX

설계사: OOOOOO