보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2024. 3. 27.(수)	총 매수 1매
	배포부서 홍보실 (042-607-3085)
담당부서 충청본부 충청권사업단 / 단장 배상호, 부장 노승준 (042-607-5211)
충청본부, 중부내륙선 2단계(충주~문경) 구간 전기 공급 - 올해 10월 개통 목표, 열차운행시험을 위한 전차선로 가압 추진 -

□ 국가철도공단 충청본부는 중부내륙선 2단계(충주~문경) 구간(39.2km)의 주요 공사를 완료하고 올해 10월 개통을 목표로 오는 28일(목)부터 열차운행시험을 위한 전기(2만5천V)를 공급한다고 밝혔다.

○ 충청본부에서는 전차선로에 25,000V 특고압 전기가 공급됨으로써 발생할 수 있는 감전 사고를 예방하고자 지자체․인근 학교․아파트 단지에 현수막 설치 및 안전홍보 포스터를 배포하였다.

□ 국가철도공단 충청본부장(김윤양)은 “중부내륙선 2단계(충주~문경) 구간 전차선로 가압을 시작으로 열차운행개시 전 각종 시험 및 검사를 철저히 시행하여 전기공급설비의 신뢰성 확보에 최선의 노력을 다하겠다.”며, “선로변 인근 주민들은 안전사고 예방에 각별히 주의해 주시길 부탁드린다.”고 말했다.

참고		사업구간 약도 및 전차선로 전경

□ 중부내륙선 2단계(충주~문경)

ㅇ 사업내용 : 중부내륙선 철도건설 2단계(충주~문경) (L=39.2km)

ㅇ 사업기간 : 2005년～2025년 (2024년 10월 개통예정)

ㅇ 사업효과 : 충북 및 경북내륙지역 부존자원개발 및 지역개발도모

중부내륙의 철도 수혜권역을 획기적으로 확대하여 지역개발 확대

□ 전차선로 전경

조가선

급전선

전차선

비절연

보호선

가  동

브래킷

전철주

드롭퍼

<참고> 주요용어 해설

- 급전선(給電線, feeder) : 전차선에 전기를 공급하는 전선

- 조가선(吊架線, messenger wire) : 전차선을 드로퍼(dropper)로 매달기 위하여 전차선 직상부에 설치하는 보조전선

- 전차선(電車線, electric car line) : 전기차량의 팬터그래프(집전장치)에 직접 접촉되어 전기차량에 전기(동력)를 공급하는 전선.

- 드롭퍼(dropper) : 전차선을 공중에 설치하기 위하여 조가선에서 전차선으로 매어 내리는 선

- 비절연보호선(非絶緣保護線) : 사고방지를 위하여 철재․지지물에 연접하여 레일(귀선)에 접속하는 가공전선

- 가동브래킷 : 전철주에 전차선로를 지지하는 지지물로 전차선의 고압전류를 애자로 구분하여 감전사고를 방지하는 시설물