보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2015. 07. 03.(금)	총 매수 2 매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 KR연구원 설계기준처 / 부장 백효순 (042-607-4742)
철도공단, VE와 설계심사로 ‘원가는 down! 품질안전은 up!’ - 2015년 상반기 사업비 1,318억원 절감 및 철도 안전품질향상 성과 -

□ 한국철도시설공단(이사장 강영일)은 ’15년도 상반기 철도건설사업 설계 성과물에 대한 69건의 VE와 설계심사 활동으로 1,318억원의 사업비를 절감하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

VE(Value Engineering) : 최소의 생애주기비용(Life Cycle Cost)으로 시설물의 필요한 기능을 확보하기 위하여 여러 분야의 전문가로 구성된 검토조직이 설계내용에 대한 경제성 및 현장 적용의 타당성 등을 검토하여 대안을 창출하는 기법으로 설계 60%단계에서 시행

2) 설계심사 : 설계자가 작성한 설계 성과물 및 발주 설계도서의 부적합 사항을 도출하여, 향후 설계변경요인을 사전에 제거, 예방하는 절차로 설계 90%단계에서 시행

○ 이는 ’15년도 1년 동안 절감목표 금액인 1,756억원의 75.1%에 해당하는 수치로 내․외부 전문가 370명이 70회 이상의 회의에 참여하여 총 3천 200여건의 VE 개선제안 사항과 설계심사 보완사항을 발굴한 성과이다.

* 절감목표 산정 : 전년도 절감률 + (최근 3년간 절감률 최대값 – 최소값) × 10% 상향

구 분	2014년 실적(억원)			2015년 목표(억원)
	대상사업비	절감액	절감률	대상사업비	절감액	절감률
계	140,781	4,695	-	52,110	1,756	-
VE	68,600	2,801	4.08%	22,649	946	4.18%
설계심사	72,181	1,894	2.62%	29,461	810	2.75%

□ 주요 개선사항 중

○ 사업비 절감부분에서는 ▲ 현장별 특성을 감안해 정거장 구간 노반 상부 두께 최적화(30→20cm), ▲ 차량기지 시설 기능 등을 감안한 종합 관리동 규모(대회의실 및 옥상데크 면적 변경) 최적화, ▲ 정거장 화물측선 궤도자재 재활용, ▲ 시공성이 좋고, 유지보수가 쉽도록 전력선 자재변경 등의 내용과,

화물측선 : 화물을 적재하거나 내리는 작업 및 화차를 유치하기 위하여 정거장내에 부설한 본선 이외의 선로

○ 철도 품질안전 부분은 ▲ 철도 운행선 인접공사 시 열차감시원 추가 배치, ▲ 차량 검수시설 전기실 천정에 겨울철 결로방지를 위한 단열재 추가 설치개선 등의 내용이 포함되어 있다.

□ 또한, 철도공단은 적산 실무 자료집인 ‘설계검토 아무도 알려주지 않는 실천 노하우’ 및 ’14년도에 시행한 ‘VE․설계심사 사례집’ 등을 발간 배포하여 그간 철도건설 사업의 선구자로서 축적된 지식과 경험을 공유하는 데에도 노력을 다하고 있다.

□ 강영일 이사장은 “VE와 설계심사 시행으로 철도건설 원가절감 및 공단의 부채감축에 큰 역할을 하고 있으며, 하반기에도 지속적인 활동을 통하여 연간 목표 1,756억원의 사업비 절감 초과달성 및 철도건설 가치향상을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.