국가철도공단 철도용품 표준규격 KRSA 개정 대상 리스트

○ 총괄표

제정	개정	폐지	타당성확인	합계
-	2건	-	-	2건

○ 제·개정 대상 목록

구분	규격번호	규격명	비고
1	(예정)KRSA-3069-R4	풀림방지너트	개정
2	(예정)KRSA-3113-R2	29kV 부하개폐기	개정

○ 개정사유

- (KRSA-3069) ‘풀림방지 너트’ 치수 기준 보완

· 일반너트 치수 [eqn: ±]공차 → 공차 최대기준(+) 삭제

- (KRSA-3113) 철도시설성능검증 결과 반영

· 부하개폐기 구조 개량(전압, 전류 센서 제거)에 따른 관련 항목 삭제