<서식 9>

관련 법규 검토서

○ 인덕원~동탄 복선전철 ○○역사 설계공모

법규명 및 조항	대상	법적기준	설계기준	비고

<서식 10>

설계면적 비교표

1-1. 인덕원~동탄 복선전철 102역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	327.98			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	482.45
역무시설	역무실	40.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	155.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
공용면적	공용면적	4,395.03
	소 계	4,395.03
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,172.82
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

1-2. 인덕원~동탄 복선전철 103역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	155.30			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	309.77
역무시설	역무실	40.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	155.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
공용면적	공용면적	4,567.72
	소 계	4,567.71
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,172.82
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

2-1. 인덕원~동탄 복선전철 104역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	362.19			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	516.66
역무시설	역무실	90.00
	운전취급실	33.00
	침실	102.06			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	회의실	10.20
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	307.26
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,585.00
	소 계	1,987.20
공용면적	공용면적	8,215.32
	소 계	8,215.32
부대시설	승강장	2,201.80			레일부 제외
	소 계	2,201.80
역사 합계		13,228.24
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

2-2. 인덕원~동탄 복선전철 105역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	207.60			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	362.07
역무시설	역무실	40.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	155.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
변전건물	보조급전구분소	474.00
	소 계	474.00
공용면적	공용면적	4,041.41
	소 계	4,041.41
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,172.82
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

3-1. 인덕원~동탄 복선전철 106역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	226.29			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	380.76
역무시설	역무실	40.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	155.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
공용면적	공용면적	4,728.43
	소 계	4,728.43
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,404.53
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

3-2. 인덕원~동탄 복선전철 107역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	195.30			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	349.77
역무시설	역무실	40.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	155.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
공용면적	공용면적	4,527.71
	소 계	4,527.71
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,172.82
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	483.65			편의시설 포함
	여객화장실	207.95
	수유실	15.00
	소 계	706.60
역무시설	역무실	60.00
	운전취급실	33.00
	침실	72.90			1인 1실
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	237.90
지원시설	통신기기실	100.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,815.00
	소 계	2,257.20
108역 건축팀 (현업시설 Ⅰ)	사무실	37.00
	작업장	135.00
	부속창고	10.00
	창고	45.00
	샤워실	11.70
	휴게실	25.00
	탕비실	12.00
	화장실	8.80
	회의실	20.00
	소 계	304.50
108역 PSD팀 (현업시설 Ⅱ)	사무실	34.00
	작업장	150.00
	부속창고	10.00
	창고	40.00
	샤워실	10.40
	휴게실	23.00
	탕비실	12.00
	화장실	8.80
	회의실	20.00
	소 계	308.20
108역 통신주재 (현업시설 Ⅲ)	주재(관리반)	24.00
	침실	43.74
	작업장	12.00
	부속창고	10.00
	창고	13.50
	탕비실	12.00
	화장실	8.80
	회의실	20.00
	소 계	2,257.20
변전건물	변전소	7,840.00
	소 계	7,840.00
공용면적	공용면적	3,035.00
	소 계	3,035.00
부대시설	승강장	1,918.40			레일부 제외
	소 계	1,918.40
전체 합계		16,751.84
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

4. 인덕원~동탄 복선전철 108역사                                  (단위 : ㎡)

<서식11>

추정 공사비 내역서

○ 건  명 : 인덕원~동탄 복선전철 ○○역사 설계공모

품 명	재료비	노무비	경비	단위당(㎡) 공사비	계	구성비
건축공사
기계설비공사
소방공사
○○공사
○○공사
○○공사
제경비(40%적용)
계

* 공사항목은 필요에 따라 변경할 수 있다.