<서식 11>

설계면적 비교표

1-1. 인덕원~동탄 복선전철 109역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	246.45			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	400.92
역무시설	역무실	70.00
	운전취급실	-
	침실	43.74			1인 1실
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	185.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,485.00
	소 계	1,887.20
109역 신호제어사업소 (현업시설 Ⅰ)	사무실	65.00
	침실	58.32
	작업장	19.00
	부속창고	10.00
	창고	21.00
	탕비실	12.00
	화장실	8.80
	회의실	20.00
	소 계	214.12
109역 전기주재 (현업시설 Ⅱ)	주재(관리반)	24.00
	침실	43.74
	작업장	12.00
	부속창고	10.00
	창고	13.50
	탕비실	12.00
	회의실	20.00
	소 계	135.24
109역 통신주재 (현업시설 Ⅲ)	주재(관리반)	24.00
	침실	43.74
	작업장	12.00
	부속창고	10.00
	창고	13.50
	탕비실	12.00
	회의실	20.00
	소 계	135.24
공용면적	공용면적	6,544.16
	소 계	6,544.16
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
전체 합계		10,985.02
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

1-2. 인덕원~동탄 복선전철 110역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	249.60			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	404.07
역무시설	역무실	70.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	185.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	955.00
	소 계	1,357.20
공용면적	공용면적	2,513.27
	소 계	2,513.27
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		5,942.68
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

2-1. 인덕원~동탄 복선전철 111역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	161.40			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	315.87
역무시설	역무실	70.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	185.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
공용면적	공용면적	4,531.61
	소 계	4,531.61
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,172.82
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

2-2. 인덕원~동탄 복선전철 113역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	175.65			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	330.12
역무시설	역무실	70.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	185.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
변전건물	보조급전구분소	474.00
	소 계	474.00
공용면적	공용면적	4,043.36
	소 계	4,043.36
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,172.82
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

3-1. 인덕원~동탄 복선전철 114역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	147.90			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	302.37
역무시설	역무실	70.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	185.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
공용면적	공용면적	4,545.11
	소 계	4,545.11
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,172.82
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

3-2. 인덕원~동탄 복선전철 115역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	198.90			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	353.37
역무시설	역무실	70.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	185.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
공용면적	공용면적	4,520.57
	소 계	4,520.57
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,199.28
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

4-1. 인덕원~동탄 복선전철 116역사                                (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	310.80			편의시설 포함
	여객화장실	139.47
	수유실	15.00
	소 계	465.27
역무시설	역무실	70.00
	침실	43.74			1인 1실, 3인
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	185.74
지원시설	통신기기실	60.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,255.00
	소 계	1,657.20
공용면적	공용면적	4,408.67
	소 계	4,408.67
부대시설	승강장	1,482.40			레일부 제외
	소 계	1,482.40
역사 합계		8,199.28
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	⋮
	소 계

4-1. 인덕원~동탄 복선전철 117역사                               (단위 : ㎡)

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
여객시설	콘코스 및 대합실	673.28			편의시설 포함
	여객화장실	207.95
	수유실	15.00
	소 계	896.23
역무시설	역무실	110.00
	운전취급실	33.00
	침실	72.90			1인 1실
	탕비실	12.00
	공익요원/환경관리원실	18.00			남,여 구분
	창고	30.00
	쓰레기수거장	12.00
	소 계	287.90
지원시설	통신기기실	100.20
	신호계전기실	48.00
	전원실/축전지실	24.00
	전기실	270.00
	기계(공조)실	1,155.00
	소 계	1,597.20
117역 전기주재 (현업시설 Ⅰ)	주재(관리반)	24.00
	침실	43.74
	작업장	12.00
	부속창고	10.00
	창고	13.50
	탕비실	12.00
	화장실	8.80
	회의실	20.00
	소 계	144.04
117역 신호제어주재 (현업시설 Ⅱ)	주재(관리반)	24.00
	침실	43.74
	작업장	12.00
	부속창고	10.00
	창고	13.50
	탕비실	12.00
	회의실	20.00
	소 계	135.24
117역 청소주재 (현업시설 Ⅲ)	대기실	15.00
	탕비실	12.00
	창고	20.00
	쓰레기수거장	12.00
	침실	43.74
	소 계	102.74
변전건물	보조급전구분소	474.00
	소 계	474.00
공용면적	공용면적	1,651.34
	소 계	1,651.34
부대시설	승강장	1,896.60			레일부 제외
	소 계	1,896.60
전체 합계		7,185.28
외부 시설	외부출입구
	피난계단
	환승통로
	⋮
	소 계

- 인덕원~동탄 복선전철 117역사

- 서동탄역 개량 및 서동탄SP

대분류	소분류	기준면적(A)	설계면적(B)	증 감(B-C)	비 고
서동탄역 개량	선상 연결통로	289.92
	홈지붕	565.00
	소 계	854.92
서동탄SP	급전구분소	667.44
	소 계	667.44