보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다	자료배포일 2014. 7. 3.1(목)	총 매수 5 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 기술본부 전철전력처 / 처장 최종길, 부장 강홍묵(042-607-3532)
한국철도시설공단은 동아일보 논설 및 조선일보 보도에서 호남고속철도의 성능이 검증되지 않은 값싼 중국산 전력선 납품 등 안전문제 재점검이 필요하다는 내용에 대해 아래와 같이 사실을 밝힙니다.

□ 호남고속철도 전력선(전차선, 조가선)은 품질에 전혀 문제가 없습니다.

○ 수사결과

- 고속철도용 전차선, 조가선은 품질이 모두 적합

- 마그네슘 성분 함량을 초과한 일반철도용 조가선 38km는 8월말까지 전량 교체

○ 호남고속철도의 완벽한 품질확보를 위해

- ’14. 8월부터 10월까지 종합안전점검 시행하고,

- ’14.11월부터 KTX를 투입, 궤도·전차선·신호통신 등 시설물과 차량의 연계시험을 통해 완벽한 성능 확보 후 개통

* 전차선 : 고속차량에 25,000v의 전력을 공급하는 전력선

* 조가선 : 전차선을 가공상태를 유지할 수 있도록 지지하는 보조전선

○ 한국철도시설공단은 수차례에 걸친 보도자료(‘14.3.20일, 4.18일, 7.28일, 7.30일)를 통해 호남고속철도용으로 납품된 전력선 품질의혹에 대해 아래와 같이 사실을 밝힌 바 있음.

○ 호남고속철도용 전력선 중 전차선은 N사가 국산제조물품을 납품한 반면, 조가선은 I사가 중국산을 수입 납품하였으며,

- 공단은 수입면장을 입수하여 확인한 후, ’14.5.2일 중국산을 국산으로 속여 납품한 I사를 사법당국에 고소하였고, 수사결과에 따라 엄정 조치할 계획임.

○ 공단에서 중국산 조가선 성능에 대해 한국전기연구원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국화학융합시험연구원, 한국건설생활환경시험연구원 성능 검증 및 수사당국 수사결과 발표(’14. 7.28)에 따라,

- 마그네슘 함량을 초과한 일반철도용 조가선(65㎟) 38,581m는 8월말까지 전량 교체하여 품질에 문제없도록 조치예정.

* 고속철도용인 전차선, 조가선 2종(116㎟, 12㎟)은 모두 적합

- 참고로 중국산 조가선 제작사는 중국 철도건설공사(CRCC) 산하 공공기관인 “중국철도건설 전기국 신재료 유한공사”로 중국 고속철도용 전차선 및 조가선 생산업체임.

○ 호남고속철도 안전성 확보를 위해 국토교통부 주관 외부점검단을 구성하여 건설품질․안전 등의 건설전반에 대해 ’14. 8월부터 10월까지 3개월 간 종합안전점검을 시행하고,

* 호남고속철도 오송∼광주송정구간 개통·운영준비 종합계획(‘14.7.15)

- 점검단은 토공․터널․교량․궤도․전기 등 5개 분야로 외부전문기관의 전문가 등 30명으로 구성

* 점검단 구성 : 한국시설안전공단, 한국철도기술연구원, 한국건설기술연구원 등 전문연구기관 및 관련협회․학계․산업계 등

○ ’14. 11월부터는 KTX열차를 투입하여 선로구조물, 전차선․신호, 고속차량과의 연계성 시험 등의 시설물 검증을 거쳐 호남고속철도에 대한 전반적인 성능을 다시 한 번 확인, 완벽한 성능을 확보한 후 개통할 예정임

<참고1> 호남고속철도 개통·운영준비 종합계획

○ 시설물 점검, 종합시험운행 등 총12개 분야 42개 단위업무로 구성

분 야	단위업무	주 관	실 행	협 조
1. 종합계획공정표 개정 및 시설물 점검	1.1. 종합계획공정표(IPS) 개정 1.2. 토공부 시공품질 확인 1.3. 콘크리트궤도 시공품질 확인 1.4. 교량 동적재하시험	철도공단 철도공단 철도공단 철도공단	철도공단 전문기관 철도공단 철도공단	협력사
	1.5. 공정추진 점검 1.6. 전 분야 외부전문가 시설물점검	국토부 국토부	국토부, 공단 국토부, 외부	공단, 공사
	1.7. 이용자 점검 1.8. 호남고속차량 성능시험	철도공사 철도공사	철도공사 공단, 공사	철도공단 철도공단
	1.9. 개통 전 운영준비 최종점검	철도공사	공사, 공단	철도공단
2. 종합시험운행 (시설물검증+영업시운전)	2.1. 종합시험운행 사전준비	공단, 공사	공단, 공사	공단, 공사
	2.2. 공종별 시험(분야별 자체 개별시험) 2.3. 열차투입 전 사전점검 2.4. 400㎞급 시설물 검증(공주～정읍구간) 2.5. 시설물 검증시험 2.6. 영업 시운전	철도공단 철도공단 철도공단 철도공단 철도공단	철도공단 철도공단 철도공단 철도공단 철도공단	철도공사 철기연 공사, 교통公 공사, 교통公
3. 준공확인	3.1. 신설노선 자료송부 3.2. 사업준공 신청	철도공단 철도공단	철도공단 철도공단	철도공사 국토부
	3.3. 사업준공 확인 및 고시	국토부	국토부	철도공단
4. 시설물 유지보수	4.1. 인계인수 전 시설물 유지관리	철도공단	철도공단	공사, 공단
	4.2. 인계인수 후 시설물 유지보수	철도공사	철도공사	철도공단
5. 인계인수	5.1. 자료관리 및 이전 5.2. 자산 및 부채	철도공단 철도공단	철도공단 철도공단	철도공사 국토부, 공사
	5.3. 재무계획 수립	철도공사	철도공사	철도공단
6. 운영조직 및 인력양성	6.1. 운영준비 합동조직 구성․운영	국토부	공사, 공단	공사, 공단
	6.2. 운영 조직 및 인력 배치 6.3. 운영인력 교육	철도공사 철도공사	철도공사 철도공사	철도공사 철도공단
7. 운영제도 및 안전관리체계 구축	7.1. 운영제도 및 규정류 정비 7.2. 안전 및 보안대책 수립 7.3. 철도안전관리체계 구축 및 승인 7.4. 철도안전관리체계 승인	철도공사 철도공사 철도공단 철도공사	철도공사 공단,공사 철도공단 철도공사	철도공단 철도공단 국토부 국토부, 공단
8. 운영 편의시설 확보 및 역명 결정	8.1. 운영 및 여객 편의시설 확보	철도공단	철도공단	철도공사
	8.2. 역명 결정	국토부	국토부	철도공단
9. 영업운영계획	9.1. 통합열차운영계획 수립 9.2. 운임체계 수립 9.3. 철도 정보시스템 정비	철도공단 철도공사 철도공사	철도공사 철도공사 철도공사	국토부, 공사 국토부 철도공단
10. 연계교통 및 환승체계	10.1. 연계교통 및 환승체계 구축	철도공단	철도공단	국토부, 공사 지자체
	10.2. 역사 연계 교통수단 확보	철도공사	철도공사	국토부, 공단 지자체
11. 마케팅 및 부대사업	11.1. 마케팅 전략수립 11.2. 이미지(CI) 정비 11.3. 부대수익사업 개발	철도공사 철도공사 철도공사	철도공사 철도공사 철도공사	국토부 철도공단 국토부
12. 홍보․개통	12.1. 홍보전략 수립 및 시행 12.2. 개통행사(정부포상 포함) 계획수립	철도공단 철도공단	철도공단 철도공단	철도공사 국토부 등

* (주관) 계획수립, 세부 실행방안 마련 등,  (실행) 실행주체,  (협조) 자료 및 업무지원 등

<참고2> 외부전문가 시설물 점검 계획

□ 기본방향

- 호남고속철도 오송～광주송정구간 전반에 걸쳐 분야별 외부전문가 안전점검을 통해 건설품질 및 안전 등에 대한 문제점 파악, 예방 및 개선대책 마련으로 대국민 신뢰성 제고

□ 중점 검토사항

- 공신력 있는 전문기관의 외부전문가가 포함된 민․관 합동 점검단 구성

- 전반적인 문제점 파악 및 개선대책을 마련하고, KTX 증속시험(시설물 검증시험) 전에 문제점 도출하여 보완․완료

- 종합시험운행을 위한 사전점검(공단+공사 합동)과 병행하여 별도로 안전점검 추진

□ 추진계획

- 점검시기 : ‘14. 3월～10월

- 점검방법 : 5개 기술관리팀과 사업관리팀으로 구성 점검

* 기술관리팀 : 토공, 터널, 교량, 궤도, 전기팀

* 사업관리팀 : 인력배치, 조직운영 등 관리부문(국토부)

<참고3> 시설물검증시험 계획

□ 기본방향

- “철도종합시험운행시행지침” 제13조(시설물 검증시험) 요건을 충족한 시설물 검증시험 시행

- 호남고속철도 1단계 구간 현장특성을 반영한 적합한 시험항목, 시험기준 등 정립 및 시험항목별 시험절차서 작성․시행

- 원활한 시설물검증시험을 위한 협력체계 구축

- 시설물 검증시험 완료 후 영업시운전 시행 가능여부 판단

□ 중점 추진사항

- 시설물검증 시험항목, 시행절차 및 시행기준 정립

· 세부시험 제반사항 수립 후 시험항목별 시험 절차서 마련

- 시설물 검증시험 계획수립 및 시행(지적사항 보완․조치)

· 자체 시험항목 도출 및 시험방안 마련

· 시험항목별 시험차량(KTX)․소요장비 산정 및 확보 방안 포함

· 시험항목별 시험조건 분석 및 대책 마련

· 시험전문기관에 위탁시행이 필요한 시험항목은 용역시행방안 마련

- 시험용 KTX 운행계획 수립(공사와 협의)

· 운전취급지침, LCP 취급 매뉴얼 마련 및 담당자 사전 교육시행

· 시험일정, 시험차량 및 장비 투입․운용방안 협의

· 사전 KTX 소요편성수 산정으로 원활한 협의 진행

· KTX 기관사, LCP 관제사, 신호 및 전력 운영·유지보수요원 지원방안 협의

□ 향후 추진계획

- ‘14. 10월 : 종합시험운행 시행계획보고

- ‘14. 10월 : 시설물검증시험 시행계획(안) 수립․확정

· 공단/공사 합동 시설물검증팀 구성 등

· 시설물검증 시험항목, 시행절차 및 기준 정립

- ‘14. 10월 : 시험요원 교육시행, 시험절차 및 안전관리

- ‘14. 11월～’15.1월 : 시설물검증시험 시행 및 지적사항 보완