보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2018. 12. 20.(목)	총 매수 3매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 시설본부 시설계획처 / 처장 정한욱, 안전진단부장 조수현 (042-607-4322)
철도공단, 드론 띄워 철도시설물 주변 안전 확보 - 급경사지 및 철도보호지구 안전 위협요소 사전에 발견할 수 있어 -

□ 한국철도시설공단(이사장 김상균)은 철도시설물 보호를 통해  열차운행의 안전성을 강화하고, 철도보호지구 내 허가받지 않은 건축행위를 근절하기 위해 내년부터 충청권지역에서 드론을 활용해 철도보호지구를 점검한다고 20일(목) 밝혔다.

※ 철도보호지구 : 선로 변 30m 이내 구간으로, 이 구간에서 굴착, 건물 신축 등 작업은 철도시설관리자(한국철도시설공단)의 승인을 득한 후 시행하도록 철도안전법(제45조)에서 규정하고 있다.

○ 철도공단은 올해 7월부터 10월까지 약 4개월 간 충북선 조치원역에서 청주역까지 약 10km 구간에 드론 시범운영 용역을 시행한 결과, 철도보호지구 내 불법 건축물을 찾아내고, 급경사지 점검에 효과가 있는 것을 확인했다.

○ 이 드론은 고정익 무인비행시스템으로 운영되어 사전에 입력된 좌표를 따라 스스로 운행하면서 촬영하고, 촬영결과를 바탕으로 불법건축물을 발견할 수 있고, 급경사지의 3D분석을 통한 변화 감지가 가능하다.

□ 철도공단 김영하 시설본부장은 “내년 충청권지역 드론운영결과를 바탕으로 전국의 철도보호지구를 드론을 활용해 관리할 계획”이라며, “전국의 철도보호지구에 드론이 사용되면, 드론운영과 프로그램 개발에 필요한 일자리도 창출될 것으로 기대한다”고 말했다.

붙 임		시범운용 드론 종류 및 용역 종합평가 결과

□ 시범운용 드론의 종류

○ (운용장비) 고정익 무인비행시스템

* 전폭1.8m, 전장 1.4m, 높이 0.3m, 3.4kg, 90분 운영, 50~80km/h, 고도 3km

○ (측량장비) 지상기준점 측량장비(KOLIDA K9-T)

□ 드론활용 시범운용 종합평가

○ 무단점유 실태조사

- 사업 초기단계부터 무인항공기를 활용하여 철도보호지구를 촬영하고, 이를 지번·지장물이 표기된 지적지형도와 연계·분석 가능

- 현장조사의 어려움(조사인력 부족, 조사거부, 접근난이 등)도 해결가능하며, PPK모듈 사용하여 드론운용 시 지상기준점 측량을 할 경우 데이터의 정확성 제고

○ 비탈면 조사업무 활용

- 접근이 어려운 산악지 지형에 대하여 드론 촬영영상의 3D 모델링을 통해 경사도, 높이, 길이, 면적 등 현황 파악가능

- 비탈면 붕괴가 발생할 경우에는 피해규모를 즉시 파악하여 신속한 대처 가능