보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2018. 01. 24.(수)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 충청본부 충청권사업단 / 단장 장봉희, 서해선사업소장 송혜춘(041-539-2740)
1월 23일(화) 대전일보 등에서 보도한 <밤낮없는 소음에 소 잇따라 유산> 기사와 관련하여 아래와 같이 사실을 알려드립니다.

□ “서해선 복선전철 교량 공사 소음 등으로 소가 폐사하고, 유산하는 등 피해가 발생하고 있다”는 보도에 대하여,

ㅇ 해당 축사는 서해선 복선전철 제4공구 건설공사 구간 중 삽교고가 기초말뚝(현장타설말뚝) 시공현장에서 약 300m 이격된 곳으로,

ㅇ 최근 총 25회(‘18. 1.12～1.19)에 걸친 소음 실측결과, 평균 44.6dB(A)로 중앙환경분쟁조정위원회의 가축 소음피해 인정기준인 60dB(A)에 크게 미달하는 것으로 나타났으나,

※ 소음측정결과 최대 51.8dB(A), 최소 38.3dB(A)

□ 시공사(대우건설)에서는 원만한 민원해결을 위하여 교량 기초말뚝 공사로 인한 가축피해 규모를 산정하여 보상키로 민원인과 합의하였으며(‘18. 1.22),

ㅇ 철도공단은 공사로 인한 가축피해 원인을 명확히 규명함으로써 부당한 주민피해가 없도록 적극 노력할 예정임.

※ 농축산 전문기관에 용역 의뢰하여 가축피해 원인 및 피해규모 산정 예정

참 고		민원개소 소음 실측결과

연번	날짜	시간	측정값(db)	작업내용	비고
1	01월 12일	20:00	51.8	케이싱굴착,RCD굴착	최대치
2	01월 12일	22:00	47.5	케이싱굴착,RCD굴착
3	01월 13일	0:00	39.0	휴무시간
4	01월 13일	2:00	38.3	휴무시간	최소치
5	01월 13일	4:00	41.1	RCD굴착
6	01월 13일	20:00	50.3	케이싱굴착,RCD굴착
7	01월 13일	22:00	44.1	케이싱굴착,RCD굴착
8	01월 14일	0:00	39.6	휴무시간
9	01월 14일	2:00	39.8	휴무시간
10	01월 14일	2:30	47.1	휴무시간
11	01월 14일	4:00	43.4	RCD굴착
12	01월 17일	20:00	47.5	케이싱굴착,RCD굴착
13	01월 17일	22:00	49.0	케이싱굴착,RCD굴착
14	01월 17일	23:30	46.5	케이싱굴착,RCD굴착
15	01월 18일	00:00	45.3	휴무시간
16	01월 18일	02:00	38.9	케이싱굴착,RCD굴착
17	01월 18일	02:30	45.3	케이싱굴착,RCD굴착
18	01월 18일	04:00	43.9	RCD굴착
19	01월 18일	20:00	44.5	케이싱굴착,RCD굴착
20	01월 18일	22:00	49.1	케이싱굴착,RCD굴착
21	01월 18일	23:30	43.8	케이싱굴착,RCD굴착
22	01월 19일	00:00	43.6	휴무시간
23	01월 19일	02:00	40.9	RCD굴착
24	01월 19일	02:30	47.2	RCD굴착
25	01월 19일	04:00	47.5	RCD굴착