< 분기다짐장비 구매 >

제 안 요 청 서

2021. 2.

차    례

제1장 규격제안서류 작성 및 평가기준․절차	1

1.   일반사항	2

1.1  적용범위	2

1.2  제안요청서의 확인 및 문의	2

1.3  제안요청서의 준수 및 적용예외	3

1.4  규격제안서류에 대한 “공단”의 권리	3

1.5  제안요청의 수정, 변경 및 취소	3

1.6  부정한 방법으로 입찰한 자의 처리	3

2.   규격제안서류 작성	4

2.1  일반사항	4

2.2  규격․기술	5

2.3  사업수행계획	6

2.4  사후관리능력	7

2.5  이행실적 및 경영상태	7

2.6  기타	8

2.7  규격제안서류 기명날인	8

3.   규격제안서류 제출	8

3.1  규격제안서류 제출	8

3.2  규격제안서류 작성요령	9

3.3  규격제안서류	10

4.   규격제안서류 평가기준 및 절차	11

4.1  평가기준 및 절차	11

4.2  감점기준	12

4.3  추가자료 또는 보완자료 제출	13

4.4  낙찰자 판정기준	13

5.   가격입찰서	13

5.1  가격입찰시 유의사항	13

[표1∼표8] 평가 항목별 평점기준 및 상대평가 배점 비율표	16~23

<붙임 : 별지서식>	24

붙임 1-1  규격제안 참여 확약서(양식)	25

붙임 1-2  철도차량 제조납품 실적증명서(양식)	27

붙임 1-3  철도차량 제조납품 실적확인서(양식)	28

붙임 1-4  주요장치 사용실적 증명서(양식)	29

붙임 1-5  주요장치 공급확약서(양식)	30

제2장  계약 조건	31

2-1  물품구매계약 추가특수조건	32～45

2-2  청렴계약 특수조건	46～52

제3장 기술규격서	53

기술규격서	별도 <전자파일>로 붙임

제1장

규격제안서류 작성 및 평가기준․절차

제1장 규격제안서류 작성 및 평가기준․절차

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 사업에 참여하고자 하는 모든 입찰자는 본 제안요청서의 내용에서 누락이나 오류사항이 있는 경우에도, 입찰자의 기술과 경험 등에 의하여 규격평가를 위한 규격제안서류(이하 ‘규격제안서류’라 한다)를 작성하여야 하며, 국가철도공단(이하 ‘공단’이라 한다)이 제공하는 자료와 그밖에 필요한 자료 및 정보를 수집하여 구체적으로 작성, 제시하여야 한다.

상세한 근거자료의 미비, 규격제안서류 기술조건, 도면, 근거자료 간에 연결 확인이 곤란한 경우 또는 포괄적으로 작성된 입찰서는 평가에서 제외 되거나 불이익을 당할 수 있으며, 이에 대한 책임은 입찰자에게 있다.

입찰자는 본 제안요청서에서 요구하는 제반사항을 수행하여야 하며, 입찰자의 책임 하에 본 사업의 목표를 성공적으로 달성하여야 한다.

1.2 제안요청서의 확인 및 문의

규격제안서류를 제출하는 입찰자는 본 제안요청서의 제반사항과 첨부자료 및 “공단”이 공개하는 자료를 숙지하여 “공단”이 요구하는 사항을 충분히 이해한 후 규격제안서류를 작성하여야 하며, 이를 이행하지 못함으로써 발생하는 모든 불이익에 대한 책임은 입찰자에게 있다.

제안요청서 및 열람자료 이외의 자료 입수 및 확인을 요하는 사항이 있을 시에는 입찰자는 자신의 노력과 부담으로 상세 조사, 확인 후 규격제안서류를 작성하여야 한다.

제안요청서의 내용을 단순 인용하거나 입찰자 임의로 해석하여 작성한 규격제안서류로 인한 평가의 불이익 또는 미비된 시스템에서 발생하는 모든 위험에 대한 책임은 입찰자에게 있다.

본 제안요청서와 관련된 모든 문의는 서면(수신 계약처장)으로 하여야 하며 담당자 및 연락처는 아래와 같다.

- 담당자 :  공단 경영본부 계약처 박상민 사원

- 전  화 :  042-607-3754

※기술담당자 : 공단 기술본부 궤도처 박정수 차장(042-607-3343)

1.3 제안요청서의 준수 및 적용 예외

입찰자가 규격제안서류 상에 제안요청서 내용에 대한 적용 예외를 명확히 기재하지 아니한 경우에는 제안요청서상의 모든 계약조건 및 기술조건의 적용에 동의한 것으로 보며 향후 계약 체결 시 이의 수정이나 적용 배제를 주장할 수 없는 반면, 입찰자가 규격제안서류 상에 제안요청서 내용에 대한 적용 예외를 명시한 경우 그 내용이 “공단”에 불리한 것으로 판단되는 경우에는 규격제안서류 평가에서 감점요인으로 반영되거나 부적격 처리될 수 있다.

※ 본 제안요청서 내용에 대한 적용 예외에 대한 내용은 명확하게 정리하여 [붙임 1-1] ‘규격제안 참여 확약서’ 붙임 서류로 제출하여야 하며, 공단은 규격평가, 가격입찰서 개봉, 낙찰차 결정 이후라도 해당 적용 예외 내용이 “공단”에 불리하다고 판단될 경우에는 부적격 처리할 수 있다.

1.4 규격제안서류에 대한 “공단”의 권리

규격제안서류 및 첨부자료는 제출 시 “공단”의 재산이 되며 “공단”은 “공단”의 임직원, 규격제안서류 평가를 위해 위촉된 평가위원, “공단” 사업에 참여하는 다른 계약자 또는 하도급계약자 직원, “공단”이 사업추진을 위하여 위촉한 자문위원 및 정부기관이나 국회 등에 제공하거나 공개할 권리를 갖는다.

“공단”은 규격제안서류 및 규격제안서류의 일부로 제출된 자료에 대해 위에 언급한 목적이외에는 특별한 사유가 없는 한 이를 제3자나 일반에게 공개하지 아니한다.

1.5 제안요청의 수정, 변경 및 취소

“공단”은 규격제안서류 제출기한 전까지 규격제안서류 제출기한을 포함하여 제안요청서의 내용을 수정, 변경하거나 취소할 권한을 보유하며 이에 대해 아무런 책임을 지지 않는다. 만일 제안요청서의 수정이나 변경으로 인하여 필요하다고 판단되는 경우에는 정정공고 또는 취소공고를 한 후에 변경한다.

1.6 부정한 방법으로 입찰한 자의 처리

입찰자가 제출한 서류가 부정한 자료(위조, 변조, 허위, 고의적 부실작성 등)로

작성된 것으로 판명된 때에는 다음 각 호와 같이 처리한다.

①  규격제안서류 평가 이전일 경우에는 평가대상에서 제외한다.

②  규격제안서류 평가 후 계약체결하기 전인 경우에는 적격자 또는 낙찰자 결정을 무효로 한다.

③  계약체결 이후인 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

2. 규격제안서류 작성

2.1 일반사항

(1) 전체 시스템에 관한 사항과 각각의 요구사항에 대한 실행방안을 상세하게 작성하여 규격제안서류를 제출하여야 하며, 구체적 사양이나 실행방안이 포함되지 않은 규격제안서류는 불확실한 시스템으로 간주하여 평가에서 제외될 수 있다.

(2) 규격제안서류는 각 권으로 분리하고, 기술사항은 기술규격서 항목번호와 대응하도록 작성하되, 추가 제안사항은 적정한 장, 항, 또는 세항에 기존 항목번호와 연결되는 번호로 추가하여 제안하여야 한다.

(3) 제출된 모든 규격제안서류 및 관련 자료는 “공단”이 소유권을 가지며 낙찰여부와 관계없이 입찰자에게 반환되지 않으며, “공단”은 규격제안서류 평가 및 “공단” 사업목적 이외의 사유로 제3자에게 이를 공개하지 아니한다.

(4) 규격제안서류 작성, 제출 및 이와 관련된 모든 비용은 입찰자가 부담한다.

(5) 입찰자는 본 제안요청서에서 제시하는 방법 및 절차에 따라 규격제안서류를 작성하여야 하며, 만약 제출한 내용이 본 제안요청서의 요구조건에 미달 또는 누락되었거나 입찰자 임의로 작성한 항목은 “0점” 처리 또는 최저 등급으로 평가될 수 있다.

(6) 규격제안서류는 표준규격의 A4 용지를 사용하며, 원본 및 사본 모두 흑백 또는 칼라(표, 구성도, 사진 등 포함, 표지제외)로 인쇄하여야 한다. 다만, 도면이나 표 등 특히 필요한 경우에는 A2(420㎜×594㎜)이하의 용지에 작성할 수 있다.

(7) 규격제안서류의 번호체계는 본 제안요청서에서 정한 편집순서 및 각 항의 번호와 대응하도록 체계적으로 지정하여야 하며, 규격․기술제안서 부속서의 참고 설명 자료는 규격․기술제안서의 항목번호와 일치하게 배열하여 상호대조가 용이하도록 하여야 한다.

(8) 규격제안서류는 한글로 작성한다. 다만 명확한 의사전달을 위해 괄호 내에 영어로 병기할 수 있으며(영어와 한글의 내용이 다른 경우 한글 작성분 우선 적용이 원칙), 화폐단위는 US달러 또는 원산지 통화로 작성한다.

(9) 도량법은 미터법으로 하며, 미터법이 아닌 경우, 미터법으로 환산, 표시하여야 한다. 다만 참고자료의 경우 미터법과 다른 도량법을 병기할 수 있다.

(10) 도면과 사진은 흑백 또는 칼라로 제출하며, 이해와 확인이 어려운 것은 평가에서 제외될 수 있다.

(11) 중복을 최소화하고 요소간의 일관성과 호환성을 효과적으로 상호 검토할 수 있도록 입찰자는 같은 주제를 다르게 다룬 장과 그 하위 소항목 사이에 상호 참조 문을 달아야 한다.

(12) 규격제안서류의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며 다음과 같은 모호한 표현은 사용하지 않아야 한다.

① ～를 제공할 수도 있다.

② ～이 가능하다.

③ ～을 고려하고 있다.

④ ～를 제공하면, ～이 가능하다.

2.2 규격․기술

본 제안요청서 [표1]의 1항 ‘규격․기술’을 평가하는 자료로써 ‘요약서’, ‘본문’, ‘부속서’로 구분하여 작성한다.

(1) ‘요약서’는 장비의 성능, 제원, 기술적 특징, 장비의 우수성 등을 약술하되 차량시스템 사양 및 주요장치의 성능을 충분히 파악할 수 있는 내용으로 50쪽 이내로 작성한다.

(2) ‘본문’은 [표1]의 1항 ‘규격‧기술’에 제시한 각 ‘평가항목’을 확인, 평가할 수 있는 내용으로써, 해당 평가항목 순서에 따라 동일 사양 또는 더 나은 사양을 제안하여야 하며 아래의 작성기준 및 세부평가항목별 평점기준[표2]에 따라 평가가 가능하도록 순서에 맞게 작성한다.

1) [표1] 1항 ‘규격‧기술’의 평가항목 ‘②’,‘③’에 대하여 평가할 수 있도록 ‘제3장 기술규격서’에서 제시한 항목에 대한 납품장비 규격 및 계획, 일치여부 등을 작성한다.

* 작성예시)

기술규격서		납품장비 규격 및 계획	일치(동의)여부
3.3.2 차량한계는 일반철도 차량 기술기준에 따른다		일반철도 차량기술기준에 따라 제작하여 납품예정	동의
4.1.1 주요제원	1)엔진출력 : 디젤엔진 220HP이상(배기가스 Stage3 Tier3 이상)	엔진출력 300HP, 배기가스 Teir3 만족	일치 (or 더뛰어난성능)

※ 불일치 하거나 동의하지 못하는 경우는 제안요청서 1.3에 따라 관련 서류를 제출하여야 하며, 제안요청서 1.3내용에 따라 부적격 처리될 수 있다.

2) [표1] 1항 ‘규격‧기술’의 평가항목 ‘④’에 대하여 평가할 수 있도록 제안요청서 4.1(11)에 근거한 주요장치에 대한 국내‧외 철도차량에서 사용한 실적이 있는지에 대하여 실적증명서를 제출‘[붙임 1-4] 양식’

(3) ‘부속서’는 본문의 내용을 보다 구체적으로 설명하거나 보충하기 위한 참고자료로써 도면, 기술검토서, 용량계산서, 인정관련 서류, 자격증 등을 구비하여 ‘본문’의 해당항목 순서대로 목록표를 작성, 첨부한다.

2.3 사업수행계획

(1) [표1]의 2항에 명시한 입찰자의 ‘사업수행능력’을 평가하는 자료로써 명시된 모든 ‘평가항목’을 확인, 평가할 수 있는 내용을 순서대로 아래의 작성기준 (세부평가항목별 평점기준[표3] 참조)에 따라 작성하고 이를 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.

① 장비 주행 안전성과 관련된 물품에 인증된 물품을 사용할 계획 또는 안전성에 문제가 없는 구조해석 결과 등에 대한 내용을 작성하고, 해당 근거 자료를 제출

1) 장비차체 언더프레임 재질 및 강도 설계 자료를 작성‧제시

2) 주행장치 차륜 및 차축(차륜과 차축 압입톤수 등) 재질 및 사용수명(보증기간) 자료 제시

3) 기타 안전성과 관련된다고 판단하는 물품에 대한 사용계획 제시

* 안전성과 관련된 물품이란 안전운행에 필요한 중요한 물품(예 :차륜, 차축, 언더프레임 등)을 의미

② 설계능력, 인력보유 현황, 생산관리체계 및 시설현황 등에 대한 내용을 작성

1) 기술규격서에 제시된 장비의 외형도면(평면, 측면도 등) 상세 칫수를 기입하여 제출

2) 설계 및 제작을 위한 전문인력 보유현황과 투입계획 등에 대한 자료를 제출

3) 장비제작을 위한 생산관리체계 및 시설현황(설비 및 장비)을 제출

③ ‘제3장 기술규격서 6.’에 따른 검사시행 계획서와 설계부터 완성장비 시운전까지 품질확보를 위한 계획서를 작성‧제출

④ 입찰자가 공인된 외부기관으로부터 품질에 대하여 인증받은 품질보증체제 관련서류를 제출

* 평가가 가능하도록 공인된 외부기관의 근거, 품질보증체제 관련자료 등 입증할 수 있는 모든자료를 제출해야하며, 모호하거나 근거가 부족할 경우 위원회 결정에 따라 최저점수로 평가될 수 있음

2.4 사후관리능력

(1) [표1]의 3항에 명시한 입찰자의 ‘사후관리능력’을 평가하는 자료로써 명시된 모든 ‘평가항목’을 확인, 평가할 수 있는 내용을 순서대로 아래의 작성기준( 세부평가항목별 평점기준 [표4] 참조)에 따라 작성하고 이를 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.

① ‘제3장 기술규격서 8.’에 따른 장비 유지보수 방법 및 교육훈련 계획을 작성‧제출

* 유지보수에 필요한 각종 부품 및 공급(판매) 계획, 장비 유지보수 계획 및 유지보수 매뉴얼 구성 계획, 장비 유지보수를 위한 교육계획, 교육매뉴얼 구성 계획 등

② ‘제3장 기술규격서 9.’에 따른 장비 납품 후 하자발생 시 구체적인 처리방법 등에 대한 프로세스(계획)를 제출

③ ‘제3장 기술규격서 7.’에 따른 운용 및 유지보수에 대한 기술이전 방법 등 계획을  제출

④ 사후관리 방안 및 부품 조달 계획을 제출

1) 장비 성능향상에 따른 소프트웨어 업그레이드 시 지원체계 및 A/S 기술자 국내 평균 상주일, 해외 지원 체계 등 계획 제출

2) 유지보수 부품에 대한 체계적인 관리 현황 및 긴급 부품 조달 요구 시 신속한 지원 체계 ,계획, 재고확보, 예상 조달기간 등에 대한 계획 제출(체계적인 부품 관리 등에 대한 샘플 제출 가능)

3) 추천 예비품(1년 사용분) 목록(번호, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액, 비고)과 일반 및 특수공구 목록(번호, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액, 비고)를 작성하여 제출

4) 제안요청서 4.1(11)에 근거한 주요장치에 대한 공급확약서 제출

* (주요장치) ①엔진, ②대차, ③동력전달장치, ④제동장치, ⑤차상신호장치 ⑥탬핑유니트, ⑦자동선형조정장치

** 공급확약서는 [붙임 1-5] 양식을 사용 또는 준용한다.

2.5 이행실적 및 경영상태

(1) 이행실적 증명서류

[표1]의 4항에 명시된 최근 10년 이내의 ‘이행실적’을 평가하는 자료로써, 이행실적을 기록한 총괄표와 이를 증명하는 서류를 다음의 기준에 따라 제출하여야 한다.

① 국내소재 납품처에 대한 철도차량 제조납품 실적은 해당 물품을 정부, 지방자치단체, 공공기관의 운영에 관한 법률 제5조에 의거 기획재정부 장관이 지정․고시한 공공기관에 제조하여 납품한 실적증명서([붙임 1-2] 참조)로 제출하여야 한다. 공공기관 이외의 제조납품 실적은 원본 확인된 해당 물품의 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 실적확인서([붙임 1-3] 참조)에 첨부한 경우에 평가하고, 특히 필요한 경우 납품받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부한 거래사실 확인서를 제출하게 할 수 있다.

② 국외소재 납품처에 대한 철도차량 제조납품 실적은 2.4항 (1)에 의거 국내소재 납품처에 준하여 실적증명서([붙임 1-2] 참조) 또는 실적확인서([붙임1-3] 참조)를 준용하여 제출하여야 하며, 아포스티유 협약체결국의 소재 외국업체인 경우에는 “아포스티유 확인서”(한글번역공증 포함)를 첨부하여야 하고 아포스티유 협약 비체결국 소재 외국업체인 경우에는 현지 주재 대한민국 공관(대사관, 영사관 등)장의 확인서를 첨부하여야 한다.

③ 실적에 대한 입증책임은 입찰에 참가하는 자가 부담하며 의무를 다하지 않아 실적확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하지 아니한다.

(2) 경영상태 확인서류

[표1]의 5항에 의한 입찰자의 경영상태를 평가하는 증빙서류로써 본 제안요청서 제1장 4.1절(평가기준 및 절차) (10)항에 명시한 ‘신용평가등급확인서’를 제출하여야 한다.

2.6 기타

(1) ‘부속서’ 등 이미 외국어로 작성된 서류를 제출할 경우에는 반드시 한글 번역본을 제출하여야 한다. 다만, 해석상에 이견이 있을 경우, 한글본을 우선으로 한다.

(2) 규격제안서류 평가용 사본(규격‧기술제안서, 사업수행계획서)에는 입찰자 회사를 알리는 표시(회사명, 로고 등)를 할 수 없다.

2.7 규격제안서 기명날인

입찰자가 제출하는 규격제안서류 원본(제안문서 및 규격제안서류 표지)에는 회사명, 대표자 성명을 기재하고 신고한 사용인감으로 날인하여야 한다.

3. 규격제안서류 제출

3.1 규격제안서류 제출

(1) 규격제안서류는 입찰참가서류, 규격․기술제안서(요약서, 본문, 부속서), 사업수행계획서(사업수행계획, 사후관리능력), 이행실적 증명서류 및 경영상태 확인서류로 구성된다. 규격제안서류의 내역은 아래 “3.3 규격제안서류”와 같다.

(2) 원본/사본을 구분하여 아래와 같은 방법으로 제본 및 별도 박스로 포장하여 제출한다.

- 제본단위(제본 책명) 및 제출부수

① 입찰참가서류 : 원본 1부, 사본 1부

② 규격․기술제안서(요약서, 본문, 부속서) : 원본 1부, 사본 5부

③ 사업수행계획서(사업수행능력) : 원본 1부, 사본 5부

④ 사업수행계획서(사후관리능력) : 원본 1부, 사본 5부

⑤ 기타서류(이행실적 및 경영상태) : 원본 1부, 사본 1부

⑥ 제출서류 ②, ③, ④, ⑤의 원본 전자문서파일(CD 또는 USB) : 2부

※ 각 제본의 표지에는 “원본” 또는 “사본”이라고 표기하여야 한다.

- 박스포장 단위

① 전자문서 파일 및 규격제안서류 원본 각 1부

② 규격․기술제안서 사본

③ 사업수행계획서(사업수행능력) 사본

④ 사업수행계획서(사후관리능력) 사본

⑤ 기타서류(이행실적 증명서류 및 경영상태 확인서류) 사본

(3) 원본의 박스 포장면에는 사업명, 입찰자, 제출일, 제출부수 및 규격제안서류의 종류 등을 표기하여야 하나, 사본의 박스 외부면에는 박스의 일련번호 및 규격제안서류의 종류 이외에 어떠한 표기도 하지 않아야 한다.

(4) 입찰자는 규격제안서류를 입찰공고에서 정한 바에 따라 제출하여야 하며, 규격제안서류가 제출기한 내에 지정된 제출처에 접수되지 아니한 경우 입찰자 및 제3자의 과실 여부를 불문하고 그로 인한 모든 불이익은 입찰자가 감수하여야 한다.

(5) 규격제안서류 및 관련 자료는 양면 인쇄하여 종․좌철 풀 제본으로 제작하여야 한다.

3.2 규격제안서류 작성요령

(1) 규격제안서류 기본 편집양식

∨Ⅰ. <13 Point, 신명조/진하게, 줄간격 160>

∨∨1. <12 Point, 신명조/진하게, 줄간격 160>

∨∨∨1.1. <11 Point, 신명조/진하게, 줄간격 160>

∨∨∨∨가. <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 160>

∨∨∨∨∨○ <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 160>

∨∨∨∨∨∨- <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 160>

☞ 쪽수는 하단 중앙에 “-1-”와 같이 표시

(2) 용지 여백 : 상30, 하15, 좌20, 우20

기술‧규격 제안서

[원본 또는 사본]

사업명 : 분기다짐장비 구매

업체명 :          (인)

(3) 규격제안서류 겉표지는 디자인 도안 또는 배경 삽화 등 일체 사용하지 않고 흰 바탕 위에 다음과 같이 표기하여 제출

- 각 규격제안서류 겉표지에는 규격제안서류 접수 후 업체코드명 및 관리번호를 명기 할 수 있도록 우측 상단에

(가로5cm×세로2.5cm) 표기

- 입찰건명 아래에 입찰서 종류에 따라 다음과 같이 표기

․ 규격‧기술 제안서 원본 또는 사본

․ 사업수행계획서(사업수행능력) 원본 또는 사본

․ 사업수행계획서(사후관리능력) 원본 또는 사본

․ 기타평가서류(이행실적 및 경영상태) 원본 또는 사본

- 원본에 한하여 하단에 제출 업체명 표기

- ‘규격‧기술 제안서’, ‘사업수행계획서(사업수행능력)’, ‘사업수행계획서(사후관리능력)’ 사본은 업체명 등 업체식별 사항 삭제

4) 기타 주의사항

- 규격입찰서는 아래아한글로 작성함

- 규격입찰서 측면에도 아무런 표기를 하지 않음

- A4 백상지 (종 규격으로 책자 제본)

3.3 규격제안서류

(1) 입찰참가서류

(가) 규격제안 참여 확약서(붙임 1-1(양식) 참조)

(나) 사용인감신고서(※ G2B로 확인 가능 시 생략)

(다) 청렴계약 이행서약서(청렴계약특수조건 양식)

(2) 규격․기술제안서

(가) 요약서

(나) 본문

(다) 부속서

(3) 사업수행계획서(사업수행능력)

(4) 사업수행계획서(사후관리능력)

(5) 기타서류(이행실적 및 경영상태)

4. 규격제안서류 평가기준 및 절차

4.1 평가기준 및 절차

(1) 평가위원은 입찰자가 제출한 규격제안서류를 [표1]~[표8]에 근거하여 절대평가, 상대평가 방법에 의하여 평가한다.

(2) 그룹별 각 위원의 정성평가 평점 합계 중에서 최고점과 최저점을 제외한 위원의 평점 합계만을 유효 평점으로 하여 평균 평점을 산출한다. 다만, 최고 또는 최저평점이 두개 이상인 경우에는 그 중 각 한 개씩 제외시키며, 그룹별 평균 평점과 정량평가(이행실적 및 경영상태) 평점을 더한 총 평점 합계에서 감점을 뺀 최종 평점 합계를 산출한다.

(3) 평점을 집계한 결과에 소수점 이하의 숫자가 있을 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.(00.0000)

(4) 규격제안서류가 타 회사 고유의 고안이나 도면, 서류 등을 전부 또는 일부 복사하여 제안하였거나, 서류로써 입찰자의 기술수준을 평가하기 곤란하다고 판단될 경우 당해 규격제안서류를 부적격 처리할 수 있다.

(5) 평가에 있어 모든 기간계산기준일은 ‘입찰공고일’로 한다.

(6) 제출서류에 외화로 표시된 금액은 입찰공고일의 KEB하나은행 최종 고시 전신환매도율에 따라 원화로 환산하여 평가한다.

(7) [표1], [표5]에 명시된 ‘동등이상 물품’ 및 ‘유사물품’의 범위는 각각 다음과 같다.

(가) 동등이상 물품 : 분기침목 1정 다짐(국부다짐 포함) 이상, 작업능력 600m/h 이상, 검측속도 10km/h 이상, 최대 주행속도 100km/h 이상의 분기다짐장비(자주식차량)를 제작하여 납품한 실적

(나) 유사물품 : 분기침목1정 다짐(국부다짐 포함) 이상, 작업능력 600m/h 미만, 검측속도 10km/h 미만, 최대주행속도 100km/h 미만의 분기다짐장비(자주식차량)를 제작하여 납품한 실적

(8) ‘규격․기술’[표2], ‘사업수행능력’[표3], ‘사후관리능력’[표4]에 대한 평가는 ‘규격․기술제안서’ 및 ‘사업수행계획서’의 제안내용을 평가위원이 평가기준에 의하여 평가한다.

(9) 상기 ‘(7)’항 (가) 및 (나)에 명시한 물품을 제조하여 납품한 실적이 없는 경우 또는 증빙서류로써 제조 및 납품실적을 평가하기 어려운 경우 등에는 ‘이행실적’을 ‘0점’으로 처리한다.

(10) 해외공급자의 경영상태는 국제신용조사 평가회사인 D&B(DUNS & BRADSTREET사)의 업체신용평가 정보보고서(Business Information Report)를 기준으로 평가하며 아래 기준을 적용하여 평가한다.

(가) 국외에서 발급된 ‘신용평가등급확인서’를 제출하는 경우에는 아포스티 유 협약 체결국인 경우에는 ‘아포스티유 확인서’를 첨부하여야 하고, 아포스티유 협약 비체결국인 경우에는 현지 주재 대한민국 공관(대사관, 영사관 등)장의 공증서를 첨부하여야 한다.(두 경우 모두 한글번역공증서는 별도로 첨부하여야 함)

(나) 신용평가등급의 평가는 “①”, “②”항의 심사항목을 합산하여 평가한다.

(다) 업체 신용평가 정보보고서 미제출 또는 D&B사 이외의 경우 공증된

등급기준 확인 불가 시 최저등급으로 평가한다.

(라) 경영상태 평가는 D&B사 평가결과를 기준으로 하되, D&B사 이외의 신용

평가기관을 통할 경우〔표6〕의 각 등급별 기준에 상응하는 등급 기준을 제시하여야 한다. 단, 이 경우 공인된 기관의 공증 확인을 받아야 한다.

(마) D&B 신용평가 정보보고서는 규격제안서 마감일전(규격제안서 마감일도 포함)에 평가한 것으로 유효기간 내에 있는 것이어야 한다(유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 인정하며 유효기간이 명시되지 아니한 경우에는 평가일로부터 1년간을 유효기간으로 본다)

(11) 주요장치는 국내․외 철도차량에서 사용한 실적이 있어야 하며, 규격제안서류 제출 시 사용실적증명서 및 공급확약서(납품후 10년이상) 등 이에 대한 증빙서류를 제출하여야 한다. 주요장치에 대한 사용실적증명서([붙임 1-4] 양식 참조) 및 공급확약서([붙임 1-5] 양식 참조)를 미제출할 경우 규격제안 평가 시 해당 평가항목에 반영한다.

주1) 해당 평가항목 : 사용실적증명서 ⇒ ‘규격․기술’의 ④항

공급확약서 ⇒ ‘사후관리능력’의 ④항

주2) 주요장치 : ①엔진, ②대차, ③동력전달장치, ④제동장치, ⑤차상신호장치, ⑥탬핑유니트, ⑦자동선형조정장치

4.2 감점기준

제출된 규격제안서류의 작성기준 위반시 및 입찰자의 계약질서 준수정도를 아래와 같은 감점기준에 따라 감점 처리한다.

(1) 항목별로 감점점수를 집계한 후 최종 평가점수에서 감점 처리한다. 단, 누계점수는 3점을 초과할 수 없다.

(2) 감점 평가는 사업부서에서 시행하고, 결과확인은 평가위원회에서 한다.

(3) 규격제안서류 감점기준

(가) ‘기술‧규격 제안서’, ‘사업수행계획서’ 사본에 입찰자의 회사를 알리는 표시(회사명, 로고 등 식별이 가능한 표시)를 한 경우 : 3점 감점

(나) 미 제본 상태로 규격제안서를 제출한 경우 : 2점 감점

(다) 규격제안서 제출부수 부족 시 : 2점 감점

(라) 쪽수를 제한한 경우 기준쪽수 초과 시 : 1쪽당 0.05점 감점, 최대 1점 감점(표지, 목차, 간지는 전체 쪽수에서 제외)

4.3 추가자료 또는 보완자료 제출

입찰자는 제안서 접수일 이후에 추가자료 또는 보완자료를 제출할 수 없음에 유  의하여야 한다. 그러므로 누락 서류 여부, 내용의 명확성 및 인쇄상태를 확인하여  제출해야 하며, 이를 이행하지 못함으로써 발생하는 모든 불이익은 입찰자의 책  임이 된다. 단, 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여  보완을 요구할 수 있다.

4.4 낙찰자 판정기준

유효한 입찰이 성립된 경우 규격 평가결과 100점 만점에 85점 이상인 입찰자를 규격적격자로 선정하며, 규격적격자로 선정된 업체(1개 업체일 경우 포함)에 한하여 가격입찰서를 개봉하여 배정금액 범위 내에서 최저가로 입찰한 자를 낙찰자로 선정한다.

※ 규격 평가결과는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

5. 가격입찰서

5.1 가격입찰시 유의사항

산출기준 입찰가격은 아래와 같은 기준을 적용하여 부가가치세 및 제비용 등을 포함한 금액으로 산출하여야 하며 이를 모두 반영하지 못한 책임은 입찰자에게 있다.

(1) 입찰하는 차량에 대하여 기술규격서에서 요구된 성능을 보장하기 위한 제조사의 시스템설계 및 시스템제작설계검증에 요구되는 일체의 비용을 포함하고, 또한 과업구간 각 개소를 조사, 분석하여 차량 주자재 및 부속자재(장치)를 설치하기 위한 설계도서 작성 등의 시스템제작설계에 대한 일체의 비용을 포함한다.

(2) 제작, 공장내 시험, 포장, 원산지로부터 공단이 지정한 장소까지의 인도 및 납품에 소요되는 제비용(운송비 등)을 모두 포함한다.

(3) 입찰자는 기술규격서 “6. 시험 및 검사”에서 요구된 시험 및 시운전에 필요한 모든 비용을 포함하여야 한다. 단, 추가특수조건 및 기술규격서에서 별도로 규정한 항목은 제외한다.

(4) 아래 항목과 관련된 제비용을 포함한다.

(가) 기술규격서 “8.3 교육훈련”에서 요구하는 교육훈련과 관련된 제비용

(나) 철도안전법에 의한 형식승인, 제작자승인, 완성검사 비용

(5) 기타

(가) 보험 및 제세공과금

한국이나 또는 외국에서 발생하게 될 각종 보험, 제세공과금 및 원천과세 등의 비용을 포함한다.

(나) 각종 지침서 및 승인도면 작성, 납품완료(준공) 계약이행성과물 등에 필요한 비용과 계약조건에 따른 보증서 제출비용 등 본 사업을 추진하는데 필요한 일체의 비용을 포함한다.

(6) 가격입찰서 제출(전자입찰)시 위 유의사항에 의거한 산출내역서를 반드시 별첨하여 제출하여야 한다.

산출내역서 구성

1) 총괄수량 및 가격목록 : 총 계약금액을 과업 이행 단위로 작성

- 총괄수량 및 가격목록 작성예시

[단위 : 원]

항목번호	과 업 항 목	규격	단위	수량	단가	금액	비고
1	설계
2	제작
3	시험 및 시운전
4	기타
	합 계
	부가가치세
	총 계

2) 상세수량 및 가격목록 : 1)의 항목별로 각 항목을 구성하는 최소 구매 단위의  장치, 자재, 서비스 등의 수량, 단가, 금액

- 상세수량 및 가격목록 세부 작성예시

[단위 : 원]

항목번호	과 업 항 목	규격		단위	수량	단가	금액	비고
1	설 계
	○ 기본설계
	○ 상세설계
2	제 작
	○ 차량제작
	- 차체
	- 도장
	- 의장설비
	- 연결장치
	- 기장 및 제동장치
	- 배선
	- 전장품
	- 대차프레임
	- 대차
	- 살수장비
	- 기타
	○ 공장출고, 인도
3	시험 및 시운전
	○ 완성차시험
	-
	○ 완성차검사
	-
	○ 시운전
4	기 타
	○ 유지보수 계획
	○ 그 외
	합 계
	부가가치세
	총 계

[표1]

규격제안서류 평가 항목 및 배점표

구분 (배점한도)	평 가 항 목	배점	비고
1. 규격평가 (50점)	① 시간당 작업량 600m이상 능력 (필수규격) ② 기존 철도공단 장비와 관통제동 가능여부 (필수규격) ③ 탈선복구 시스템 제시 (상대평가) ④ 검측장치 항목별 정밀도 및 보정방법 제시 ⑤ 자동선형조정 장치 컴퓨터 한글 및 영문 변환 가능	10 10 10 10 10
2.품질보증 (15점)	① 자체 설계 능력 및 시험실ㆍ검사 시행 계획 (상대평가) ② 생산관리 체계, 시설, 전문인력 보유현황 ③ 장비제작 품질관리를 위한 계획서 ④ 장비 제작회사 품질보증체제 관련 서류	4 4 4 3
3. 기술이전 및 사후관리성 (15점)	① 기술이전 계획서 적정성 (운용 및 유지보수) ② 장비 유지보수 방법 및 교육훈련 계획 ③ 하자발생시 처리 계획 ④ 사후관리 방안 및 부품 조달 계획	4 4 4 3
4. 이행실적 (10점)	① 계약목적물과 동등이상 물품	10
	② 계약목적물과 유사물품
5. 경영상태 (10점)	제안요청서 제1장 4.1절(10)항에 명시한 ‘신용평가등급확인서’ 등의 등급에 따라 차등 평정	10
6.감점 (0 ~ -3점)	규격제안서 감점	0 ~ -3
득 점 계

[표2]

세부평가항목별 평점기준

【규격․기술】

세 부 평 가 항 목	배점	평점기준					평점
		A	B	C	D	E
① 시간당 작업량 600m이상 능력(필수규격)	10	10	-	-	-	-
② 기존 공단 장비와 관통제동 가능여부 (필수규격)	10	10	-	-	-	-
③ 탈선복구 시스템 제시 (상대평가)	10	10	9	8	7	6
④ 검측장치 항목별 정밀도 및 보정방법 제시(상대평가)	10	10	9	8	7	6
⑤ 자동선형조정 장치 컴퓨터 한글, 영문 변환 가능	10	10	9	8	7	6
계	50

※ [주]

1. 기술규격서에서 제시한 시간당 작업능력에 대해 제시 [기술규격서 4.2.1 작업장치 참조]

* 장비의 성능에 대한 필수규격으로 규격 미달시 종합득점과 결과와 관계없이 부적격 처리

2. 공단에서 운용하고 있는 기존 운반 및 작업장비와 관통제동 가능여부를 도면이나 사진으로 제시 [기술규격서 4.2.6 제동장치 참조)]

* 병합 운행시 안전과 직결된 필수규격 사항으로 관통제동 안될 경우 종합득점 결과와 관계없이 부적격 처리

3. 탈선복구 시스템에 대하여 사용방법 및 기능을 상세하게 제시하고 신속한 탈선복구 가능성 검토와 복구시 차체와 대차가 분리되지 않도록 결박장치의 유.무 및 적정성 검토

* 탈선복구기의  사용용도와 부합되며 성능이 우수 할 경우 A, 사용용도와 부합되나 성능이 보통일경우 B, 사용용도는 부합되나 성능이 미흡할경우 C, 사용용도 및 성능이 미흡이나 아주 미흡 시 D, E로 평가

4. 검측장치의 각 항목별 정밀도 및 영점조정에 방법 및 필요한 시간 등을 상세하게 제시

* 분기다짐기 작업시 필요한 검측값에 대한 측정 정밀도가 높을 경우 및 검측장치의 보정방법을 상세하게 제시한 경우 A, 정밀도 상대적으로 낮거나 불명확할 경우 B, C, D / 아주 미흡시 E로 평가

5. 자동선형조정장치에 부착되어 있는 컴퓨터의 한글 및 영문 전환 표시 기능 또는 제작계획 제시 [기술규격서 5.1.6 참조)]

* 한글 및 영문 전환 표현이 매우 편리한 경우 A, 한글 및 영문전환 표현이 어려운 경우  B, 아주 미흡 시  E로 평가

[표3]

세부평가항목별 평점기준

【사업수행능력】

세 부 평 가 항 목	배점	평점기준					평점
		A	B	C	D	E
① 자체 설계 능력 및 시험실ㆍ검사 시행 계획	4	4	3.6	3.2	2.8	2.4
② 생산관리 체계, 시설, 전문인력 보유현황	4	4	3.6	3.2	2.8	2.4
③ 장비제작 품질관리를 위한 계획 적정성	4	4	3.6	3.2	2.8	2.4
④ 장비 제작회사 품질보증체제 관련 서류	3	3	2.7	2.4	2.1	1.8
계	15

※ [주]

1. 자체설계능력은 규격서에 의한 장비 외형도면(평면, 측면도 등)에 상세 칫수를 기입하여 제출하고, 시험실은 자체 운용하고 있는 시험실 또는 연구원에 대한 현황 제출하고, 검사시행 계획은 장비제작 완료 후에 제작사의 시운전 상세 계획서를 제출

* 각 응찰 업체 제출서를 상대적으로 평가

2. 장비 제작을 위한 공장 체계(연간 생산능력) 및 보유하고 있는 기계설비(장비) 현황을 제출하고, 전문인력 보유현황과 장비제작 시 공정별 전문 투입인력 평가

3. 장비 제작 시 설계에서부터  제작완료 시운전까지 품질확보를 위한 계획서의 적정성

4. 장비제작회사의 품질보증체제 관련 서류를 평가하고 관련 서류가 없을 경우 최저점수(E)으로 평가

[표4]

세부평가항목별 평점기준

【사후관리능력】

세 부 평 가 항 목	배점	평점기준					평점
		A	B	C	D	E
① 기술이전 계획 적정성 (운용 및 유지보수)	4	4	3.6	3.2	2.8	2.4
② 장비 유지보수 방법 및 교육훈련 계획	4	4	3.6	3.2	2.8	2.4
③ 하자발생시 처리 계획	4	4	3.6	3.2	2.8	2.4
④ 사후관리 방안 및 부품 조달 계획	3	3	2.7	2.4	2.1	1.8
계	15

※ [주]

1. 장비 운용 및 유지보수 기술 이전 계획의 타당성, 실천가능성, 의지 평가

[기술규격서 7 참조)]

2. 유지보수 방법 및 교육훈련 [기술규격서 8 참조)]

- 장비 운용(취급) 및 유지보수에 대한 매뉴얼 존재여부(2가지 샘플제출)

- 장비 운용(취급) 및 유지보수에 대한 교육 계획의 타당성, 실천가능성

3. 장비 납품 후 하자발생시 구체적인 처리방안의 타당성, 실천가능성, 의지

[기술규격서 9 참조)]

4. 사후관리 방안 및 부품 조달 계획의 적정성 [기술규격서 9항 참조)]

- 장비 성능향상에 따른 소프트웨어 업그레이드 시 지원체계 및 A/S 기술자 국내 평균 상주일, 해외 지원 체계 등 평가

- 유지보수 부품에 대한 체계적인 관리 현황 및 긴급 부품 조달 요구시 신속 지원 체계, 계획, 재고확보, 예상 조달기간, 의지 등에 대한 평가,  (체계적인 부품 관리에 대한 샘플 제출 가능하며 앞표지에 3-④ 평가용이라고 표시 할 것)

[표5]

세부평가항목별 평점기준

【이행실적】

세 부 평 가 항 목	세 부 평 가 기 준 (납품수량 기준)	평점 기준	평점
①계약목적물과 동등이상 물품	A. 8대 이상	10
	B. 7대 이상 ∼ 8대 미만	9
	C. 4대 이상 ∼ 7대 미만	8
	D. 1대 이상 ∼ 4대 미만	7
	E. 이행실적 없음	0
②계약목적물과 유사물품	A. 8대 이상	5
	B. 7대 이상 ∼ 8대 미만	4.5
	C. 4대 이상 ∼ 7대 미만	4
	D. 1대 이상 ∼ 4대 미만	3.5
	E. 이행실적 없음	0
평점 합계
최종 평점(10점을 초과할 수 없음)

※ [주]

- 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 동등이상 물품 및 유사물품 납품실적

- 계약목적물과 동등이상 물품이란 성능, 품질 등이 당해 입찰 대상물품 이상인 것으로서 입찰공고에서 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합되는 경우에 평가하고,

- 유사물품이란 당해 입찰 대상물품과 동일 종류나 성능, 품질 등이 동등미만인 것으로 입찰 공고에서 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합된 경우에 평가한다.

* (동등이상 물품) 분기침목 1정 다짐(국부다짐 포함) 이상, 작업능력 600m/h이상, 검측속도 10km/h 이상, 최대 주행속도 100km/h 이상의 분기다짐장비(자주식차량)를 제작하여 납품한 실적

* (유사물품) 분기침목 1정 다짐(국부다짐 포함) 이상, 작업능력 600m/h미만, 검측속도 10km/h 미만, 최대주행속도 100km/h 미만의 분기다짐장비(자주식차량)를 제작하여 납품한 실적

※ 이행실적 주체는 제작사 또는 공급사 또는 입찰자가 될 수 있으나 동일실적의 중복적용은 허용되지 않는다.

※ 납품실적 평가 점수는 배점한도 범위 내에서 “①” 평가항목과 “②” 평가항목의 평점을 합산하여 평가하되 배점한도(10점)를 초과할 수 없다.

[표6]

세부평가항목별 평점기준

【경영상태】

신용평가등급(D&B Rating)
① 재정능력(Financial Strength) : 5.0점
등급	5A	4A	3A	2A	1A	BA	BB	CB	CC	DC	DD	EE이하
평점	5.000	4.875	4.750	4.625	4.500	4.375	4.250	4.125	4.000	3.875	3.750	3.625
② 신용분석(Composite Credit Appraisal) : 5.0점
등급	High(1)			Good(2)			Fair(3)			Limited(4)
평점	5.000			4.550			4.087			3.625
평점 합계

※ [주]

해외공급자의 경영상태는 국제신용조사 평가회사인 D&B(DUNS & BRADSTREET사)의 업체신용평가 정보보고서(Business Information Report)를 기준으로 평가하며 아래 기준을 적용하여 평가한다.

- 국외에서 발급된 ‘신용평가등급확인서’를 제출하는 경우에는 아포스티유 협약 체결국인 경우에는 ‘아포스티유 확인서’를 첨부하여야 하고, 아포스티유 협약 비체결국인 경우에는 현지 주재 대한민국 공관(대사관, 영사관 등)장의 공증서를 첨부하여야 한다.(두 경우 모두 한글번역공증서는 별도로 첨부하여야 함)

- 신용평가등급의 평가는 “①”, “②”항의 심사항목을 합산하여 평가한다.

- 업체 신용평가 정보보고서 미제출 또는 D&B사 이외의 경우 공증된 등급기준 확인 불가 시 최저등급으로 평가한다.

- 경영상태 평가는 D&B사 평가결과를 기준으로 하되, D&B사 이외의 신용

- 평가기관을 통할 경우〔표8〕의 각 등급별 기준에 상응하는 등급 기준을 제시하여야 한다. 단, 이 경우 공인된 기관의 공증 확인을 받아야 한다.

- D&B 신용평가 정보보고서는 규격제안서 마감일전(규격제안서 마감일도 포함)에 평가한 것으로 유효기간 내에 있는 것이어야 한다(유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 인정하며 유효기간이 명시되지 아니한 경우에는 평가일로부터 1년간을 유효기간으로 본다)

[표7]

세부평가항목별 평점기준

【감점】

구 분	평 가 항 목	감점	비고
규격제안서	①규격․기술제안서 사본에 입찰자의 회사를 알리는 표시(회사명, 로고 등)
	②미 제본 상태로 규격제안서를 제출
	③규격제안서 제출부수 부족 시
	④쪽수를 제한한 경우 기준쪽수 초과 시
감점 합계
최종 감점			3점을 초과할 수 없음

[ 감점기준 ]

(제안요청서 4.2절)

제출된 규격제안서류의 작성기준 위반시 및 입찰자의 계약질서 준수정도를 아래와 같은 감점기준에 따라 감점 처리한다.

(1) 항목별로 감점점수를 집계한 후 최종 평가점수에서 감점 처리한다. 단, 누계점수는 3점을 초과할 수 없다.

(2) 감점 평가는 사업부서에서 시행하고, 결과확인은 평가위원회에서 한다.

(3) 규격제안서류 감점기준

(가) ‘규격․기술제안서’, ‘사업수행계획서’ 사본에 입찰자의 회사를 알리는 표시(회사명, 로고 등)를 한 경우 : 3점 감점

(나) 미 제본 상태로 규격제안서를 제출한 경우 : 2점 감점

(다) 규격제안서 제출부수 부족 시 : 2점 감점

(라) 쪽수를 제한한 경우 기준쪽수 초과 시 : 1쪽당 0.05점 감점, 최대 1점 감점(표지, 목차, 간지는 전체 쪽수에서 제외)

[표8]

평점기준 및 등급별 가중치

절대평가 배점 비율표

평점기준	평점등급	가중치
- 내용이 매우 우수한 경우 - 내용이 우수한 경우 - 내용이 보통인 경우 - 내용이 미흡한 경우 - 내용이 아주 미흡하여 적용이 곤란한 경우	A B C D E	1.00 0.90 0.80 0.70 0.60

※ 평가항목의 배점에 당해 평가등급의 가중치를 곱하여 평가한다.

상대평가 배점 비율표

업체수 등급	2	3	4	5	6	7
A	1	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1	1
C		1	1	1	2	3
D			1	1	1	1
E				1	1	1

※ 상대평가는 평가요소에 따라 가장 우수한 제안자를 “수” 등급으로 하여      “가” 등급까지 구분하여 배분하며, 8개 이상은 평가위원회에서 배분기준을      정하여 적용한다.

□ 붙임 : 별지서식

◯ 붙임 1-1  규격제안 참여확약서(양식)

◯ 붙임 1-2  철도차량 제조납품 실적증명서(양식)

◯ 붙임 1-3  철도차량 제조납품 실적확인서(양식)

◯ 붙임 1-4  사용실적증명서(양식)

◯ 붙임 1-5  공급확약서(양식)

[붙임 1-1]

규격제안 참여 확약서

당사는 귀 공단에서 시행하는 궤도다짐장비 구매사업(공고번호 : 제     호)에 참여하고자 귀 공단의 입찰안내에 따라 붙임과 같이 규격제안서류를 제출하며 아래 내용을 확약합니다.

1. 제안요청서의 모든 요건 및 과업수행과 제안가격에 영향을 미칠 수 있는 제 조건을 충분히 검토, 숙지하였으며 규격제안서류 상의 모든 문구, 숫자, 오류 및 누락에 대해 전적인 책임이 있습니다.

2. 본 규격제안서류는 공단이 위 제안요청서에 의한 과업 수행을 위한 계약을 제3자와 최종적으로 체결하기 전까지는 철회할 수 없는 확정 제안입니다.

3. 당사가 최종 낙찰자로 선정된 경우에는 공단이 지정한 기한까지 계약체결에 응할 것입니다.

4. 본 규격제안서류의 모든 내용은 명백한 사실에 근거하여 작성되었으며, 만일 첨부자료를 포함하여 본 규격제안서류가 부정한 방법(위조, 변조, 허위, 사실누락 등)으로 작성된 것으로 확인될 경우에는 관련 법규 및 귀 공단 내부규정에 따른 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

5. 공단의 제안요청서에 수록된 계약조건 및 기술조건 등에 대해서는 본 규격제안서 상에 이를 수용하지 아니한다는 뜻을 명확하게 언급하지 아니한 사항에 대해서는 계약 체결 시 계약서의 일부가 되는 것에 동의합니다.

6. 청렴계약 특수조건 제2조 규정에 의해 청렴계약 이행서약서를 제출하며 동 서약내용을 이행하지 않을 경우에는 그에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것입니다.

2021.    .    .

제 출 자 (공동수급체일 경우 연명으로 작성)	상 호 또는 명 칭	:
	전 화 번 호	:
	F A X 번 호	:
	주 소	:
	대 표 자	:	(인)

붙임 : 1. (계약상대자가 제안 내용에 적합하게 기록)

2. (계약상대자가 제안 내용에 적합하게 기록)

3. (계약상대자가 제안 내용에 적합하게 기록)

국가철도공단이사장 귀하

[ 붙임 1-2 ]

철도차량 제조납품 실적증명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

신청인	업 체 명								대 표 자
	사 업 장 소 재 지								전 화 번 호
	사업자등록번호								제 출 처		국가철도공단
	용 도
	업 태 구 분				제 조 ( ), 공 급 ( ), 기 타 ( )
계 약 및 납 품 내 용
구 분			품명 및 규격		단위	계 약 내 용				납 품 내 용
						계약번호 (계약일자)	수량	금 액		납품요구번호 (납품일자)		수량	금 액
계약목적물과 동등이상물품
계약목적물과유사물품
제조납품내용
증명원 발 급		위의 사실을 증명합니다. 년 월 일
		기 관 명 : (인) (전화번호 : )
		납품처 성격		정부기관, 지방자치단체, 공공기관( ), 기타이외( )
		주 소 : (Fax번호 : )
		담당부서 :							담당자 :

※【주】

① 공공기관 이외의 제조납품실적은 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등 증빙자료를 첨부하여야 하고, 실적증명서에는 설계, 제작, 시험 및 시운전을 이행하였음이 표기되어야 하며, 특히 필요한 경우 납품받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부한 거래사실 확인서를 제출하게 할 수 있다.

② 제조납품실적은 입찰공고에서 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합된 경우에 한하며 “규격”난에는 동 납품 물품에 대한 규격 내용을 구체적으로 명시하여야 한다.

③ 납품금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 한다.

④ 공단과 계약․납품한 실적은 본 증명서 대신 [붙임 1-3] “철도차량 제조납품 실적확인서”로 대체한다.

⑤ ‘제조납품실적’이라 함은 철도차량 생산을 위한 시설을 갖춘 철도차량제작사가 철도차량을 설계, 제작, 시험 및 시운전을 하여 국내․외 소재 납품처에 납품한 실적을 말한다.

⑥ ‘제조납품 내용’에는 동등이상, 유사물품 구분(표7)에서 사용된 차종 및 세부내용을 작성하여야 한다.

[예시 : .침목 1정 다짐(국부다짐 포함) 이상, 작업능력 400m/h 이상, 검측 속도 10km/h 이상, 최대 주행속도 80km/h 이상의 다짐장비(자주식)를 제작하여 납품함]

⑦ `납품처 성격`은 국내․외 납품처에 대해 정부, 지방자치단체, 공공기관 또는 기타이외로 구분하여 택1하여 반드시 표기하여야 한다.

[붙임 1-3]

철도차량 제조납품 실적확인서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

업 체 명						대 표 자
사업장 소재지						전 화 번 호
사 업 자 번 호						제 출 처			국가철도공단
용 도
업 태 구 분		제 조 ( ), 공 급 ( ), 기 타 ( )
계 약 및 납 품 내 용
구 분	품명 및 규격		단위	계 약 내 용				납 품 내 용
				계약번호 (계약일자)	수량		금 액	납품요구번호 (납품일자)		수량	금 액
계약목적물과 동등이상물품
계약목적물과유사물품
기타 차량
제조납품 내용
상기 기술내용이 틀림이 없음을 확인함. 년 월 일 (업체명 및 대표자) (인)

※【주】

① 제조납품실적은 입찰공고에서 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합된 경우에 한하며 “규격”난에는 동 납품 물품에 대한 규격 내용을 구체적으로 명시하여야 한다.

② 납품금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 한다.

③ ‘제조납품실적’이라 함은 철도차량 생산을 위한 시설을 갖춘 철도차량제작사가 철도차량을 설계, 제작, 시험 및 시운전을 하여 국내·외 소재 납품처에 납품한 실적을 말한다.

④ ‘제조납품 내용’에는 동등이상, 유사물품 구분(표6)에서 사용된 차종 및 세부내용을 작성하여야 한다.

[예시 : 침목 1정 다짐(국부다짐 포함) 이상, 작업능력 400m/h 이상, 검측 속도 10km/h 이상, 최대 주행속도 80km/h 이상의 다짐장비(자주식)를 제작하여 납품함]

[붙임 1-4]

주요장치 사용실적 증명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

① 물품명			규격(형식)
제작(공급)사			홈페이지
전화번호			제출처		국가철도공단
증명서 용도	입찰 제출용
② 거래내역
③ 납품실적
④ 확인자	위의 사실을 증명합니다. 2021년 월 일
	회사명	(인)		전화번호
	주소			FAX 번호
	부서명			담당자

※【주】

주요장치 : ①엔진, ②대차, ③동력전달장치, ④제동장치, ⑤차상신호장치, ⑥탬핑유니트, ⑦자동선형조정장치

본 사용실적증명서는 실제로 철도차량에 사용되었고 검증되어 있음을 확인하기 위한 서류로써 다음의 내용을 참고하여 작성 제출하여야 한다.

① ‘물품명’ 관련 내용은 주요장치의 품명 및 규격(형식) 등을 기입하고, 제작 또는 공급사 정보 및 주요장치에 관한 정보를 확인할 수 있는 홈페이지 정보 등을 기입한다.

② ‘거래내역’은 철도차량 제작사와 주요장치 제작(공급)사간의 실제 거래내역(들)을 기입한다.

③ ‘납품실적’은 동 주요장치를 적용한 철도차량을 실제 납품한 계약정보(들)를 기입한다.

④ ‘확인자’는 해외 공급자의 정보를 기입하고 확인을 받는다.

주의사항 : 상기 ② 및 ③을 증명할 수 있는 관련 증빙자료(필요시 관련 설명자료 포함)를 제출하여야 한다.

[붙임 1-5]

주요장치 공급확약서

□□□□□□□□□□□□□□□□□

①                    는 국가철도공단에서 진행하는 궤도다짐장비 구매(공고번호 :                )건과 관련하여  ②                가 본 입찰의 수주 확정시 장비 제작 및 수요기관의 사후관리에 지장이 없도록 아래 물품의 공급에 차질이 없도록 최선을 다할 것을 확약합니다.

― 아  래 ―

③ 물품명 :

규격(형식)	단위	수량	비고

※ 납품 후 10년 이상 물품 전체 또는 관련부품(또는 동등이상의 호환 가능한 개선품)을 공급

2021년    월    일

업체명 :

업체주소 및 연락처 :

대표자 :                         (인)

※【주】

본 공급확약서는 사후관리 방안 및 부품 조달 계획의 확실성을 확인하기 위한 서류로써 다음의 내용을 참고하여 작성 제출한다

① 주요장치의 해외 공급사

② 주요장치를 공급받는 제조회사 또는 입찰자

③ 주요장치

* 주요장치 : ①엔진, ②대차, ③동력전달장치, ④제동장치, ⑤차상신호장치, ⑥탬핑유니트, ⑦자동선형조정장치

업체명은 주요장치의 제작 또는 공급사이며, 대표자의 확인을 받는다.

제2장

계약 조건

2-1 물품구매계약 추가특수조건

2-2 청렴계약 특수조건

2-1 물품구매계약 추가특수조건

물품구매계약 추가특수조건

제1조(목적) 이 조건은 국가철도공단(이하 “공단”이라 한다)이 「공공기관의 운영에 관한 법률」제44조(물품구매와 공사계약의 위탁)에 따라 조달청에 위탁하는 물품(“원재료, 반제품 및 설비시스템”을 포함한다)의 구매(“제조, 제조·설치 및 구매ㆍ설치”를 포함하며 이하 같다)계약에 있어 당해 계약의 목적ㆍ이행방식ㆍ계약목적물의 특성 등을 반영하여 특별히 적용할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용) ① 이 조건에서 규정한 사항은 물품구매(제조)계약특수조건(조달청 지침) 제27조(계약해석의 우선순위)에 따라 우선 적용된다.

② 각 조문별로 기재된 사항 중 “(О)” 표시된 항목 또는 (   )안에 기재된 내용만이 계약    조건으로 적용된다.

제3조(물가변동으로 인한 계약금액 조정방법)

- 지수조정율 (   )

- 품목조정율 (    )

주1)원칙적으로 품목조정율을 적용한다. 다만, 계약체결시 계약대상자가 요청하는 경우 또는 철도전용품목, 특수규격 등으로 구성품에 대한 시중거래가격을 확인하기가 곤란한 경우에는 지수조정율을 적용하며, 적용지수는 한국은행이 발표하는 생산자물가기본분류 중, 상품-공산품 지수를 적용한다.

주2) 외자구매의 특수성으로 인해 물가변동으로 인한 계약금액은 조정하지 않는다.

제4조(납품장소)

- 계약상대자 공장 (   )

- 계약상대자공장 최기역 (   )

- 납품장소 최기역 (   )

- 공단이 지정하는 장소 ( ○ )

주)지정장소는 계약목적물이 설치될 장소 또는 사업시행부서에서 입고확인을 위해 지정하는 장소를 말하며, 공단 시설장비사무소 기지내 유치선을 지정 장소로 한다.

제5조(인도조건)

- 공장도 (    )

- 상차도 (    )

- 하차도 (    )

- 창고입고도 (   )

- 지정장소 레일도 ( ○ )

- DDP ( ○ )

주1)지정장소 레일도 : 국내 도착항(부산항 또는 부산신항)에서 통관 및 하역 후 철도화물운송(부산항 또는 부산신항 → 충북선 오송역) 후 공단 기관차로 견인(충북선 오송역 → 공단 시설장비사무소 기지내)하여 유치선에 유치하는 것을 의미한다.

주2)DDP(Delivered Duty Paid(관세지급인도조건) : 국제무역거래조건인 INCOTERMS 2010 조건중 하나이며, 수출자가 목적지까지 물품을 인도하는데 드는 모든 비용(수입국의 통관비용과 관세 등 제세 포함) 및 위험을 부담하는 것을 의미한다.

제6조(하자보증기간) 기술규격서에 따른다.

제7조(선금 지급)

- 허  용 ( ○ )

- 불  가 (    )

주)제22조(대가지급) Key event 확인에 따라 선금 지급이 가능하다.

제8조(선금 산출방식)

- 실적누계방식    (    )

- 제작진도율 방식 (    )

- 마일스톤 방식   ( ○ )

주1)실적누계방식 : 계약서 첨부 산출내역서 항목별 실제 기성물량 기준

주2)제작진도율식 : 공단이 승인한 예정공정표 대비 누계공정율 기준

주3)마일스톤방식 : 계약서에 지정된 Key-event 항목별 약정 비율 기준

주4)마일스톤 방식일 경우 계약서에 별도로 지정된 Key-event 항목 및 항목별 비율이 적용됨

주5) 본 건은 외자구매로써 대금지급은 조달청 외자구매 관련규정에 따라 지급되며, 특히 선금으로 간주되는 대금지급 건은 선금보증서를 제출해야 함에 유의하여야 한다.

제9조(최종성능 입증방법)

- 시운전 ( ○ )

- 공인기관 시험 (    )

- 제작자검정 (    )

- 검사자 시험 (    )

제10조(계약금액적용방식)

- 총액계약 ( ○ )

- 단가계약 (    )

- 사후원가검토조건부계약 (    )

제11조(계약체결방식)

- 장기계속계약 (   )

- 계속비계약 (   )

- 단차계약 (   )

- 신용장 개설 방식에 따른 외자구매 계약( ○ )

제12조(납품기한) ①납품기한은 신용장 개설일로부터 16개월(calendar day)로 한다.

② 납품기한을 초과하였을 경우에는 초과일수에 대하여 지체상금을 부과한다.

* 과업완료 시기는 교육 및 시운전  완료 후 인수증명서 발행이 완료된

시점(최종인수일)으로 한다.

제13조(계약목적물 제작감독)

- 적  용 (    )

- 비적용 ( ○ )

주1)제작자 검증방식

주2)FAT(Factory Acceptance Test) 시행

제14조(분할선적 허용)

- 허 용 ( ○ )

- 불 가 (    )

주)동시선적 불가능시 분할선적을 허용하되, 납품장소에 계약상대자의 관리 책임으로 무상 보관할 수 있으나 분할 대금지급이 아닌 전체수량에 대한 인수증명서가 발행될 때 최종 대금지급이 가능하다.

제15조(공단 CPMS 적용대상 사업)

- 적  용 ( ○ )

- 비적용 (   )

주1)구매설치 방식으로서 총 이행기간이 1년 이상이고 추정가격이 10억원 이상인 경우 원칙적으로 CPMS 적용대상 사업이 되며 그 외의 경우에도 필요시 CPMS 적용대상 사업으로 지정할 수 있다.

주2)CPMS 적용대상 사업의 경우 계약상대자는 계약체결 후 CPMS계정을 부여받아 모든 문서 및 자료를 CPMS를 통해 제출하여야 하며 CPMS 서식함의 해당 서식을 사용하여야 한다.

제16조(세금) 계약이행과 관련하여 발생하는 모든 국내ㆍ외 세금, 부과금 및 공과금 등은 계약상대자 부담으로 한다.

제17조(인수증명서) ①과업에 대한 손실의 위험 및 관리와 보존에 대한 계약상대자의 책임은 시운전 완료(철도차량 완성검사증명서 제출) 후 인수증명서 발급에 의해 공단에 귀속된다. 그러나 인수증명서의 발급에도 불구하고 계약상대자는 당해 계약에 의한 하자보증 등에 대한 계약상 의무가 면제되지 않는다.

②공단은 완성된 차량이 본 사양서 또는 설계도서와 일치하지 않거나 운행에 적합하지 않은 경우 인수를 거절할 권한을 가진다.

③계약상대자는 철도차량 및 자재 또는 장비의 현장반입, 시험 및 시운전 등 과업완료 후 최종편성에 대한 인수증명서 발행 시 까지 철도차량 및 자재 또는 장비에 대한 보관 및 관리책임이 있다.

④계약상대자는 자신의 책임과 비용으로 철도차량 및 자재 또는 장비에 대한 도난, 분실, 손상 등의 위험을 방지할 수 있는 적절한 대책을 수립, 운용하여야 하며 주기적인 점검을 실시하여 이상 발견 시 즉시 공단에 보고하여야 한다.

제18조(과업중지) 공단은 부득이 한 경우에는 서면통지에 의해 과업의 일부 또는 전체를 중지시킬 수 있다.

제19조(계약변경) 공단은 서면의 계약변경통지를 통해 당해 계약의 일반적 범위 안에서 과업수행 범위, 과업수행내용, 과업수행일정 및 계약조건 등을 변경할 수 있다.

제20조(계약의 양도) 계약상대자는 공단의 사전 서면 승인 없이 당해 계약 또는 당해 계약의 일부를 양도할 수 없다. 공단의 승인 없는 양도는 무효이며 계약 해제 또는 해지의 사유가 된다.

제21조(계약상대자의 책임) ①계약상대자는 계약을 이행하면서 계약조건 위반, 태만, 누락, 오류 등에 전적으로 또는 부분적으로 기인한 공단의 신체 및 재산상의 손실이나 손상, 소송, 법적 또는 행정적 조치, 클레임, 청구, 배상책임, 이자, 변호사 비용 및 모든 종류의 비용 및 지출에 대해 배상할 책임이 있으며 자신의 비용으로 공단을 이러한 위험으로부터 보호, 면책하여야 한다.

②계약상대자를 구성하는 각각의 참여업체는 계약이행, 위의 손해 및 손실배상 책임에 있어 공단에게 개별 및 연대 책임을 진다.

③계약상대자는 당해 계약을 이행하면서 계약문서에 규정되어 있지 않은 사항은 공단의 제 규정 및 절차에 따라 이행하여야 한다.

④계약상대자는 제작자법인 명의의 사업장(공장)에서 차체의 최종 조립 및 의장, 완성차 시험을 시행하여야 한다.

제22조(대가지급)

① Key event 확인 및 청구

계약상대자는 [표 1] 대금지급 차트의 과업을 완료하였을 경우에는 [표 2]의 완료 확인사항을 입증하는 서류와 공단 또는 공단이 지정한 대리인이 기명 날인한 확인서를 선금청구서와 함께 제출하여야 한다.

[표 1] 대금지급 차트

(단위 : 천원)

번호	Key event	완료 확인사항	계약 금액
			(%)	금액
1	설계
1.1	기본설계 완료	완료확인서	10%
1.2	상세설계 완료	완료확인서	10%
2	제작 및 선적
1	선적 완료	선적서류	40%
3	교육 및 시운전
2	교육 및 시운전 완료	인수증명서	40%
	합 계		100%

계약에 정한 바에 따라 또는 공단과 계약상대자간 별도 합의에 의해 확인서 발행이 생략되거나 다른 서류로 대체되는 경우에도 계약상대자는 대가지급 청구 시 관련서류에 의해 이를 입증하여야 한다.

② 대금지급

계약상대자는 계약서에 명시된 수량 및 단가로 당해 계약에서 규정한 모든 과업의 완료 및 계약상 의무를 이행할 책임이 있으며 이에 따라 설계변경 등 계약상대자에게 책임이 없는 사유를 제외하고는 최종 과업완성 시 실제 투입, 시공 수량의 증가로 인한 추가보상을 요구하거나 단가 변경을 요청할 수 없다. 대금지급은 계약서의 수량 및 단가를 적용하여 달성된 과업 단위로 지급될 것이며 계약서에 명시된 수량보다 최종 이행한 수량이 적은 경우에는 그 차액은 계약상대자에게 지불되지 아니한다.

당해 계약에서 기성금이 지급되었을 경우라도 이 과업이 승인 또는 인수된 것으로 간주되지 않으며, 이로 인해 공단의 계약적인 권리가 포기되는 것은 아니다.

계약상대자의 파산, 채권자의 이익을 위한 일반적 양도, 계약상대자 파산으로 인한 인수자 지정의 경우에는 비용이 지급된 모든 재료 및 장비에 대한 소유권은 과업의 포함 여부와 관계없이 공단의 재산으로 귀속되며, 모든 완료된 작업에 대한 소유권은 비용의 지급을 전제로 계약상대자의 재산이 아닌 공단의 재산으로 귀속된다.

③지급보류

특정 기간의 과업에 대하여 다음 각호와 같은 사유로 대금지급을 보류할 수 있다.

1. 계약상대자(공동수급체 구성원) 또는 제 3자의 요청으로 정부 또는 법원이 지급보류를 결정했을 때

2. 해당 과업부분의 수행에 계약상대자의 중요한 불이행이 있는 경우

3. 청구된 비용에 대한 증빙자료의 내용이 계약요건과 일치되지 않을 때

2-2 청렴계약 특수조건

청렴계약 특수조건

(국가철도공단 계약처-7221, 2013.7.5.)

(국가철도공단 계약처-11120, 2014.10.29.)

(국가철도공단 계약처-14702, 2015.11.09.)

(국가철도공단 계약처-5683, 2017.04.25.)

(국가철도공단 계약처-13805, 2018.10.30.)

제1조(목적) 이 청렴계약 특수조건은 국가철도공단(이하“공단”이라 한다)과 계약상대자가 체결하는 모든 계약과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제5조의2에 따른 청렴계약의 이행을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

①“청렴계약”이란 공단이 발주하는 모든 계약의 입찰․낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공․납품 이후를 포함한다.)에서 직접적․간접적으로 금품 등의 제공 및 수수, 부정청탁, 입찰담합을 하지 아니할 것 등을 약정하고 이를 지키지 아니한 경우에는 관련법령 및 공단의 기준이 정하는 바에 따른 불이익한 처분을 받겠다는 조건의 계약제도를 말한다.

②“금품 등”이란 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다.)제2조제3호 각목을 말한다.

③“부정청탁”이란 청탁금지법 제5조제1항 각목을 말한다.

④“입찰담합”이란 국가계약법 시행령 제4조의2제1항2호의 행위를 말한다.

⑤ “하도급 등 계약”이란 계약상대자가 계약목적물의 완성을 위해 제3자와 공사․용역․물품 구매 등 계약을 체결하는 경우를 말한다.

제3조 (청렴계약 이행절차) ①공단은 계약을 위한 입찰공고 또는 수의시담하는 때에 청렴 계약의 이행에 관한 사항을 포함하여 안내하여야 한다.

②입찰참가자는 공단에서 발주하는 각종 계약의 입찰에 참여할 때 [별지1]에서 [별지2]에 따른 청렴계약이행 서약서를 제출하여야 한다.

③공단은 계약상대자가 제3조에서 정한 청렴계약 준수의무를 위반한 사실을 인지하는 경우 필요한 조치를 취하여야 한다.

④계약상대자는 계약체결일로부터 15일 이내에 [별지4] 양식에 따른 공단 부장급이상 퇴직자의 고용확인서를 계약자용 사업관리시스템(CPMS)를 활용하여 공단 감독자에게 제출하여야 한다.

⑤계약상대자는 하도급 등 계약을 체결할 때에는 하도급 등 계약의 상대방으로부터 [별지3] 양식에 따른 청렴계약 이행서약서를 제출받아 공단에 제출하여야 한다.

제4조(청렴계약 준수의무) ①입찰참가자 또는 계약상대방은 제3조제2항에 명시된 청렴계약이행과 관련된 사항을 준수하여야 한다.

②입찰참가자 또는 계약상대방은 공단 임․직원에게 금품 등을 제공하거나 부정청탁을 하여서는 아니된다.

③입찰참가자는 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위를 하여서는 아니된다.

④계약상대방은 「공직자윤리법」을 위반하여 공단 퇴직 임․직원 중 취업제한 대상자를 고용하여서는 아니된다.

제5조(입찰담합에 따른 손해배상 예정액) ①입찰담합행위가 발생하는 경우 손해배상예정액은 다음 각호와 같다.

1. 입찰담합행위에 참여한 계약상대방 : 입찰금액의 10%

2. 입찰담합행위에 참여한 입찰자 : 입찰금액의 5%

② 입찰참가자는 입찰담합행위가 발생한 경우 제1항에서 정한 손해배상예정액을 공단이 청구한 날로부터 60일 이내에 공단에 납부하여야 한다.

제6조(청렴계약 위반시 제재조치) ①공단은 청렴계약의무를 이행하지 아니한 입찰참가자 또는 계약상대방에게 관련 법령 에 따른 입찰참가제한 및 공단의 기준에 따른 감점조치 등 불이익한 조치를 취할 수 있다.

②공단은 청렴계약의무를 이행하지 아니한 경우 입찰․낙찰을 취소하거나 계약을 해제․해지할 수 있다.

③제1항의 청렴계약의무 위반행위의 조치기준일은 다음 각호와 같다.

1. 입찰담합의 경우에는 공정거래위원회의 의결일 또는 사법부의 형사재판 1심판결일 중 빠른 날

2. 공단 임․직원에게 금품 등을 제공한 경우에는 공단으로부터 받은 부정당업자입찰참가제한 만료일

3. 기타 청렴계약 위반 사항은 위반사실을 공단이 공식적으로 인지한 날

제7조(하도급 등 계약) ①계약상대방은 제3조제5항에 따라 하도급 등 계약의 상대방이 청렴계약의무를 위반하여 공단이 공고 또는 통보한 업체와는 2년 이내의 범위 내에서일정기간 동안 계약을 체결하여서는 아니된다.

②계약상대방은 하도급 등 계약을 체결하기 전에 제1항에 따라 공단이 공고 또는 통보한 업체인지 여부를 확인하여야 한다.

③공단은 청렴계약의무를 위반한 사실이 확인된 하도급 등 계약 상대방과 당해 계약을 해제․해지하도록 계약상대방에게 요구할 수 있다.

④계약상대방은 제3항의 요구를 받은 경우 이를 따라야 한다.

제8조 (비위행위자의 참여제한) ①공단은 계약상대방이 청렴계약의무를 이행하지 않은 경우 청렴계약의무를 위반한 계약상대자의 임․직원 또는 대리인의 교체를 요구할 수 있고 계약상대자는 이에 따라야 한다.

≪ 부       칙 ≫

①  (시행일) 이 조건은 2017년 05월 02일부터 시행한다.

②  (적용례) 이 조건 시행일 이후에 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

③  (다른 기준의 폐지) 공단 「청렴계약 이행을 위한 입찰특별유의서」는 폐지한다.

≪ 부       칙 ≫

①  (시행일) 이 조건은 2018년 11월 1일부터 시행한다.

②  (적용례) 이 조건 시행일 이후에 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

[별지 1] 청렴계약이행 서약서 (건설사업관리 또는 감리자용) (개정 2018.10.30.)

청렴계약 이행서약서

당사의 임․직원 및 대리인(이하 “당사”라 함)은 공단이 제시하는 청렴계약특수조건을 준수하며 아래와 같이 서약합니다.

1. 당사는 당해 입찰과 관련하여 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위를 한 사실이 없으며, 향후에도 담합 등의 행위를 하지 않을 것이며, 아울러 향후 담합 사실이 적발되는 경우에는 공단의 청구가 있은 날로부터 60일 이내에 제5조에 따른 손해배상예정액을 공단에 납부하겠습니다.

2. 당사는 당해 입찰 및 계약의 체결․이행 등과 관련하여 공단 임․직원에게 금품 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 부정청탁을 한 사실이 없으며, 향후에도 금품 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 부정청탁을 하지 아니하겠습니다.

3. 당사는 계약의 체결․이행 과정에서 원수급업자 및 원수급업자가 당해 사업의 계약이행을 위해 체결한 하도급 등(자재납품, 건설기계업자, 노무자 등을 모두 포함한다)의 사업자로부터 금품 등을 받거나 부정청탁을 받지 아니하겠습니다.

4. 당사는 「공직자 윤리법」을 위반하여 취업제한 대상자인 공단 퇴직 임․직원을 고용하지 아니하였으며, 향후에도 법을 위반하여 고용하지 아니하겠습니다.

5. 당사는 청렴계약이행 의무를 위반한 사실이 발생한 경우 공단이 당해 입찰의 취소, 낙찰자결정 취소, 계약의 해제 또는 해지를 하는데 동의합니다.

년    월    일

공동수급체    대표사    상  호 :

대표자 :         (인)

공동수급체    구성원    상  호 :

대표자 :         (인)

국가철도공단 이사장 귀하

[별지 2] 청렴계약이행 서약서 (원수급업자용) (개정 2018.10.30.)

청렴계약 이행서약서

당사의 임․직원 및 대리인(이하 “당사”라 함)은 공단이 제시하는 청렴계약특수조건을 준수하며 아래와 같이 서약합니다.

1. 당사는 당해 입찰과 관련하여 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위를 한 사실이 없으며, 향후에도 담합 등의 행위를 하지 않을 것이며, 아울러 향후 담합 사실이 적발되는 경우에는 공단의 청구가 있은 날로부터 60일 이내에 제5조에 따른 손해배상예정액을 공단에 납부하겠습니다.

2. 당사는 당해 입찰 및 계약의 체결․이행 등과 관련하여 공단 임․직원에게 금품 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 부정청탁을 한 사실이 없으며, 향후에도 금품 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 부정청탁을 하지 아니하겠습니다.

3. 당사는 계약의 체결․이행 과정에서 당사가 당해 사업의 계약이행을 위해 체결한 하도급 등(자재납품, 건설기계업자, 노무자 등을 모두 포함한다)의 사업자로부터 금품 등을 받거나 부정청탁을 받지 아니하겠습니다.

4. 당사는 「공직자 윤리법」을 위반하여 취업제한 대상자인 공단 퇴직 임․직원을 고용하지 아니하였으며, 향후에도 법을 위반하여 고용하지 아니하겠습니다.

5. 당사는 청렴계약이행 의무를 위반한 사실이 발생한 경우 공단이 당해 입찰의 취소, 낙찰자결정 취소, 계약의 해제 또는 해지를 하는데 동의합니다.

년    월    일

공동수급체    대표사    상  호 :

대표자 :         (인)

공동수급체    구성원    상  호 :

대표자 :         (인)

국가철도공단 이사장 귀하

[별지 3] 청렴계약이행 서약서 (하수급업자용) (개정 2018.10.30.)

청렴계약 이행서약서

당사의 임․직원 및 대리인(이하 “당사”라 함)은 아래와 같이 “청렴계약”을 준수함을 서약합니다.

1. 당사는 당해 사업의 계약이행과 관련하여 공단 임․직원, 원수급자 임․직원, 건설사업관리자(감리) 임․직원에게 금품 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 부정청탁을 한 사실이 없으며, 향후에도 금품 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 부정청탁을 하지 아니하겠습니다.

2. 당사는 청렴계약이행 의무를 위반한 사실이 발생하여 공단이 원수급자에게 당해 계약의 해제 또는 해지를 요구하는 경우 이를 감수하며, 공단이 공고 또는 통보하는 바에 따라 향후 공단과 관련된 사업에 일정기간 참여하지 못하는데 동의합니다.

3. 당사는 청렴계약이행 의무를 위반한 사실이 발생하여 공단이 당사 보유 특허 및 신기술 등의 사용과 관련하여 공단과 체결한 계약 또는 협약의 해제 또는 해지를 요구한 경우 이에 따를 것이며, 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

년    월    일

상  호 :

대표자 :         (인)

원수급업자 귀하

국가철도공단 이사장 귀하

[ 별지 4 ] 퇴직자 고용확인서

공단 부장급 이상 퇴직자 고용확인서

회 사 명					대 표 자
영업소재지					전 화 번 호
취업제한 대상자 고용확인
성 명	생년월일		공단재직 관련			취업업체관련				취업승인여부
			퇴직일	퇴직시 직급		취업일	현 직급		담당업무
붙 임 재직증명서 매
공단에서 부장급 이상으로 퇴직한 임‧직원을 상기와 같이 고용하고 있음을 확인합니다. 2 0 . . . 주 소 : 성 명 : 대 표 자 : (인)

제3장

기술규격서

※ 제3장 내용은 별도 전자파일로 붙임.