공종별 시공실적 등록 및 인정기준

1. 공통사항

구분	내 용
등록 기준	설비별 등록기준에 따라 분류 설비별 등록 실적 합은 계약건별 실적 이하이어야 함 공단의 심사기준에서 요구하는 실적증명자료 첨부 요율로 산정된 경비 등은 직접비 비율에 따라 배분 실적금액의 부가세 포함 여부는 입찰참가자격사전 심사기준 및 낙찰적격심사기준에서 정한 바에 따름
첨부 자료	실적증명서 (정부, 지방자치단체, 공공기관의운영에관한법률 제4조에 의한 공공기관 이외의 실적은 계약서, 세금계산서를 추가 제출) 실적증명서의 금액과 증빙서류의 금액은 일치하여야 함 ③ 물량 및 금액의 확인이 가능한 준공조서, 하도급 조서, 금액 배분표(합계금액 준공조서 동일) 등 ④ 하도급이 포함된 실적은(하도급 받은 실적을 등록하는 경우 포함) 전기공사협회 확인서류, 실적증명서, 하도급계약서(세금계산서 포함)를 제출하여야 함
등록 하여 완료된 실적의 사용	①확인완료된 실적은 입찰참가자격사전심사기준, 낙찰적격심사기준 또는 입찰공고에 정한 사항에 따라 사용가능 여부가 결정됨 【예시 1】 ㉮전차선로 공사실적 - 등록된 실적 : 전차선 신설 0.9㎞ (금액 : 1백만원) ☞ 실적의 사용가능 여부 ․입찰자격 및 실적평가 : 사용 불가 (사유 : 전차선 규모가 1㎞미만) 단, PQ인 경우에는 예시 2번 참조

구분

내  용

등록 하여

완료된 실적의 사용

【예시 2】

☞ PQ평가시 실적 사용

․A업체의 전차선 실적 : 10건 보유 (1㎞ 이상 3건, 1㎞ 미만 7건)

⇒ 3건만 동일실적으로 제출 또는 7건만 유사실적으로 제출

(선택은 업체 자율에 의함)

☞ 입찰참가자격 또는 적격심사의 실적 사용

․A업체의 전차선 실적 : 2건 보유 (0.6㎞ 1건, 0.5㎞ 1건)

⇒ 2건 모두 사용 불가

(사유 : 실적증명 1건의 실적이 1㎞ 이상이어야 함)

공동도급실적의

등록 및

인정기준

①공동이행으로 준공된 실적의 물량 및 금액은 지분율에 따라 분리

【예시】

㉮전차선로 공사실적

a) 공사 준공내역

- 준공물량(계약 전체) : 전차선(신설) 9㎞

- 준공금액 : 10억원

b) 업체 지분율

- A사(50%), B사(40%), C사(10%)

c) 실적인정 물량 및 금액

업체	지분율	물량(규모)	금액(억원)
A사	50	4.5㎞	5
B사	40	3.6㎞	4
C사	10	0.9㎞	1
합계	100	9㎞	10

주 1) 물량의 소숫점은 넷째자리에서 절사를 원칙으로 함 (다만, 설비별 인정기준에 별도로 정한 경우에는 해당 기준에 따름)

2. 분야별 인정기준

2-1. 전철전력

2-1-1. 송전선로

구분

내  용

등록 기준

전압 154㎸ 이상으로 전압계급을 구분하여 등록

(154㎸, 345㎸, 765㎸)

아래와 같이 구분된 실적은 다음 공종을 포함하여야 함

대분류	구분	단위	포함되어야 할 공종
가공	철탑	기	기초, 철탑
	전선로	㎞	가공전선
지중	지중관로	㎞	지중 전선관, 관로토공, 맨홀

※ 신설 기준이며, 이설 또는 개설의 경우는 신설물량만

인정합니다.

실적 입력 기준

물량 : 가공(철탑, 전선로), 지중(지중관로) 구분 입력

금액 : 공사 준공금액을 입력(타분야 시공금액 제외)

※ 대분류의 목적물 완성을 위해 포함된 기타 공종의 금액에 대한 제경비는 대분류 직접비 비율에 따라 배분

③대분류 이외의 공사가 포함된 복합공종인 경우 대분류상의 송전선로 물량 및 금액을 구분하여 입력한 경우에만 인정

【예시】

㉮ 실적제출 공사가 154㎸ 가공선로 4도체 공사로서 2회선 1.67㎞, 4회선 5.54㎞ (5.54㎞ 세부내역 : 2회선 가선 3.52㎞, 4회선 가선 2.02㎞)인 경우

☞ 당해공사 : 154㎸ 가공송전선로 건설공사

☞ 실적인정규모 = [(1.67+3.52)×2 + 2.02×4] = 18.46㎞

㉯ 기초‧조립‧가선을 모두 포함하는 연장이라 함은 다음 예시와 같다.

☞ 철탑기수 = ⓐ~ⓑ(3기) + ⓔ(2기) = 5기 (가선이 포함된 철탑)

☞ 회선길이 = ⓐ×회선수+ⓑ×회선수+ⓒ×회선수+ⓓ×회선수+ⓔ×회선수

ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓓ

ⓔ

철탑기초, 철탑조립 시공

기설철탑 (철탑기초,철탑조립 미시공)

철탑공사후 가선공사 시행

가선공사만 시행

범례

㉰154㎸ 가공선로 4도체 공사로서 1회선 0.5㎞ 이설공사로(0.5㎞ 세부내역 : 신설 0.3㎞, 철거 0.2㎞) 준공금액이 1억원인 경우(타 공종 포함 없음)

☞ 당해공사 : 154㎸ 가공 송전선로 건설공사

☞ 실적인정규모 = [(0.3)× 1] = 0.3㎞

㉱지중송전선로 공사(배전공사 포함)로서 긍장 1.0㎞ 이설공사로(1.0㎞ 세부내역 : 신설 0.5㎞, 철거 0.5㎞) 준공금액이 1억원인 경우 (송전 7천만원, 배전 3천만원)

☞ 당해공사 : 154㎸ 지중 송전선로 건설공사

☞ 실적인정규모 = [(0.5)× 1] = 0.5㎞

☞ 실적입력금액 : 7천만원

단, 지중 전선관은 반드시 포함되어야 함 (관로토공, 맨홀은 해당시 기재)

㉲지중 송전선로 건설공사로서 긍장 0.5㎞의 154㎸케이블 신설공사

☞ 구매실적으로 사용 (시공실적으로 사용 불가)

(154㎸ 케이블 구매를 위한 입찰에 사용 가능)

- 사유 : 지중 케이블 설치는 지급자재로 구매하므로  케이블 설치실적은 공단의 송전선로 실적과 전혀 관계없음

2-1-2. 변전소

구분

내  용

등록 기준

전압 55㎸ 이상으로 전압계급 구분하여 등록

(55㎸, 154㎸, 345㎸)

아래와 같이 구분된 실적은 다음 공종을 포함하여야 함

대분류	포함되어야 할 공종
변전소, 급전구분소, 보조급전구분소 (병렬급전소, 단말보조급전구분소)	․ 접지선 신설 ․ 제어 및 전원케이블 신설

- 변전소 페인트 도장, 기기노후에 따른 도장 등 별도로

발주된 부대 공사는 제외

※ 신설 기준이며, 이설 또는 개설의 경우는 신설물량만

인정합니다.

실적 입력 기준

물량 : 변전소, 급전구분소, 보조급전구분소 물량 입력

☞ 병렬급전소(PP), 단말보조급전구분소(ATP)는

병렬급전소(PP : Parallel Post)

단말보조급전구분소(ATP : Auto Transformer Post)

보조급전구분소에 입력

금액 : 공사 준공금액을 입력(타분야 시공금액 제외)

※ 대분류의 목적물 완성을 위해 포함된 기타 공종의 금액에 대한 제경비는 대분류 직접비 비율에 따라 배분

③대분류 이외의 공사가 포함된 복합공종인 경우 대분류상의 변전소, 구분소 등의 물량 및 금액을 구분하여 입력한 경우에만 인정

2-1-3. 전차선로

구분	내 용
등록 기준	전차선 신설 실적 ※ 전차선 : 전기차량의 집전장치에 접촉하여 전기를 공급하는 도체를 의미함 ※ 신설 기준이며, 이설 또는 개설의 경우는 신설물량만 인정합니다. 고속철도, 일반철도, 도시철도, 경전철로 구분된 실적
실적 입력 기준	물량 : 전차선 신설규모를 입력 금액 : 공사 준공금액을 입력(타분야 시공금액 제외) ※ 타 공종이 포함된 공사인 경우 요율로 산정된 경비 등은 직접비 비율에 따라 일괄 배분 ③타 설비 공사가 포함된 복합공종인 경우 전차선로 물량 및 금액을 분리하여 입력한 경우에만 인정 단, 전차선 단독공사로 계약을 체결하여 이행완료한 공사의 타 분야 공종은 전차선 실적금액에 포함하여 인정

【예시】

㉮ 전차선로 공사로서 물량은 전차선 신설 2.5㎞, 전차선 조정 2.0㎞, 전차선 철거 1.5㎞이고 총 공사금액이 1백만원인 경우

☞ 실적입력규모 : 전차선 (2.5㎞)

☞ 실적입력금액 : 1백만원

㉯ 전차선로 및 전력설비 공사로서 물량은 전차선 신설 2.5㎞, 전차선 조정 1.0㎞이고 총 공사금액이 1백만원(전차선로 80만원, 전력설비 20만원, 경비 포함)인 경우

☞ 실적입력규모 : 전차선 (2.5㎞)

☞ 실적입력금액 : 80만원 (전차선로 실적만 입력)

㉰ 강체전차선로 공사로서 물량은 전차선(R-Bar) 신설 2.5㎞이고 총 공사금액 1백만원인 경우

☞ 실적입력규모 : 전차선 (2.5㎞)

☞ 실적입력금액 : 1백만원

㉱ 전차선로 공사로서 전차선 신설 0.5㎞, 전차선 철거 0.5㎞, 조가선 신설 0.5㎞, 조가선 철거 0.5㎞이고 총 공사금액이 1백만원인 경우

☞ 실적입력규모 : 전차선 (0.5㎞)

☞ 실적입력금액 : 1백만원

2-1-4. 배전선로

구분

내  용

등록 기준

전압 6.6㎸이상으로 전압등급을 구분하여 등록

(6.6㎸, 22.9㎸, 154㎸)

아래와 같이 구분된 실적은 다음 공종을 포함하여야 함

대분류	구분	단위	포함되어야 할 공종
지중	배전선로	㎞	배전케이블 시공

※ 신설 기준이며, 이설 또는 개설의 경우는 신설물량

(철거 후 재사용된 케이블 포함)만 인정합니다.

실적 입력 기준

물량 : 배전선로(지중) 긍장으로 환산하여 입력

금액 : 공사 준공금액을 입력(타분야 시공금액 제외)

※ 타 공종이 포함된 공사인 경우 요율로 산정된 경비 등은 직접비 비율에 따라 일괄 배분

③타 설비 공사가 포함된 복합공종인 경우 배전선로 물량 및 금액을 분리하여 입력한 경우에만 인정

【예시】

㉮ 지중 배전선로 22㎸ 3상 1회선의 케이블 3C : 2㎞, 케이블 1C : 3㎞

☞ 실적인정규모 = 2 + 1 = 3㎞ (선로긍장으로 환산하여 실적인정)

㉯ 배전케이블 시공이 없는 지중관로, 전력구 시공 등은 불인정

㉰ 배전케이블 설치도 계약은 실적입력

㉱ 배전선로 이설공사로서 케이블 신설 1.2㎞, 케이블 철거 0.2㎞이고 총  공사금액이 1백만원 경우

☞ 실적입력규모 : 배전선로 (1.2㎞)

☞ 실적입력금액 :  1백만원

㉲송전선로 케이블 설치공사로서 154㎸ 특고압케이블 신설(포설 및 접속  포함) 1.5㎞이고 총 공사금액이 1억원인 경우

☞ 실적입력규모 : 배전선로 (1.5㎞)

☞ 실적입력금액 :  1억원

2-1-5. 건축전기

구분	내 용
등록 기준	건축물 면적주)으로 구분하여 등록 주)건축법시행령 제3조의 4규정에 따라 건축물의 바닥면적 합계가 20,000㎡이상만 해당
실적 입력 기준	물량 : 건축물 면적 합계 입력 금액 : 공사 준공금액을 입력(타분야 시공금액 제외) ※ 타 공종이 포함된 공사인 경우 요율로 산정된 경비 등은 직접비 비율에 따라 일괄 배분 ③타 설비 공사가 포함된 복합공종인 경우 건축전기 물량 및 금액을 분리하여 입력한 경우에만 인정

【예시】

㉮ 단일 공사건에 건축물 A(15,000㎡), 건축물 B(6,000㎡) ⇒ 21,000㎡

2-2. 신호설비

2-2-1. 지상신호

구분	내 용
등록 기준	기관사에게 열차운행 조건을 지상신호기로 지시하기 위하여 선로변에 신호설비를 시공한 실적
실적 입력 기준	물량 : 아래 공종에 대한 단위 수량 입력 전기선로전환기 : 전기선로전환기 설치 수량(차상전환장치 포함) (단위 : 대) ※ 철거, 밀착검지기 또는 클러치 등 단일부품을 설치한 수량은 제외 신호기 : 신호기(주신호기, 종속신호기) 및 입환표지 설치수량 (단위 : 기) ※ 주신호기 : 장내, 출발, 폐색, 유도, 엄호, 입환 신호기 ※ 종속신호기 : 원방, 통과, 중계 신호기 궤도회로 : 송․수신기 등 궤도회로 동작에 필요한 구성품 모두를 시공한 실적을 1개소로 입력 (단위 : 개소) 연동검사 : 준공조서의 연동검사 수량을 입력 (단위 : 진로) - 기계실 결선변경 : ․연동검사가 포함된 기계실 결선신설 또는 결선철거 수량 입력 (단위 : 본) ․연동검사가 포함된 계전기유니트 신설 또는 철거 수량 입력 (단위 : 개) - 전기식 계전연동장치 또는 전자연동장치 설치 : 연동장치 동작에 필요한 구성품 모두를 설치하고 연동장치 종합시험을 시행한 실적을 입력(단위 : 조) ․전기식 계전연동장치 구성품 : 조작표시판, 계전기랙, 궤도랙, 분선반랙, 각종 계전기 ․전자연동장치 구성품 : 연동논리부, 광통신부, 표시제어부, 유지보수부, 전원장치, 계전기랙, 궤도랙, 분선반랙, 각종 계전기 금액 : 공사 준공금액 입력(타 분야 시공금액 제외)

2-2-2. 차상신호

구분	내 용
등록 기준	기관사에게 열차운행조건을 차상모니터로 지시하기 위하여 선로변에 신호설비를 시공한 실적
실적 입력 기준	물량 : 아래 공종에 대한 수량을 입력 전기선로전환기 : 전기선로전환기 설치 수량(차상전환장치 포함) (단위:대) ※ 철거, 밀착검지기 또는 클러치 등 단일부품을 설치한 수량은 제외 궤도회로 : 송․수신기 등 궤도회로 동작에 필요한 구성품 모두를 시공한 실적을 1개소로 입력 (단위 : 개소) 안테나 (AP : ACCESS POINT) : 무선통신을 기반으로 하는(CBTC, MBS 등)시스템의 열차에 신호정보를 전송하기 위하여 설치한 안테나(AP) 설치 수량 (단위 : 개소) 현장제어함 (LEU) : 차상신호시스템(ERTMS/ETCS), ATP 설비의 발리스에 정보전송을 위하여 설치한 기구함 수량 (단위 : 개) 신호전송케이블 (LCX) : 무선통신을 기반으로 하는 CBTC 시스템의 신호정보를 무선으로 전송하기 위하여 설치한 케이블 물량 (단위 : km) 정보전송장치 (LOOP) : 무선통신을 기반으로 하는 CBTC 시스템의 신호정보를 전송하기 위해 설치한 LOOP 수량 (단위 : 개소) 금액 : 공사 준공금액을 입력(타 분야 시공금액 제외)

2-2-3. 기계신호

구분	내 용
등록 기준	선로전환기용 기계조절간류를 설치한 철도기계신호 설비를 시공한 실적
실적 입력 기준	물량 : 아래 공종에 대한 수량을 입력 밀착조절간 : 기본레일과 텅레일의 밀착조절을 위하여 설치한 밀착조절간 수량 (단위 : 조) 접속간 : 밀착조절간, 첨단간과 선로전환기를 연결하는 접속간 수량 (단위 : 조) 금액 : 공사 준공금액을 입력(타 분야 시공금액 제외)

2-3. 정보통신설비

2-3-1. 전송망설비

구분

내  용

등록 기준

광케이블 및 광전송장치를 구분하여 등록

아래와 같이 구분하여 실적 등록

대분류	중분류	단위	입력기준
전송망설비	광케이블	km
	광전송장치	대	STM-1급 이상

실적 입력 기준

물량 : 중분류 단위별 입력

- 광케이블  : 광케이블 수량의 합(km)

- 광전송장치 : STM-1급 이상(STM-1/4/ 16/64/256, WDM) 수량의 합(대)

금액 : 대분류 구분기준에 따른 금액분리 입력

- 1건의 계약에 통신분야 대분류 설비가 복합으로 포함되어 있을 경우에는 통신분야 전체 실적금액을 입력

2-3-2. 역무용 통신설비

구분

내  용

등록 기준

전자교환기, 여객안내설비 및 열차행선안내장치 역서버를 구분

하여 등록

대분류	중분류	단위	비고
역무용 통신설비	전자교환기	대
	여객안내설비 역서버	대
	열차행선안내장치 역서버	대

실적 입력 기준

물량 : 중분류 단위별 입력

- 교환기 : 교환기 설치 수량의 합(대)

단, 키폰은 교환기 수량에 포함하지 아니함

- 여객안내설비 : 여객안내설비 역서버 수량의 합(대)

- 열차행선안내장치 : 열차행선안내장치 역서버 수량의 합(대)

금액 : 대분류 구분기준에 따른 금액분리 입력

- 1건의 계약에 통신분야 대분류 설비가 복합으로 포함되어 있을 경우에는 통신분야 전체 실적금액을 입력

2-3-3. 열차무선설비

구분

내  용

등록 기준

VHF설비, TRS설비, 케이블안테나를 구분하여 등록

대분류	중분류	단위	입력기준
열차무선설비	VHF 설비	개소	기지국 기준
	TRS 설비	개소	중계기지국 기준
	케이블안테나	km

실적 입력 기준

물량 : 중분류 단위별 입력

- VHF설비 : VHF 방식의 기지국 수량의 합(대)

- TRS설비 : TRS 방식의 중계기지국 수량의 합(대)

※ 중계기지국 : 기지국과 육상이동국, 육상이동국 상호간 및 이동국 상호간의 통신을 중계하기 위한 송․수신 설비가  있는 국소로써, 필요에 따라 난청해소설비들을 구성하여 서비스 지역을 확대할 수 있는 국소를 말함

- 케이블안테나 : 케이블안테나 수량의 합(km)

금액 : 대분류 구분기준에 따른 금액분리 입력

- 1건의 계약에 통신분야 대분류 설비가 복합으로 포함되어 있을 경우에는 통신분야 전체 실적금액을 입력

2-3-4. 역무자동화설비

구분

내  용

등록 기준

역단위전산기를 기준으로 등록

대분류	중분류	단위	입력기준
역무자동화설비	역단위전산기	대	역단위전산기 또는 교통카드집계기

실적 입력 기준

물량 : 중분류 단위별 입력

- 역단위전산기(또는 교통카드집계기) 수량의 합(대)

※ 역단위전산기 : 역의 회계관리 및 각 장비별 운용상태를 통제하고 중앙전산기에 데이터를 전송하는 기기를 말함

금액 : 대분류 구분기준에 따른 금액분리 입력

- 1건의 계약에 통신분야 대분류 설비가 복합으로 포함되어 있을 경우에는 통신분야 전체 실적금액을 입력

【복합공정 예시】

정보통신분야 복합공정의 경우 대분류 항목인 전송망설비, 역무용 통신설비, 열차무선설비 각 설비의 항목에 물량 및 정보통신분야 총액을 각각 입력

☞ 실적제출 1건의 공사에 광케이블(24core) 20㎞(10억), 여객안내설비 역서버 3대(20억), TRS설비 중계기지국 8개소(30억), 기타부대설비 40억인 전체계약금액 100억의 설치 공사실적의 경우

☞ 대분류 항목인 전송망설비, 역무용통신설비, 열차무선설비 각 설비의 항목에 물량 및 금액을 각각 입력

- 전송망설비     = 물량 : 20㎞,	금액 : 100억

- 역무용통신설비 = 물량 : 3대,	금액 : 100억

- 열차무선설비   = 물량 : 8개소,	금액 : 100억

< 별첨 1 >

동일/유사 시공실적 확인결과 보고

○ 담 당 자

처	팀	직급	성명

○ 분    야 : 전력 □ ,  신호 □ ,  통신 □

○ 공    종 :

○ 등록번호 :

○ 등록일자 :

○ 검증내용

점검항목	결과	비고
실적증빙서류 발행기관 적합성 확인
실적증빙서류 공사현황 적합성 확인 ․공사명, 업체명, 철도구분, 준공일자, 총공사금액, 업체 지분율, 지분실적
공종별 등록실적 적합성 확인
․실적증빙자료 현황
․증빙자료와 실적금액 일치
․증빙자료와 실적물량 수량 및 단위 일치
․기타 분류기준의 적합성 확인
기타 특이사항

※ 별첨 : 동일/유사실적 현황 (실적등록 화면 캡처)

< 별첨 2 >

경력기술자 확인결과 보고

○ 담 당 자

처	팀	직급	성명

○ 분    야 : 전력 □ ,  신호 □ ,  통신 □

○ 공    종 :

○ 등록번호 :

○ 등록일자 :

○ 검증내용

점검항목	결과	비고
실적증빙서류 발행기관 적합성 확인
실적증빙서류 공사현황 적합성 확인 ․기술자 성명, 주민번호, 참여공사명, 참여기간 등
공종별 등록실적 적합성 확인
․실적증빙자료 현황
․증빙자료와 등록공종 일치
․참여기간 적합성
․기타 분류기준의 적합성 확인
기타 특이사항

※ 별첨 : 경력기술자 등록 현황 (실적등록 화면 캡처)

《부칙》

1. 이 기준은 2012. 5. 29일부터 시행한다.

2. 기준 개정 이전에 검증이 완료된 실적은 개정된 기준 해당여부에 관계없이 인정한다.