보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2018. 08. 30.(목)	총 매수 3매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 KR연구원 / 원장 김도원, 전기연구부장 오우식 (042-607-4342)
철도공단, ‘LTE-R 이용한 열차제어시스템’ 세계최초 개발 성공 - 철도 신호통신시스템 표준화·국산화로 향후 3.1조 비용절감 기대 -

□ 한국철도시설공단(이사장 김상균)은 국가R&D 사업을 통해 세계최초로 ‘LTE-R을 이용한 열차제어시스템(KRTCS2)’ 개발에 성공했다고 30일 밝혔다.

※ LTE-R(LTE based Railway wireless communication system) : 4세대 무선통신기술인 LTE를 세계 최초로 철도환경에 최적화한 국산 시스템.

※ KRTCS(Korean Radio-based Train Control System) : 한국형 열차제어시스템으로, 국제 표준방식과 호환되고 400km/h까지 고속으로 이동하는 열차를 제어할 수 있는 기술.

□ 국가철도망의 신호시스템 표준화와 철도무선망의 단일화를 위해 철도공단 등 15개 산학연 연구기관이 총 339억 원(정부 265억 원, 민간 74억 원)을 투입해 ’14년 12월부터 착수하여,

○ 호남고속철도 시험선에서 차세대고속열차(HEMU-430)을 이용해 350km/h까지 현장시험을 성공적으로 완료했고, 국제표준(ETCS)과의 호환 운행을 위해 국내기술로 시스템을 설계, 제작하여 공인기관 검증까지 완료했다.

※ 유럽열차제어시스템 ETCS(European Train Control System) : 유럽 각 국에 통일적으로 적용 가능한 시스템을 목적으로 국제철도연합이 중심이 되어 1991년부터 개발한 열차제어시스템.

○ 또한, 국제안전평가기관(독일 TUV-SUD)에서 안전무결성 기준 최고 등급인 SIL 4 인증을 획득하여 안전성 검증까지 완벽하게 마쳤다.

※ SIL(Safety Integrity Level, 안전무결성 기준) : 안전무결성 기준 최고 등급인 SIL 4등급은 안전성 확보수준이 99.99%이상, 실패확률 0.01%이하, 예상치 못한 장애발생 가능성이 10,000년∼100,000년 사이로 규정하고 있다.

□ 철도공단은 ‘LTE-R을 이용한 열차제어시스템’을 국가철도망에 적용하면 열차운행 효율향상으로 약 16%의 수송용량 증대를 기대할 수 있으며, 총 1.8조원의 건설비용 및 유지보수 비용 절감과 약 1.3조원의 수입대체 효과는 물론, 앞으로 해외철도 시장에서 경쟁력도 확보될 것으로 기대된다.

○ 이 기술의 실용화를 위해 시범노선인 전라선(익산∼여수)에 사업화를 시작하여, 국내 전체 국가철도망에 적용하여 국내철도산업의 일자리 창출은 물론, 철도의 안전성, 정시성, 효율성도 높여 철도의 공공성도 향상시킬 계획이다.

□ 김상균 이사장은 “세계 최초로 개발에 성공한 LTE-R을 이용한 열차제어시스템을 활용하여 해외시장에서 경쟁력을 확보할 것”이라며, “이 기술을 빠른 시일 내에 실용화하여 일자리 창출에도 기여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

참 고		LTE-R 이용한 열차제어시스템 추가 설명자료

ㅇ LTE-R을 이용하여 열차제어 정보를 송수신하는 시스템