보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2024. 11.29. (금)	총 매수 1매
	배포부서 고객홍보실 (042-607-3085)
담당부서 GTX본부 시설관리처 / 처장 정종진, 시설2 부장 김성주(02-3156-4371)
수인분당선·안산선 도심구간 노후 방음벽 7곳 개량 완료 - 노후방음벽 1.7km 방음벽 높이 상향해 개량, 철도변 주거지역 환경 개선 -

□ 국가철도공단 GTX본부는 수인분당선·안산선의 노후 방음벽 7개소(1.7km)의 개량공사를 완료했다고 29일(금) 밝혔다.

○ 이번 공사는 철도 운행선 주변의 소음을 줄이고 선로변의 환경을 개선하기 위한 조치로, 수인분당선 원인재역 및 안산선 수리산∼대야미 상선·하선에 위치한 노후 방음벽에 대해 진행됐다.

○ GTX본부는 기존 방음벽 높이를 2.5m에서 최대 5.0m로 상향 조정하고, 소음감쇄기를 추가로 설치하여 철도 인근 주거지역의 소음문제 해소에 기여했다.

□ 또한, GTX본부는 경부선 구로∼가산 등 약 2km구간의 방음벽 개량공사를 2025년까지 완료하고, 이어 안양∼명학 등 약 3km 구간의 방음벽도 2026년까지 순차적으로 개량할 예정이다.

□ 송혜춘 국가철도공단 GTX본부장은 “공사기간 동안 주민 여러분께서 보여주신 협조와 도움에 진심으로 감사드린다.”며, “앞으로도 지속적인 철도시설 모니터링을 통해 선로변 환경개선과 주민숙원사업 해결을 위해 최선을 다하겠다.”고 말했다.

【 참고 】 방음벽 개량현황

개량 前	개량 後
수인분당선 원인재역(인천 연수구) 일원
안산선 안산선 수리산~대야미(경기 군포시) 일원