“수도권고속철도 열차제어시스템 선정” 기술토론회 요약서

□ 기술토론회 목적

: 수도권고속철도 수서~평택구간 열차제어시스템 구매에 있어 안전성․신뢰성과 경제성 및 향후 유지보수 등을 고려하여 가장 합리적인 시스템 선정을 위함

○ 일시․장소 : 2014. 2. 19(수), 14:00~, 공단 602호 회의실

○ 참석자 : 토론회 위원(9명) 및 관계자

□ 노선개요

: 지하터널구간(약58.2km), 지상구간(약2.9km)

□ 신호설비 사업개요

구 분	사업범위	비 고
ATC장치	○ 수서~평택간(61.081km)본선 열차제어설비 - 성남, 용인 정거장 추가(광역급행철도)
IXL장치	○ 수서~평택간의 정거장 3개소(수서,동탄,지제) - 성남, 용인 추가(광역급행철도 구간)
안전설비	○ 차축온도검지장치외 9종(지진감시시스템 포함)
CTC장치	○ 수서~평택간(61.081km)본선 신호설비 - 성남, 용인 정거장 추가(광역급행철도)