붙임 2

설계공모 지침서

((가칭)KR인재개발연수원 건립)

2019. 9. 2.

목   차

제 1 장  설계공모	1

1.1.  공모전 명칭	2

1.2.  공모 배경 및 설계 목표	2

1.2.1.  공모 배경	2

1.2.2.  설계 목표	2

1.3.  공모 대상 및 사업예산	2

1.3.1.  공모 대상	2

1.2.2.  사업 예산	2

1.4.  주최	3

1.5.  공모 방식	3

1.6.  응모 자격	3

1.7.  사용 언어 및 단위	4

1.8.  도서 작성	4

1.9.  설계공모 일정	5

1.10.  참가 등록	5

1.11.  현장설명회	6

1.12.  제공 자료	6

1.13.  질의 응답	7

1.14.  작품 접수	7

1.15.  심사위원회	8

1.15.1.  심사위원회 구성	8

1.15.2.  심사위원회 운영	8

1.16. 심사	8

1.16.1.  심사 기준	9

1.16.2.  심사 방법	10

1.16.3.  실격 및 감점	10

1.17.  심사 결과 및 공고	12

1.18.  수상	12

1.19.  계약	12

1.20.  작품 전시, 출판 및 반환	14

1.21.  공모규정 준수	15

1.22.  유의사항	16

제 2 장  제출물 및 작성기준	17

2.1.  제출물의 종류 및 작성 요령	18

2.2.  설계설명서	19

2.3.  설계도면	20

2.4.  설계도판	21

2.5.  디지털 파일	23

2.6.  주의사항	23

제 3 장  설계지침	23

3.1.  설계개요	24

3.2.  설계지침	24

3.3.  설계기준면적	31

제 4 장  부록	33

4.1.  설계공모 서식	34

4.2.  관련 기준	34

제 1 장 설계공모 개요

제 1 장 설계공모 개요

1.1. 공모전 명칭

‘(가칭)KR인재개발연수원 건립’설계공모(이하 “본 설계공모”)

1.2. 공모 배경 및 설계 목표

1.2.1. 공모 배경

남북철도 연결, 다양한 국가로의 해외철도사업 진출 및 철도건설·유지보수 전문인력 양성을 위한 전용 교육공간의‘KR인재개발연수원 건립’을 한국철도시설공단 랜드마크로의 상징성, 공간적 및 친환경적 우수성 등 창의적 아이디어가 담긴 설계안을 선정하기 위함이다.

1.2.2. 설계 목표

한국철도시설공단의 연수원 건립은 가치교육, 직무교육, 조직활성화, 휴식과 힐링 등 원활히 수행할 수 있는 공간을 구성하고, 녹색건축물·에너지효율등급·지능형건축물·제로에너지건축물·장애물없는생활경 인증을 충족하여 시대에 부응할 수 있는 친환경적이고 안전하고 편리한 건물로 보여줄 수 있는 설계안을 제시한다.

1.3. 공모 대상 및 범위

1.3.1. 공모 대상

가. 사 업 명 : (가칭)KR인재개발연수원 건립 설계공모

나. 위    치 : 강원도 양양군 현북면 중광정리 2-2번지 일원

다. 대지면적 : 약 24천㎡

라. 건물규모 : 연면적 10,650㎡, 숙박 수용인원 약 180명～200명

1.3.2. 사업 예산

가. 추정 사업예산

1) 추정 공사비 : 231억원(부가세 포함, 전기·통신공사 포함)

2) 추정 설계비* : 1,284백만원(부가세 포함, 전기·통신공사 포함)

* 건축, 토목, 설비, 소방(기계, 전기), 전기, 통신 등 관련 분야 기본 및 실시설계로서 사업계획협의 (건축허가, 영향평가 등) 제반비용 포함되어 있으며, 녹색건축물 · 에너지효율등급 · 지능형건축물 · 제로에너지건축물 · 장애물없는 생활환경 인증, 설계안정성 검토, 인테리어설계 및 지반조사 비용은 계약 체결시 별도 반영

1.4. 주최

가. 본 설계공모의 주최기관은 한국철도시설공단(이하 “공단”)이며, 본 설계공모에 관한 업무를 주관하고 설계공모의 결과에 대한 제반사항을 시행한다.

나. 본 설계공모의 진행과 관련된 사항은 공단 기술교육연구원에서 관장하며, 주소 및 연락처는 다음과 같다.

1) 주소 : 대전광역시 동구 중앙로 242, 공단 27층 기술교육연구원

2) 연 락 처 : (전화) 042-607-4319

3) E – Mail  : chlengks@kr.or.kr

4) 업무시간 : 평일 09:00 ~ 18:00

1.5. 공모 방식

본 설계공모는 일반설계공모로 시행한다.

1.6. 응모 자격

가. 건축사법에 의한 건축사자격을 소지하고 같은 법 제9조의 결격사유가 없는 자로서 건축사사무소의 등록을 필한 자는 누구나 응모 가능하다.

나. 설계공모 공고일 현재 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰참가제한 및 기타 이와 유사한 행정처분 중인 자는 본 설계공모에 응모할 수 없다.

다. 본 설계공모는 ‘가항’자격조건을 갖추고 ‘나항’의 결격이 없는 2개사까지 설계자 간 공동이행방식에 의한 공동 응모가 가능하며, 과반수 초과 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 한다. 대표자는 공동응모자를 대표하여 본 설계공모 관련 문서의 제출 및 수령, 권리의 취득 및 포기 등에 관한 권한을 갖는다.

* 참가 등록 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음

라. 공동이행방식에 의한 공동응모를 하는 경우, 본 설계공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 의무사항은 대표자에게 귀속하며, 구성원 간 내부 업무조건, 업무협약 등은 주최기관을 귀속하지 않는다.

마. 당선된 후(계약 시), 계약자 대표는 ‘가항’자격조건을 갖추고 ‘나항’의 결격이 없는 건축사사무소 개설자이어야 하며, 기계·소방 등의 설계분야 자격이 없는 경우 관련 법령 등에 의한 자격을 보유한 업체와 공동수급협정서를 제출하여야 한다.

바. 본 설계공모에서 당선된 자는 설계 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있어야 하며, 그렇지 못할 경우 당선자로서의 권리를 상실한다.

1.7. 사용 언어 및 단위

본 공모의 공식 언어는‘한국어(한글)’이다.

가. 도판(패널), 설계 설명서, 설계도면에 사용하는 모든 언어의 표기는‘한국어(한글)’로 사용한다. 단, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글 표현을 명기하여야 한다.

나. 모든 표기 및 설명은 해석상의 분쟁이 없도록 명쾌하게 작성한다.

다. 설계 및 도서 작성 시, 모든 계량 단위는 미터법(Metric System)을 사용한다.

1.8. 도서 작성

본 설계공모 응모자는 주최기관이 제공하는 자료(설계공모 지침서 등)에 따라 공모안 도서류를 작성하여 제출한다.

1.9. 설계공모 일정

가. ‘19.  9.  2.	설계공모 공고 및 지침 배포

나. ‘19.  9.  9.	설계 참여업체 참가등록 접수마감

다. ‘19.  9. 10.	현장설명회 (연수원 후보부지)

라. ‘19.  9. 17.	질의의견 접수 마감(~17:00까지)

마. ‘19.  9. 20.	질의의견 응답 완료

바. ‘19. 10. 21.	작품 접수 마감(~ 17:00)

사. ‘19. 10. 24.	작품 심사

아. ‘19. 10. 25.	최종 심사결과 공개

* 당선작 및 우수작․가작은 공단 1층 로비에 작품 전시

* 시상 및 전시 : 당선작 발표 이후 공지

자. ‘19. 10. 31.	계약 체결

차. ‘19. 11.  1.	설계 착수

* 일정의 관장

- 설계공모 일정에 관한 모든 사항은 주관부서에서 관장한다.

- 주최자의 사정에 따라 설계공모 일정의 변경이 불가피할 경우, 공단 홈페이지(http://www.kr.or.kr) 혹은 참가 대표자의 E-Mail 등을 통해 공지한다.

- 본 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경 되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책음은 응모자에게 있다.

1.10. 참가 등록

본 설계공모에 응모하려는 설계자는 다음에 열거하는 서류를 구비하여 지정된 날짜에 참가 등록을 하여야 한다.

(팩스, E-Mail 등에 의한 등록은 불가능하며 반드시 방문 등록하여야 한다.)

가. 등록장소 : 대전광역시 동구 중앙로 242, 공단 2층 205호 회의실

나. 등록 시 제출서류

1) 설계공모 응모신청서(부록-서식1) 1부.

2) 건축사면허증 사본(원본대조필) 각 1부.

3) 건축사사무소등록증 사본(원보대조필) 각 1부.

4) 사업자등록증 사본(원본대조필) 각 1부.

5) 공동응모협정서(부록-서식2) 1부.

6) 공동응모자는 상기 서류 2), 3), 4) 서류 각 1부.

7) 대표선임계[법인건축사사무소 대표 2인 이상인 경우에 한함(공동이행방식인 경우 대표사에 한함), 부록-서식3]

다. 유의사항 : 참가등록 시 사용인감계, 인감증명서를 같이 제출한다.

1) 참가등록 시 사용인감계, 인감증명서 제출

2) 참가등록은 대표자가 하며, 대리인이 참가등록을 할 경우 위임장 (부록-서식12) 및 재직증명서 제출

1.11. 현장설명회

가. 일  시 : ‘1.9. 설계공모 일정’참조

나. 장  소 : 강원도 양양군 현북면 중광정리 2-2번지 (유력 후보지)

다. 내  용 : 사업개요, 대상부지 제반여건 등 설명

라. 참가자격 : 참가 등록한 대표자

* 대리인 참가시 위임장(부록-서식12) 및 재직증명서 제출

마. 참각등록한 업체 중 현장설명에 참석하지 않은 업체는 작품접수를 제출할 수 없음.

1.12. 제공 자료

현장설명회를 마친 자에 한하여 다음의 자료를 설계공모 응모 신청서에 기재된 E-Mail로 제공한다.

가. 대상역사 부지 및 주변 현황 자료 등

※ 필요시 자료의 변경 및 추가적인 자료가 제공될 수 있으며, 이 경우 응모 신청서에 기재된 E-Mail을 통해 공지되고, 참가자는 작품 제출 이전에 변경 및 추가 자료의 제공 여부를 반드시 확인하여야 한다.

1.13. 질의 응답

가. 일    정 :‘1.9. 설계공모 일정’참조

나. 질의방법 : 본 설계공모와 관련하여 질의가 있을 경우에는 <부록 서식4>의 질의서를 사용하여 주관부서 E-Mail로만 질의 및 접수가 가능하다.

1) 질의는 워드프로세서 등을 사용하여 명확히 알아볼 수 있도록 작성하여야 하며, 응모 신청서상 대표자 명의로 대표자가 질의서에 인감 날인한 후 스캔하여 PDF형식으로 송부하여야 한다.

2) 질의는 질의접수 기간에 한하여 할 수 있다.

3) 대표자는 질의서 전송 후 반드시 주관부서에 유선으로 수신확인을 해야 한다.

다. 응답방법 : 회신 일시에 응모 신청서에 기재된 E-Mail을 통하여 일괄 회신한다.

1) 질의에 대한 응답은 공모지침의 추가 또는 수정으로 간주하며, 본 설계공모 지침서 상의 내용과 동일한 효력을 갖는다.

2) 질의서가 전송 오류 등의 사유로 내용을 판독할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 경우, 개인자격으로 질의한 경우에는 응답을 하지 않는다.

3) 공모에 직접적으로 관련되지 않은 질의에는 응답하지 않는다.

1.14. 작품 접수

가. 제출일시 :‘1.9. 설계공모 일정’참조

나. 제출장소 : 대전광역시 동구 중앙로 242, 공단 2층 205호 회의실

* 변경사항 발생 시, 공단 홈페이지에 사전에 공지함

다. 제출도서 :‘2. 제출물 및 작성기준’참조

라. 작품제출 시 유의사항

1) 작품제출은 택배 등에 의한 제출은 불가능하며, 지정된 날짜에 방문 제출한다.

2) 작품제출은 제출 마감일에 한국철도시설공단에 제출된 작품에 한하며, 제출도서 하나라도 누락되어 제출되는 작품은 접수받지 않는다.

3) 작품 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여는 추가제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없다.

4) 작품제출 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 응모자 책임으로 한다.

5) 제출도서 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 응모자 책임으로 한다.

6) 제출도서 목록 도서류 이외의 것을 제출하여도 심사의 대상이 되지 않는다.

7) 설계도판을 제외한 모든 내용물은 직접 상자에 담아 제출한다.

1.15. 심사위원회

1.15.1. 심사위원회 구성

가. 심사위원회는 총 5인의 심사위원 및 예비 심사위원으로 선정하고, 명단은 아래와 같다.

분야	성 명	소 속	비 고
디자인	구환영	서울예술대학교
디자인	박경진	한양대학교
건축계획	박주용	울산광역도시공사
건축계획	이용복	인천국제공항공사
건축시공	신동민	남양주도시공사
예비위원	강재철	동의대학교	(디자인분야)

1.15.2. 심사위원회 운영

가. 심사위원회는 심사 당일 심사위원 간 합의를 통해 심사위원장을 선임한다.

나. 회의에 불참한 심사위원은 자격을 상실하며, 예비 심사위원이 이를 대신하여 심사위원 자격을 얻는다.

다. 예비심사위원은 심사위원회에 참석하며 공단은 심사위원의 제척·기피·회피 및 불출석 시에만 심사권을 부여한다.

라. 심사위원은 부당한 청탁이나 사전접촉 여부를 확인하기 위하여 심사위원개최시 사전접촉 여부 확인서를 제출하며, 심사에 관하여 제척 또는 기피의 원인이 있다고 생각하여 스스로 심사위원 회피신청서를 제출할 수 있다.

마. 설계공모 참가자는 참가등록일부터 작품접수일까지 심사위원의 기피·제척신청서 및 불공정행위 신고서를 제출할 수 있으며, 설계심사의 공정성을 보장하기 위해 『건축설계공모 운영지침(국토교통부)』을 준용하여 심사위원은 당해 사업의 심사에서 제척한다.

마. 서식에 대하여는 별도로 제공되는 부록을 참조한다.

※ [건축 설계공모 운영지침 제12조(심사위원 선정 등)]

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 심사위원은 당해 사업의 심사에서 제척된다.

가. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

나. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

다. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

라. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

마. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

바. 위원이 해당 안건에 대해 자문, 연구, 용역(하도급 포함), 감정, 조사한 경우

⑥ 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청을 할 수 있다.

⑦ 심사위원은 제5항의 사유에 해당하면 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

⑧ 발주기관등은 해당 심사위원이 제척·기피·회피 대상에 해당된다고 판단되는 경우 해당 심사위원을 심사에서 배제하여야 한다.

1.16. 심사

1.16.1. 심사 기준

가. 다음의 평가내용 및 배점기준에 따라 평가한다.

평가항목	세부 사항	배점
배치 계획	- 배치 및 토지 활용도 - 시설 및 공간 이용의 편의성 - 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	20
공간 계획	- 내·외부 공간 계획의 적절성(장래 확장성) - 공간 이용의 효율성(조닝 및 시설 배치의 적정성) - 동선 및 기능배분의 타당성	20
경관 및 주변과의 조화	한국철도시설공단 랜드마크로의 상징성 - 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 (옥외시설 조경계획) - 입면 디자인 계획의 우수성 - 색상 및 재료 계획의 적절성	40
기술 계획	- 환경친화적 설계기법의 우수성 - 비용 절감 등 경제성 - 건물 구조 및 공법 등의 우수성	15
기타	- 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5

1.16.2. 심사 방법

가. 평가방식은 채점제로 하되, 응모작이 과다 접수되는 경우 또는 심사위원의 요청이 있는 경우 등에 따라 투표제, 채점제와 투표제의 혼합방식 등 심사위원회의 의결을 통해 변경할 수 있다.

나. 기타 세부 심사지침 및 방법은 설계공모 심사위원회가 결정한다.

다. 작품심사는 심사위원회에서‘설계공모 지침서’의 심사기준에 따라 심사한다.

라. 작품심사 당일 응모자는 출품작에 대해 설명(프레젠테션, 10분이내)한다.

1.16.3. 실격 및 감점

가. 실격처리 여부는 공단이 사전 검토한 사항을 심사위원회에 상정하여 결정하고, 심사위원회에서 실격처리 한 작품은 평가대상에서 제외하며, 사후 발견되었을 경우에도 주최 측 및 심사위원회 결정에 따라 수상을 취소할 수 있다.

나. 실격처리 대상

1) 제출도서류에 응모자임을 알 수 있는 로고 또는 기호 등을 삽입한 경우

2) 응모자(공동응모인 경우 대표자)가 두 개 이상의 작품을 제출한 경우 또는 대표업체가 중도 탈락한 경우

3) 작품의 추정공사비가 계획된 추정공사비를 초과하는 경우

4) 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 작품인 경우

5) 심사위원 및 주최 측 사전 접촉 금지 등의 공모전 규정을 준수하지 않은 경우

6)‘3.3. 설계기준면적’에 제시된 전체 연면적의 ±10% 범위를 초과하여 계획한 경우

7) 최종 심사 결과 발표 이전에 작품 내용의 전부 또는 일부를 대외에 공개한 경우

8) 공단에서 제시한 대지경계선을 벗어나 계획하거나, 대지경계선 안·밖을 연계하여 제안·대안(시설)을 제시한 경우

다. 감점

1) 감점사항은 공단이 사전 검토하여 작품심사 시 심사위원회에 상정하고, 전체 5점의 범위 내에서 감점할 수 있다.

구 분	내 용
제출도서 기준 매수 미 준수 (최대 2점 감점)	도면 및 설명서 각 1매당 0.5점 감점
제출도서 제작방법 미 준수 (최대 3점 감점)	설계도판 규격/두께 각 0.5점 감점
	제본방법(도면, 설명서) 각 0.5점 감점
	도면 및 설명서 사용재료(지질) 각 0.2점 감점

1.17. 심사 결과 및 공고

가. 심사결과는 공단 홈페이지에 게재하며, 입상자에 한하여 개별 통지한다.

나. 작품 수준이 현저히 떨어질 경우 수상에 대해 전부 또는 일부를 선정하지 않을 수 있다.

다. 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

라. 결과발표는 발주기관 사정 및 심사일정에 따라 조정될 수 있으며, 조정 시 홈페이지를 통해 안내 예정

1.18. 수상

가. 수상작은 다음과 같이 구분하여 보상한다. 다만, 입상자 수의 변동이 생기는 경우「건축 설계공모 운영지침」의 규정에 따라 재산정하여 지급한다.

1) 당선작(1점) : 기본 및 실시설계권 부여(수의계약)

2) 우수작(1점) : 시상금 40백만원

3) 가  작(1점) : 시상금 30백만원

나. 심사위원회는 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작, 우수작, 가작을 선정하지 않을 수 있다.

다. 심사위원회의 결정 사항에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

1.19. 계약

가. 공단은 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 등에 허위 사실이 발견되거나 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적요건을 갖추지 못할 경우 설계권을 취소하며, 당선작에 대한 사용권한은 공단이 가진다.

나.‘가항’의 경우 또는 여타의 이유로 당선자가 설계 진행이 불가능하다고 판단될 경우 우수작 입상자가 설계권을 승계하되, 우수작에 지급된 시상금은 설계비에서 공제한다.(설계권 계승자가 당선작을 사용한다.)

다. 당선자는 계약체결 시 설비, 소방(기계,전기), 전기, 통신, 지반조사분야 설계면허가 없는 경우 아래 각 호의 자격이 있는 자와 분담이행 방식의 공동도급을 하여야 한다.

1) (설비분야) 엔지니어링 산업진흥법 제21조 및 같은 법 시행령 제33조에 의거 지식경제부장관에게 엔지니어링 사업자로 신고한 자로서 설비부문의“설비”전문분야로 신고 된 업체 또는 기술사법 제6조 및 같은 법 시행령 제18조에 의거 기술사사무소 개설자로 건설분야의“건축기계설비”또는 기계분야의“공조냉동기계”기술범위로 등록을 필한 업체

2) (소방분야) 소방시설공사업 제4조 및 같은 법 시행령 제2조에 의거 시·도지사에게 전문소방시설설계업으로 등록한 업체 또는 일반소방시설설계업(기계분야)로 등록한 업체. 단, ‘일반소방시설설계업’으로 등록한 업체는 ‘일반소방시설설계업(기계)’과 ‘일반소방시설설계업(전기)’를 등록한 업체

3) (전기분야) 「엔지니어링산업 진흥법」에 의한 엔지니어링 활동주체로 ‘전기부문’의 ‘전기설비’분야로 신고를 필한 업체 및 「기술사법」에 의한 기술사무소 개설자로 ‘건설’분야의 ‘건축전기설비’분야로 등록한 업체. 「전력기술관리법」에 의한 ‘종합설계업’ 또는 ‘전문설계업(1종)’으로 등록한자

4) (통신분야) 「엔지니어링산업 진흥법」에 의한 엔지니어링 활동주체로 ‘정보통신전문분야’ 신고를 필한 업체 또는 「기술사법」에 의한 기술사사무소 ‘정보통신’분야를 등록한 업체

5) (지반조사분야) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조에 따라 “직접생산확인증명서(지질조사 및 탐사업 : 물품분류번호 81151799, 입찰일 전일 기준 유효기간 이내)”를 소지한 자로서, 엔지니어링산업 진흥법 제21조 및 동법 시행령 제33조에 따라 지식경제부장관에게 엔지니어링 사업자로 등록하고, 건설부문의 『토질ㆍ지질』 전문분야로 신고를 필한 업체

라. 당선자가 결정된 후, 계획변경 등 공단의 사정에 의하여 설계공모 공고 시 제시한 위치 및 규모, 설계비를 일부 조정할 수 있으며, 정부 또는 공단의 방침이 변경되어 기본설계 및 실시설계를 발주하지 않을 수 있다. 기본설계 및 실시설계를 발주하지 않을 경우 지급된 시상금 한도에서 보상할 수 있으며, 당선자는 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.

마. 사업에 필요한 각종 심의와 인허가(영향평가 등) 과정에서 수반되는 설계관련업무와 설계에 필요한 각종 기술자문(경관심의 등)등이 필요시 이를 위한 모든 제반 비용은 설계용역 계약에 포함된다.

바. 당선자는 계약 후 설계의 진행에 있어서, 공단이 작품의 기본적인 개념을 존중하는 범위 내에서 소요실의 규모와 형태의 조정을 요청할 경우, 이에 응해야 한다.

사. 당선자의 용역계약 금액은 공단 내부 규정에 따른 예정가격 범위내에서 수의시담 후 결정한다.

1.20. 작품 전시, 출판 및 반환

가. 공단은 응모자와 추가 협의 없이 제출된 작품 전부 또는 일부를 일정기간 동안 전시할 수 있다.

나. 공단은 필요 시 작품의 전부 또는 일부를 출판할 수 있으며, 이 경우 출판물의 판권은 공단이 가진다.

다. 각 작품의 저작권은 제출한 응모자(창작자)에게 있고, 주최기관은 제출된 내용의 사용 시 저작자의 성명권을 보호한다. 다만, 발주기관은 제출 작품의 사진, 그림, 도면 및 기타사항의 전부 또는 일부를 상업적 목적이 아닌 본 설계공모 관련 출판, 전시, 홍보, 사업계획 수립 등을 위하여 복제, 전시, 배포, 대여, 공중, 송신, 2차 저작물 작성 등의 방법으로 이용할 수 있고, 이 경우 별도의 저작권 이용료를 지급하지 않는다. 참가자는 작품을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

라. 응모자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 하며 제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 서면으로 증명하여 제출 시 첨부하여야 한다. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 응모자에게 있다.

마. 제출된 작품 중 입상하지 못한 작품은 입상작 결정 후 반환기간에 응모자 본인 또는 대리인(본인이 대리인임을 증명할 수 있는 서류 또는 위임장 등 제시)이 공지된 장소로 직접 방문하여 작품을 회수하여야 한다. 반환기간 내 회수하지 않은 작품은 임의로 처분하며, 이에 대하여 응모자는 어떠한 이의제기도 할 수 없다.

* 작품 반환기간 : 심사결과 공고일로부터 7일 이내

바. 당선작, 우수작, 가작의 작품은 반환하지 않는다.

1.21. 공모규정 준수

가. 본 설계공모 지침서에 정한 규정 이외의 사항에 대해서는「건축 설계공모 운영지침」을 적용한다.

나. 본 설계공모 지침서에 해석에 이견이 있거나「건축 설계공모 운영지침」에 명시되어 있지 않은 사항은 공단의 해석을 따른다.

다. 본 설계공모를 위해 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 공단의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공될 수 없다.

1.22. 유의사항

가. 응모자는 본 설계공모와 관련한 현장조사 시 각종 안전사고 및 민원 등의 지장이 발생하지 않도록 주의해야 하며 부주의로 발생하는 사고에 대한 모든 책임은 응모자에게 있다.

나. 응모자가 제출한 작품의 공사비는 추정공사비 범위 내에서 계획한다.

다. 응모자는 모든 관계법규 및 제반규정사항, 입지여건을 파악한 후 적합하게 계획한다.

라. 참가등록 시 제출된 서류는 반환하지 않으며 응모에 따른 일체의 비용은 보상하지 않는다.

마. 본 설계공모에 필요한 서식은‘5장 부록’에 제공된 서식을 사용해야 한다.

바. 설계자는 복수 참가등록은 가능하나, 작품제출은 1개 역사만 해야 한다. 구성원 중 대표자 자격이 아닌 설계자(기타 구성원)로 설계공모 참가 시에는 적용하지 않는다.

사. 설계 추진 시 인·허가 및 심의 사항 등

설계자는 본 용역이 진행중이거나 완료된 후에도 일련의 인·허가 및 심의(허가·착공신고, 녹색건축물 인증, 에너지효율등급 인증, 지능형건축물 인증, 제로에너지건축물 인증, 장애물없는 생활환경 인증, 교통·환경영향평가 등)시 필요하면 발주처의 지시에 따라 이를 적극 지원하여야 한다.

제 2 장 제출물 및 작성기준

제 2 장 제출물 및 작성기준

2.1. 제출물의 종류 및 작성 요령

가. 제출물의 종류

1) 설계공모 작품제출서 1부.(부록-서식5)

* 대리인 참가시 위임장(부록-서식12) 및 재직증명서 제출

2) 청렴서약서 1부.(부록-서식6)

3) 설계설명서 10부.(부록-서식7)

4) 설계도면 10부.(부록-서식8)

5) 설계도판 1부. (A1 4매).

6) 제출 내용의 디지털 파일을 담은 CD 1매

(설계도면 PDF, CAD file, 설계설명서 PPT, 설계도판 *.JPG)

나. 제출물 작성 요령

1) 모든 제출도서의 표지는 순백색 레자크지(200g/㎡), 내용지 및 간지는 백상지(일반복사용지, 80g/㎡)로 한다. (무광택, 코팅지 사용불가)

2) 설계도면 작성시 방위는 좌측 상단에 정확히 표현한다.

3) 제출도서(설계도면, 설계설명서)의 표지는 본 설계공모지침서에서 제공하는 서식을 사용한다.

4) 도면 및 설계설명서의 제본은 접착제 제본만 사용하고 스프링, 클립 등은 사용하지 않는다.

5) 설계도판, 설계도면, 설계설명서 등 제출도서의 내용에 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우에는 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 본 공모 주관부서의 해석을 우선으로 한다.

6) 모든 제출 도서는 익명성을 유지하기 위해 고유번호(PIN)가 부여되므로 서식에 따라 작성한다.

2.2. 설계설명서

가. 설계설명서 : 설계도판에서 표현하지 못한 설계 세부사항 및 기타도면, 기술적 내용 등을 자유롭게 표현한다.

나. 규격 : A4(210mm X 297mm) 크기로 장변이 세로가 되도록 하고 좌측을 철하여 제출한다.

다. 매수 : 25매 이내로 제한(표지를 제외한 페이지 수는 모두 표기하고, 간지는 사용할 수 없음)

라. 삽입되는 이미지 등은 컴퓨터 그래픽을 활용하여 색상과 표현 방법을 자유롭게 할 수 있다.

마. 작성 내용과 순서

1) 표지 (부록-서식7)

* PIN 번호는 공단에서 기재하므로 공란으로 표기

2) 조감도

3) 목차

4) 설계 개념(지역특성과 주변 환경과의 조화, 한국철도시설공단의 랜드마크의 상징성 등)

5) 설계 개요

6) 연수원 부지 현황 분석

7) 건축 계획 및 도면(배치, 평면, 입면, 단면계획)

8) 주요 기능실(대강당,다목적홀,숙소,식당 등) 인테리어계획

9) 기타 작품의 특징 및 설계 의도에 따라 추가적으로 표현할 내용

10) 보행 및 차량통행, 주차계획

11) 친환경 및 에너지절약 계획(녹색건축,에너지효율,지능형건축물,제로에너지건축물 인증 고려)

12) 옥외(야외)시설 및 조경계획

13) 장애물없는생활활경(BF) 계획

14) 구조 및 시공 계획

15) 기계설비 및 소방(기계)설비 계획

16) 전기·통신설비 계획

17) 관련 법규 검토서(부록-서식9 참조)

18) 설계 면적 비교표(부록-서식10 참조)

19) 추정 공사비 내역서(부록-서식11 참조)

2.3. 설계도면

가. 규격 : A3(420mm X 297mm) 크기로 장변이 가로가 되도록 좌측을 철하여 제출한다.

나. 매수 : 20매 이내로 제한(표지를 제외한 페이지 수는 모두 표기하고, 간지는 사용할 수 없음)

다. 작성방법 : 도면(A3규격)은 흑백 CAD 도면으로 작성한다.

1) 컴퓨터 그래픽 및 이미지 파일 등 첨부는 금지한다.

2) 기둥단면, 백체단면, 유리 등 명암, 점/면의 사용이 가능하다.

라. 작성 내용과 순서

1) 표지(부록-서식8)

* PIN 번호는 공단에서 기재하므로 공란으로 표기

2) 목차

3) 설계 개념

3) 설계 개요

4) 배치도 : 1매에 모두 표현할 수 있도록 작성(축척자유)

6) 입면도 : 2매에 입면도 4면 작성(축척자유)

7) 각 층 평면도 : 역사 각 층별 1매 작성(축척자유)

8) 종, 횡단면도 : 1매에 종, 횡단면도 작성(축척자유)

9) 주요 기능실(대강당,다목적홀,숙소,식당,현관홀 등) 인테리어계획

10) 옥외(야외)시설 및 조경계획

11) 친환경 및 에너지 절약 계획(녹색건축,에너지효율,지능형건축물,제로에너지건축물 인증 고려)

12) 보행동선 및 차량통행, 주차계획

13) 기계설비 및 소방설비 개요 및 계통도

14) 전기 및 통신설비 개요 및 계통도

15) 기타 작품의 특성을 나타낼 수 있는 도면

2.4. 설계도판

가. 규격

1) A1(841mm X 594mm) 크기 패널 4매이며, 장변이 가로방향이 되도록 하여 작성하고, 각 패널은 두께 5mm의 폼보드위에 테두리 없이 견고히 접착한다.(액자 및 장식물, 테두리 등은 일체 부착할 수 없다.)

2) 도판에 텍스트 작성은 작품심사 시 4개의 모서리에 압정을 박아 고정하므로 유의하여 작성한다..

나. 매수 : 4매

1) 도판 1 : 조감도

2) 도판 2 : 설계개요, 개념설명을 위한 다이어그램, 배치도

3) 도판 3 : 투시도(주요 기능실 실내공간 인테리어), 옥외시설 등

4) 도판 4 : 각 층 평면도, 입면도, 단면도

다. 도판의 표현은 컴퓨터 그래픽 및 색상을 이용하여 크기와 배치 등을 자유롭게 할 수 있다.

라. 도판의 고유번호(PIN)와 도판번호는 아래와 같이 뒷면에만 표기한다.(PIN 번호는 공단에서 기재하므로 공란으로 표기한다.)

[앞면]

[뒷면]

도판번호 및 PIN 표기 예시	PIN 작성방법

2.5. 디지털 파일

가. 출판 및 전시를 위해 출품작의 내용을 담은 디지털 파일 복사본을 CD에 담아 제출한다.

나. 모든 이미지는 JPG형식으로 하며, 해상도는 300dpi 이상으로 한다.

다. 제출된 CD는 반환하지 않는다.

라. CD는 일반 백색 봉투에 담고, CD와 봉투 겉면에 PIN을 적어 제출한다.

* PIN 번호는 공단에서 기재하므로 공란으로 표기

2.6. 주의사항

가. 모든 설계도서에는 응모자를 알아볼 수 있는 어떤 표시도 할 수 없다.

나. 축척과 방위는 정확하게 표현한다.

다. 공간의 영역과 명칭을 도면에 표기하여야 한다.

제 3 장 설계지침

제 3 장 설계 지침

3.1. 설계개요

가. 위치 및 규모

구 분	내 용	비 고
사 업 명	(가칭)KR인재개발연수원 건립 설계공모
위 치	강원도 양양군 현북면 중광정리 2-2번지 일원	주요 후보지
총사업비	26,564백만원
대지면적	약 24천㎡
연 면 적	10,650㎡
세부 시설규모	- 교육시설(대강당, 강의실 등) 1,640㎡ - 교육지원시설(다목적홀, 휴게실 등) 620㎡ - 업무시설(업무실, 회의실 등) 440㎡ - 업무지원시설(의무실, 숙직실 등) 420㎡ - 복지시설(식당, 휘트니센터 등) 1,980㎡ - 숙소시설(수용인원 180명) 3,550㎡ - 공용시설(로비홀, 화장실, 복도 등) 2,000㎡
추정공사비	231억원(전기·통신공사 포함)	부가세 포함
추정설계비*	1,284백만원(전기·통신공사 포함)	부가세 포함

* 건축, 토목, 설비, 소방(기계, 전기), 전기, 통신 등 관련 분야 기본 및 실시설계로서 사업계획협의 (건축허가, 영향평가 등) 제반비용 포함되어 있으며, 녹색건축물 · 에너지효율등급 · 지능형건축물 · 제로에너지건축물 · 장애물없는 생활환경 인증, 설계안정성 검토, 인테리어설계 및 지반조사 비용은 계약 체결시 별도 반영

3.2. 설계지침

가. 설계 기본방향

1) 한국철도시설공단의‘KR인재개발연수원 건립’은 남북철도 연결, 다양한 국가로의 해외철도사업 진출 및 철도건설·유지보수 전문인력 양성을 위한 전용 교육공간으로서 직원연수 기능 및 목적에 부합되는 기본계획을 제시한다.

2) KR인재개발연수원은 한국철도시설공단 랜드마크로의 상징성과  공간적 및 친환경적 우수성 등 창의적 아이디어가 담겨야 한다.

3) 교육·업무시설과 숙소시설을 분리하고, 복지시설은 상호 연계하여 시설물 활용에 최대한 효율적으로 접근할 수 있는 시설물이 되도록 계획한다

4) 옥외시설은 스트레스 해소를 위한 휴식공간, 힐링쉼터 등을 조성하여 계획한다.

5) 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지하여야 하며, 대상지의 지형, 지세, 부지레벨 등의 약점을 보완할수 있고 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계방안을 제시한다.

6) 쾌적한 연수환경 조성을 위한 자연친화적이며, 친환경에너지 시스템을 적용한 건축물로 설계하여야 한다.

(녹색건축물·에너지효율등급·지능형건축물·제로에너지건축물·장애물없는 생활환경 인증)

5) 모든 설계는 제시한 요구조건을 부합되어야 한다.

나. 일반사항

1) 국내 관련법규를 준수하여야 한다.

2) 대지특성, 주변지형 및 환경조건을 분석한 지형계획으로 공사비를 최소화하여야 한다.

3) 현장여건 및 건물계획을 고려한 환경친화적(투수성 고려) 포장계획, 내구성을 비교 검토하여 현장여건에 적합한 공법을 적용한다.

4) 「각 실별 단위공간 계획」은 계획의 실정에 적합하게 조정이 가능하나, 각 실 명칭은 동일하여야 한다.

5) 진입로는 주변의 교통 체계와 건물배치를 고려하여 계획한다.

6) 시공이 용이한 국산자재를 사용함을 원칙으로 한다.

7) 부지의 환경조건, 시설물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 열손실 방지 등 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모하여야 한다.

8) 시설물의 사용연한 내 그 기능이 확보할 수 있도록 건축구조, 설비(설비, 소방, 전기, 통신) 및 건축비구조 부재의 합리적인 내구성을 고려하여야 한다.

9) 건축물의 용도, 규모, 형식에 맞는 전기·통신설비 설계의 적용 및 향후 미래를 대비한 설비 계획을 한다.

10) 수, 변전실은 향후 유지보수 및 증설에 대비하여 장비의 반입, 반출이 용이하도록 계획한다.

11) 각종 설비배관 및 기기에 대한 보수, 교체가 용이한 구조, 공간 확보 여부, 경제적인 장비선정 및 시스템 구성을 계획한다.

12) 냉·난방 시설계획은 에너지 절약, 유지 관리비 절감 등을 고려하여 계획한다.

13) 이용자의 제 활동 등에서 그 안전성 및 건강에 지장을 주지 않으며, 쾌적하고 위생적인 실내 환경(온도·습도, 공기의 질, 소음 등)을 유지할 수 있는 시스템 설비 계획을 한다.

14) 제안된 설계품질 수준에 따른 추정공사비의 실현가능성에 대한 적정성 검토하여 계획한다.

15) 사후 관리의 편의성 및 호환성이 좋은 제품 선택한다.

16) 시설물의 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성이 비교․검토하여야 한다.

다. 설계공모 세부지침

1) KR인재개발연수원은 한국철도시설공단 랜드마크로의 상징성과  공간적 및 친환경적 우수성 등 창의적 아이디어가 담겨야 한다.

2) 본 건물은 교육연수 및 휴양을 목적으로 하는 시설로서 친숙성, 편의성 및 안전성을 제공하여야 하며, 각 용도에 맞는 기능을 충분히 발휘하여야 한다.

3) 관계규정에 적합하고 주변 환경 등과 조화를 이루며 이용자에게 친화감이 있는 시설이 될 수 있도록 하고, 주변 지역주민에게도 위화감을 조성하기 보다는 접근성을 제고할 수 있는 배치계획을 고려한다.

4) 응모자는 해당 부지의 용도지역(계획관리지역), 입지여건, 내용 등을 충분히 파악, 용도지역 변경없이 당 사업목적에 합당한 작품이 되도록 한다.

5) 계획의 수립에 있어 각종시설의 배치, 규모 등 세부적인 사항은 설계자가 자유롭게 전체 규모 등을 고려하여 적절하게 배치하여, 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

6) 기존경관과 자연 생태계에 미치는 영향을 최소화하고, 토목공사비 절감을 위한 방향을 제시한다.

7) 본 연수원은 교육·업무시설과 숙소시설을 분리하고 복지시설은 상호 연계하여 계획하며, 각 동별 연계동선(설비선로 및 관리동선 포함)을 고려한다.

8) 건물의 층수 및 시설물의 높이는 관계법령 및 부지여건을 고려하여 계획하고, 건축물 및 시설물의 높이(최고높이)계획은 최고높이가 계획되는 위치에 대한 고도측량 후 이를 계획하며, 대상물과 높이에 대한 상관 관계를 도면에 표기하여야 한다.

9) 이용자, 근무인원 및 연수원을 이용하는 직원들의 특성을 고려한 적정면적을 확보하여 쾌적한 환경이 유지 되도록 계획하여야 한다.

10) 동선은 단순화 및 최소화하여 동선의 혼잡이 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

11) 건물의 내․외부 디자인은 계획시설의 부지 및 주변지역이 갖고 있는 문화 등 지역적인 특성을 고려하고 지역의 모범이 될 수 있는 공공건축물이 될 수 있도록 계획하여야 한다.

12) 대지 조건에 따른 적정면적 및 지형 및 주변여건을 감안한 조경계획이 수립되어야 한다.

13) 건물의 형태는 시공성, 경제성, 기능성을 고려하고, LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여, 향후 유지관리비 절감이 될 수 있도록 계획한다.

14) 건물 및 주차장 등 배치계획은 제공도서에 정한 범위 내에서 배치하여야 하며, 또한 장래 여유 부지에 대한 시설확장을 고려하며, 유기적인 외부공간 계획을 통해 토지이용계획의 효율성을 높이도록 한다.

15) 주차장 계획은 이용객을 고려하여 적정 주차면수를 확보하여야 한다.

16) 주차시설은 지상주차장을 지양하고 지하주차장으로 계획하여야 한다. (다만, 긴급·안전을 고려한 주차시설은 지상주차장으로 계획한다.)

17) 입면 위주 및 장식적인 디자인 등 과도한 디자인은 지양한다.

18) 녹색건축 인증, 지능형건축물 인증, 건축물 에너지효율등급 인증, 제로에너지건축물 인증, 장애물없는생활환경 인증은 관련법을 준수하여 설계를 계획하여야 한다.

19) 국토교통부「안전한 실내건축 가이드라인」의 안전기준을 적극 반영하여 실내 안전사고를 사전에 예방하여야 한다.

20) 장래 증축 또는 지역 환경을 고려한 통합적인 계획이 될 수 있도록 하고, 외부공간을 효율적으로 활용할 수 있도록 적절한 아이디어를 제안한다.

21) 본 시설의 원활한 순기능 및 쾌적한 실내환경 조성, 화재, BF 등의 비상시를 고려하여 본 지침서에 제시된 공용시설(로비홀, 통로, 화장실 등)에서 기능실을 추가로 제시할 수 있다.

22) 공용시설 공간은 통로 또는 단순한 기능 공간이 아니라 또 다른 교육적 소통의 장소로서 인식할 수 있도록 계획하고, 오픈스페이스, 채광 등으로 이용하여 공간적으로 쾌적한 장소가 될 수 있도록 계획하여야 한다.

23) 옥외시설은 스트레스 해소를 위한 휴식공간, 힐링쉼터, 다목적 운동장(축구장, 족구장, 테니스장 등)은 본 연수원의 입지여건을 고려하여 설계자가 창의성을 가지고 제시하여야 한다.

24) 동선계획

① (교육시설) 연수자가 일시적 집중 등을 고려하여 원활하고 단순·명료, 편리한 동선체계가 되도록 계획하여야 한다.

② (업무시설) 교육시설과 숙박시설을 용이하게 관리할 수 있는 편리한 곳에 위치하여 업무상의 프라이버시와 자율성이 확보되도록 계획하여야 한다.

③ (숙소시설) 현관홀과 각 객실간 거리가 최소화 되도록 하고, 객실별 프라이버시와 자율성이 확보되도록 계획하며, 서비스 및 하역을 위한 별도 동선을 확보한다.

④ (복지시설) 교육·업무시설과 숙소시설을 상호 연계하고, 옥외시설을 최대한 효율적으로 접근할 수 있는 시설물이 되도록 계획한다.

⑤ (외부시설) 승용차, 택시, 버스 등의 교통수단 및 도보 등을 이용한 접근방안 등을 검토 제시하며, 화재 및 비상시의 대피동선 및 소방진입용 동선을 계획하여야 한다.

⑥ (출입문 개설) 정문은 7번 국도에서 바로 접근토록 설계하여야 하고 존체 시설물 주변으로 울타리를 설치하되, 농로접근성을 위한 간이 출입시설을 농로방향으로 배치

⑦ (후문의 설치 등) 정문외 후문 설계를 고려하여야 하고 필요시 우회농로도 설계할 수 있다

24) 숙소는 휴식의 목적을 원활히 수용할 수 있는 배치 및 시설을 갖추어야 하며, 2인실은 방2(침대형)·거실·화장실(샤워실), 4인실은 방2(온돌형)·거실·화장실(샤워실)을 계획하고 취사용 공간은 계획하지 않는다.

25) 모든 시설물은 건축법 등 제반 관련규정에 적합하게 계획하며, 제시된 추정공사비 내에서 계획한다.

3.3. 설계 기준면적

가. 건물규모 산정 기초자료

구 분			수용인원	단위면적 (㎡)	수량	소요면적 (㎡)
교육시설	대강당		200명	600	1	600
	중강의실		50명	120	2	240
	소강의실		30명	60	2	120
	정보교육실		120명	120	1	120
	분임토의실		15명	40	4	160
	실습교육장		-	400	1	400
	소 계					1,640
교육지원 시설	다목적홀		50명	300	1	300
	초빙교수실		-	40	1	40
	교재보관실		-	100	1	100
	교육생 휴게실		-	60	2	120
	북카페(24시간 열람실)		-	60	1	60
	소 계		-			620
업무시설	원장실		-	30	1	30
	직원 사무실		11명	200	1	200
	회의실		-	90	1	90
	대외관계자 응접실		-	120	1	120
	소 계		-			440
업무지원 시설	기자재실		-	120	1	120
	의무실		-	120	1	120
	방송실		-	60	1	60
	숙직실(휴게실)		-	120	1	120
	소 계		-			420
복지시설	식당(조리실)		100명	660	1	660
	영양사실		-	120	1	120
	매점(편의점)		-	120	1	120
	접견실		-	120	1	120
	휘트니스센터 (휘트니스,탁구장,당구장)		-	660	1	660
	샤워실(탈의실포함)		50명	100	1	100
	인터넷라운지		-	200	1	200
	소 계					1,980
숙소시설	숙소	1인실(강사)	5명	20	5	100
		2인실	100명	40	50	2,000
		4인실	80명	50	20	1,000
	상주직원 숙소	원장실	1명	30	1	30
		2인실	20명	30	10	300
	침구보관실		-	30	2	60
	세탁실		30명	30	2	60
	소 계					3,550
공용시설	공용면적 (로비홀, 통로, 화장실 등)		-	2,000	1	2,000
	소 계					2,000
건축물 면적 합계						10,650

나. 관리인원

인원 계	인 원 구 성
11명	◦원장 1명	◦기획팀 (4명) ․기획, 홍보, 판촉 ․예약관리 ․입소자 관리 ․서비스프로그램개발 및 운영 ․단체 연수활동 지원	◦시설팀(3명) ․서무 ․회계 ․시설관리 ․외주관리 ․부대시설 운영관리 ※ 위탁인력
		◦교육팀 (3명) ․직무교육 ․남북·유라시아 등 국외철도 교육	◦교수부(별도)

제 4 장 부록

제 4 장 부록

4.1. 설계 공모 서식

설계 공모 참가 및 제출에 관한 서식을 부록으로 제공한다.

4.2. 관련 기준

가. 본 프로젝트와 관련된 모든 사항은 국내의 법규 및 기준을 적용하며, 특별히 규정되지 않은 이외의 모든 사항은 국내외 관례에 따라 적용한다.