해외 고속철도 현황조사(전차선로)

국 가 명	노 선	구 간	설계속도	설계특성	비 고
독 일(ICE)	MS선	맨하임~슈투트가르트 : 99㎞	300㎞/h	• 전차선 : CuAgRi : 120㎟ 1.5톤 • 조가선 : Bz 70㎟ 1.9톤
	HW선	하노바~브르츠브르크 : 327㎞	300㎞/h	• 전차선 : CuAgRi : 120㎟ 1.5톤 • 조가선 : Bz 70㎟ 1.9톤
프랑스(TGV)	대서양선	파리~르망 : 201㎞ 파리~뚜르 : 93㎞	300㎞/h	• 전차선 : Cu 150㎟ : 2톤 • 조가선 : Bz 65㎟ 1.4톤
	북부선	파리~릴르, 깔레 : 333㎞	300㎞/h	• 전차선 : Cu 150㎟ : 2톤 • 조가선 : Bz 65㎟ 1.4톤
스페인(AVE)	고속신선	마드리드~세비야 : 471㎞	300㎞/h
	고속신선	마드리드~바르셀로나 : 651㎞	350㎞/h
일 본(신간센)	동북신간센	상야~성강 : 492.9㎞	260㎞/h	• 전차선 : Cu 170㎟ : 1.5톤 • 조가선 : 아연도금강연선 80㎟(19본 13.5㎜) : 2.5톤
	상월신간센	대궁~신갈 : 269.5㎞	275㎞/h	• 전차선 : Cu 170㎟ : 1.5톤 • 조가선 : 아연도금강연선 80㎟(19본 13.5㎜) : 2.5톤
대 만(700T계)	고속신선	타이페이~카오쏭 : 345㎞	300㎞/h
중 국	고속신선	텐진~소주 : 1330㎞	300㎞/h