보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2021. 12. 27.(월)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3084)
담당부서 수도권본부 안전혁신처 / 처장 송춘근, 시설개량부장 김정석 (02-788-5061)
경인선 안춘천교 120년만에 재탄생 - 세계 최초, 신설 교량상판 선로 운송 후 정밀하강 교체공법 적용 -

□ 국가철도공단 수도권본부(본부장 김용두)는 경인선 구일역 구내에 위치한 안춘천교 철도 교량상판 개량공사를 안전하게 완료했다고 27일(월) 밝혔다.

○ 안춘천교는 일제강점기인 1901년에 준공되어 120년이 경과한 노후 교량으로 소음이 심하고 홍수 등 자연재해에 취약해 개량이 시급하다는 평가를 받아왔다.

○ 이에, 공단은 2015년부터 총사업비 309억을 투입하여 기존 철재 교량을 콘크리트 교량으로 교체해 소음은 약 3.2dB(A) 줄이고, 교량 높이는 0.94m 이상 높여 하천 수위가 높은 경우에도 열차운행이 가능하게 하였다.

□ 특히, 승강장과 전차선 등 지장물로 인해 크레인 접근이 어려운 작업 환경을 감안하여 신설 교량상판을 슈퍼트롤리에 올려 선로로 운반하고, 기존 교량 상판 위에 정밀하강 교체하는 공법을 세계 최초로 적용하여 안전하게 공사를 마무리하였다.

□ 김용두 수도권본부장은 “이번 개량공사는 특수공법 적용으로 협소한 공간의 공사를 성공적으로 마무리한 혁신적 사례”라며, “앞으로도 노후 철도시설물을 지속적으로 개량하여 열차 이용객 편의 증진과 안전 확보에 최선을 다 하겠다.”고 말했다.

참고 1		위치도

참고 2		교량상판 교체 전·후

교체 전	교체 후
안춘천교 교량상판 교체 특수공법 개요도
교량 하부 Smart Transporter	기존 거더 인하 및 신규상판 설치

참고 3		사업현황

안춘천교 (L=180m, 20m × 9span, 18기)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 경인선 구일역 구내 안춘천교 개량 기타공사

○ 사업목적 : 경부선 안춘천교 개량공사를 통한 홍수위 여유고 확보 및 교량 유도상화

○ 사업내용 : 교량개량 L=180m(20×9span, 18기), 상1,2선

* 경인선 안춘천교 무도상(스틸판형) ⇒ 유도상(SRC하로교) 개량

○ 사 업 비 : 30,900백만원(공사비 26,806백만원, 감리 및 자재 4,094백만원)

○ 사업기간 : 2015. 5.28. ∼ 2022. 4.30. (84개월)

○ 계 약 자 : (시공사) 수자원기술㈜ 외 1개사, (감리단) ㈜삼보기술단

(설계사) ㈜동명기술공단 외 3개사

○ 공 정 율 : 12월 현재 총체 82.36%