보도요청일 2011.12.28(수) 조간부터	자료배포일 2011. 12. 27(화)	총매수 2 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 기획혁신본부 설계기준처 / 처장 석종근, 부장 손병두(042-607-4742)
교통카드, 인터넷 예매 등 감안 역매표실, 역무실 규모 최소화 키로 - 철도건설 전분야 총 26종 설계기준 정비 완료 -

□ 한국철도시설공단(이사장 김광재)은 토목, 궤도, 건축, 시스템 등 철도건설사업 전분야에 대하여 설계기준, 공사전문시방서, 설계지침, 설계편람, 표준도 등 총 26종의 기준에 대해 제․개정작업을 완료하였다고 밝혔다.

□ 설계기준의 주요 제․개정 내용은 ▲철도역 50m 이내 버스승강장 설치 ▲교통카드․인터넷 예매를 감안 역매표실 및 역무실 면적기준 ▲철도구조물 내구수명 유지를 위한 관리기준 ▲터널 계측관리기준 및 대응체계 강화로 무재해 안전시공 기반조성 ▲터널 공동구 설치위치 조정으로 시공성 향상과 사업비 절감 ▲위성항법시스템 관측 신기술 도입으로 고품질 성과유도 ▲일반철도 구간 고속화(180km/h 이상)에 따른 신호현시 체계 주파수 확보 ▲스마트시대의 광대역․고속데이터전송에 적합한 광통신선로 구축 ▲친환경 에너지설비 반영으로 21세기 녹색성장 선도 등을 담고 있다.

□ 한편, 철도공단은 이번 설계기준 제․개정작업에 자체인력을 활용함으로써, 공단 인력의 기술력 향상은 물론 약 16억원의 예산을 절감하는 효과도 거두었다.

<참고>

□ 철도설계기준 체계

	법				철도건설법
	대통령령				철도건설법 시행령
	부 령				철도건설법 시행규칙 철도건설규칙
	고 시				철도의 건설기준에 관한 규정
	국가기준				설계기준	철도설계기준(3종)
					시공기준	철도건설공사 전문시방서(6종)
	공단기준				하위기준	설계지침(6종)
						설계편람(6종)
						표준도(5종)

□ 철도건설 설계기준 정비 현황(총 26종)

분야별	설계기준	전문시방서	설계지침	설계편람	표준도
노반	´11.12	´11.12	´11.12	´11.12	기 완료
궤도	-	´11.12	기 완료	기 완료	기 완료
건축	´11.12	기 완료	기 완료	기 완료	-
전철전력	´11.05 (시스템편 통합)	기 완료	´11.12	´11.12	´11.12
신호		기 완료	´11.12	´11.12	´11.12
통신		기 완료	´11.12	´11.12	´11.12