□ 철도용품 표준규격 개정(안)

구분	규격명	규격번호	개정사유	비고
표준 규격	e-클립형 레일체결장치	KRSA-1001-R4	ㅇ 영구압축줄음율 시험 관련 오류 정정 ㅇ 검사수준 및 시험 횟수 변경
	KCT-II용 레일체결장치	KRSA-1003-R2	ㅇ 패스트클립 기계적성질 항목 추가 반영 ㅇ 검사수준 및 시험 횟수 변경
	Rheda-2000용 레일체결장치	KRSA-1009-R2	ㅇ 검사수준 및 시험 횟수 변경 ㅇ 나사스파이크 및 와셔 재료 시험 항목 명확화
	Delkor용 레일체결장치	KRSA-1009-R2	ㅇ 검사수준 및 시험 횟수 변경
	패스트클립용 레일체결장치	KRSA-1010-R2	ㅇ 패스트클립 기계적성질 항목 추가 반영 ㅇ 검사수준 및 시험 횟수 변경
	분기기 히팅장치	KRSA-1011-R1	ㅇ 제조사 및 철도공사 요청사항 반영 ㅇ 특허 용품으로 잠정표준규격으로 개정	잠정표준규격으로 개정
잠정표준규격	KR형 레일체결장치	KRSA-T-2015-1005-R5	ㅇ 체결스프링 기계적성질 항목 추가 반영 ㅇ 검사수준 및 시험 횟수 변경 ㅇ 체적고유저항시험 폐지로 인한 대체 표준 적용 ㅇ 탄성패드(PU) 가황고무 물리시험 시험편 두께 변경 ㅇ 나사스파이크 헤드 단면 및 와셔 확대(체결스프링 탈락 방지) ㅇ 언더플레이트 상면과 하면의 나사스파이크 설치위치의 천공지름 일원화
	교량용 활동레일체결장치	KRSA-T-2015-1006-R3	ㅇ 패스트클립 기계적성질 항목 추가 반영 ㅇ 검사수준 및 시험 횟수 변경
	Q-클립형 레일체결장치	KRSA-T-2017-1002-R1	ㅇ 검사수준 및 시험 횟수 변경
	ECO-클립형 레일체결장치	KRSA-T-2019-1003-R0	ㅇ 검사수준 및 시험 횟수 변경
	사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST-B형) 패널	KRSA-T-2019-1002-R1	ㅇ 제조 및 가공 시 레일체결장치 조립 수준 변경
	사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST-C형) 패널	KRSA-T-2017-1004-R1	ㅇ KS 규격, 오탈자 및 중복문구 정정